# DECT-locatiegebied

Er kunnen hier maximaal 4 radiogebieden (locatiegebieden) worden gedefinieerd voor grotere DECT-systemen.

Locatiegebieden worden gebruikt om het radiogebied op te delen in vier lokaal onderverdeelde voorzieningsbereiken. Tijdens een inkomende oproep wordt de draadloze telefoon tegelijkertijd door het systeem opgeroepen via alle radio-units van een locatiegebied. Het systeem kent het locatiegebied waarin een draadloze telefoon zich bevindt en hoeft alleen berichten naar de draadloze telefoon binnen dat locatiegebied te verzenden. Het partitioneren van locatiegebieden helpt om de systeembelasting die wordt veroorzaakt door de signalering van inkomende oproepen te verminderen.

Als u veel radio-units hebt (uiterlijk als u er meer dan 64 hebt), moet u beslissen of u de radio-units over vier of twee locatiegebieden wilt distribueren, of dat u ze allemaal tegelijkertijd in hetzelfde locatiegebied wilt hebben.

Vuistregels:

- Alle radio-units bij dezelfde locatiedekking hetzelfde gebied: Slechts één locatiegebied.

- Radio-units bij dezelfde of verschillende locaties die verschillende gebieden dekken: Wijs elk dekkingsgebied een locatiegebied aan.

Extra redenen om radio-units over verschillende locatiegebieden te verspreiden:

- Vanaf ongeveer 80 draadloze telefoons en een groot aantal inkomende oproepen.

- Als er binnen 1 seconde meer dan 9 inkomende oproepen op de draadloze telefoons moeten worden gesignaleerd.

- AIN met radio-units op verschillende knooppunten verdeeld over verschillende locaties.

Het aantal locatiegebieden kan worden geconfigureerd in de DECT-weergave ( =sa).

Als een draadloze telefoon overschakelt van het dekkingsbereik van de ene locatie naar dat van een andere, dan logt deze automatisch vanuit het niets in op het nieuwe gebied. Om te voorkomen dat draadloze telefoons zichzelf constant inloggen in locatiegebieden, moet u ervoor zorgen dat u rekening houdt met de volgende punten:

- De radio-units van een bepaald locatiegebied moeten een aaneengesloten gebied beslaan.

- Draadloze telefoons moeten hoofdzakelijk binnen hetzelfde locatiegebied worden gebruikt.

- Draadloze telefoons mogen niet continu worden gebruikt in de overlappingszone tussen twee locatiegebieden.

Parent topic: TDM-DECT
↑