# IP-Adresse des Kommunikationsservers

(Konfiguration "IP-Netzwerk" IP-Adressierung Ansicht)

Legen Sie hier die IP-Adressierung fest. Sie können den Kommunikationsserver statisch oder mit Hilfe von DHCP adressieren. Wir empfehlen Ihnen den Kommunikationsserver statisch zu adressieren.

## Kommunikationsserver adressieren

Um den Kommunikationsserver statisch zu adressieren (empfohlen), tragen Sie hier eine fixe IP-Adresse, die Subnetzmaske und die IP-Adresse des Default-Gateway ein.

Um den Kommunikationsserver über DHCP zu adressieren, aktivieren Sie DHCP (DHCP-Client: ).

Tragen Sie zudem die IP-Adresse des DNS-Servers ein. Ohne DNS-Server können die allenfalls konfigurierten Hostnamen nicht aufgelöst werden. Wenn Sie keinen DNS-Server zur Verfügung haben, müssen Sie daher bei der weiteren Konfigurationsarbeit darauf achten, dass Sie ausschliesslich mit IP-Adressen arbeiten (nicht empfohlen).

Übergeordnetes Thema: Konfigurationsassistent
↑