# Landeseinstellungen

Hier finden Sie Einstellungen, um Ihr Kommunikationssystem an länderspezifische Gegebenheiten anzupassen

## Eigene Ortspräfixe

Damit der Kommunikationsserver ankommende und abgehende Nummern richtig interpretiert, müssen die eigenen Ortspräfixe eingetragen werden. Stimmen z. B. bei einem ankommenden Anruf die Ortspräfixe mit den hier eingetragenen eigenen Ortspräfixen überein, werden diese abgeschnitten und auch so auf dem Telefon präsentiert.

Tabelle 1. Einstellungen zum eigenen Ortspräfix
Parameter | Erläuterung
Internationale Vorwahl | Die Internationale Vorwahl muss gewählt werden, um aus einem bestimmten Land eine internationale Verbindung aufzubauen. Tragen Sie hier die Vorwahl des eigenen Landes ein. (Beispiel Deutschland: 00)
Landeskennzahl | Die Landeskennzahl muss gewählt werden, um in ein bestimmtes Land eine internationale Verbindung aufzubauen. Tragen Sie hier die Kennzahl des eigenen Landes ein. (Beispiel Deutschland: 49)
Nationale Vorwahl | Die Nationale Vorwahl muss gewählt werden, um innerhalb eines bestimmtes Landes von einer Region zur anderen eine Verbindung aufzubauen. Tragen Sie hier die Vorwahl des eigenen Landes ein. (Beispiel Deutschland: 0)
Nationale Kennzahl | Die Nationale Kennzahl muss gewählt werden, um innerhalb eines bestimmtes Landes von einer Region zur anderen eine Verbindung aufzubauen. Tragen Sie hier die Kennzahl der eigenen Region ein. (Beispiel Region Berlin: 30).
Anmerkung: In einigen Ländern können die Nationale Vorwahl und die Nationale Kennzahl auch in der eigenen Region gewählt werden (z. B. Deutschland) bzw. müssen zwingend gewählt werden (z. B. Schweiz). In diesen Ländern können bzw. müssen diese Felder leer bleiben.

## Schleifensignalisierung und Anruferkennung (CLIP detektieren)

Die folgenden Parameter gelten für die Signalisierung von internen, analogen Endgeräten gegenüber dem eigenen Kommunikationssystem.

Tabelle 2. Einstellungen Schleifensignalisierung
Parameter | Erläuterung
Flash maximum | Maximale Zeit in Millisekunden, bei der der Kommunikationsserver einen Schleifenunterbruch von internen Endgeräten als Steuerzeichen (Flash) interpretiert.
Flash minimum | Minimale Zeit in Millisekunden, bei der der Kommunikationsserver einen Schleifenunterbruch von internen Endgeräten als Steuerzeichen (Flash) interpretiert.
Auslösung ab | Minimale Zeit in Millisekunden, bei der der Kommunikationsserver einen Schleifenunterbruch von internen Endgeräten als Auslösesignal (Auflegen) interpretiert.
Steuersignal-Typ | Der Kommunikationsserver ist in der Lage, die Rufnummer (CLIP) von ankommenden Anrufen an analoge, interne Endgeräte zu senden. Zur Übertragung der Daten gibt es verschiedene Methoden. Zur Detektion der CLIP wird ein Steuersignal benötigt. Der Wert des Parameters ist abhängig von den angeschlossenen, analogen Endgeräten. Kein Steuersignal: Die Datenübertragung erfolgt zwischen dem ersten und dem zweiten Rufsignal. Das erste Rufsignal wird als Steuersignal verwendet. Rufimpuls: Die Datenübertragung erfolgt vor dem ersten Rufsignal. Als Steuersignal wird ein Rufimpuls verwendet. Nicht definiert: Es werden keine Daten übertragen.

## Schleifensignalisierung Amt

Die folgenden Parameter gelten für die Signalisierung des Kommunikationsservers mit analogen Netzschnittstellen gegenüber dem Amt. Je nach Land weichen die Werte voneinander ab. Die Standardwerte der Parameter sind vertriebskanalabhängig.

Tabelle 3. Einstellungen Schleifensignalisierung Amt
Parameter | Erläuterung
Flash (ms) | Zeit in Millisekunden, wie ein Flash-Signal (Steuersignal) gegenüber dem Amt signalisiert wird.
Verhältnis Impulswahl | Auswahl des Impulswahl-Verhältnis. Dieser Parameter hat nur Bedeutung für analoge Amtsanbindung mittels Impulswahlverfahren.
Zwischenwahlzeit Impulswahl | Zwischenwahlzeit in Millisekunden. Dieser Parameter hat nur Bedeutung für analoge Amtsanbindung mittels Impulswahlverfahren.

## R-Gespräche

Einstellungen zu R-Gesprächen stehen nur für den Verkaufskanal Brasilien zur Verfügung.

R-Gespräche über das analoge Amt werden mit der "Double Answer"-Methode zugelassen: Der Anruf wird entgegengenommen, unterbrochen (Schleifenunterbruch) und wieder entgegengenommen.

Tabelle 4. Einstellungen R-Gespräche
Parameter | Erläuterung
Schleifenunterbruch | Dauer des Schleifenunterbruchs in Millisekunden.
Pause | Zeitraum zwischen dem ersten Belegen der Leitung und dem Schleifenunterbruch.

Übergeordnetes Thema: Standorte
↑