# Lizenzübersicht

Hier sind alle verfügbaren Lizenzen und ihre wichtigsten Merkmale gruppiert aufgelistet.

Tabelle 1. Software
Lizenz | Lizenzierte Attribute | Ohne Lizenz | Mit Lizenz | Lizenzen bei Vernetzung | Offline-Lizenz | Test-Lizenz
Software Release | Ermöglicht den Betrieb eines bestimmten Software-Release | Eingeschränkt* | nicht eingeschränkt | Im AIN nur auf Master, sonst pro Knoten. |  |
* 4 Stunden nach dem Laden der neuen Software schaltet der Kommunikationsserver in einen eingeschränkten Betriebsmodus um.

Tabelle 2. Benutzer
Lizenz | Lizenzierte Attribute | Ohne Lizenz | Mit Lizenz | Lizenzen bei Vernetzung | Offline-Lizenz | Test-Lizenz
Benutzer | Ermöglicht Benutzerbedienungen auf dem Kommunikationsserver | Gesperrt | Pro Lizenz 1, 20, 50 oder 100 zusätzliche Benutzer. | Im AIN nur auf Master, sonst pro Knoten. |  |
IP-Benutzer | Lizenzbündel: 1 zusätzlicher Benutzer 8 Telefonlizenzen (jeder Typ außer Mitel One) 8 Telefone pro Benutzer Videolizenz für alle Telefone | 0 | 1 zusätzlicher Benutzer pro Lizenz. | Im AIN nur auf Master, sonst pro Knoten. |  |
Entry UCC Benutzer | Lizenzbündel: 1 zusätzlicher Benutzer 8 beliebige Telefonlizenzen 8 Telefone pro Benutzer Videolizenzen für alle mitlizenzierten Telefone. MiCollab-Rolle UCC-Eintrag | 0 | 1 zusätzlicher Benutzer pro Lizenz. | Im AIN nur auf Master, sonst pro Knoten. |  |
Standard UCC Benutzer | Lizenzbündel: 1 zusätzlicher Benutzer 8 beliebige Telefonlizenzen 8 Telefone pro Benutzer Videolizenzen für alle mitlizenzierten Telefone. MiCollab-Rolle UCC Standard | 0 | 1 zusätzlicher Benutzer pro Lizenz. | Im AIN nur auf Master, sonst pro Knoten. |  |
Premium UCC User | Lizenzbündel: 1 zusätzlicher Benutzer 8 beliebige Telefonlizenzen 8 Telefone pro Benutzer Videolizenzen für alle mitlizenzierten Telefone. MiCollab-Rolle UCC Premium | 0 | 1 zusätzlicher Benutzer pro Lizenz. | Im AIN nur auf Master, sonst pro Knoten. |  |

Tabelle 3. Endgeräte
Lizenz | Lizenzierte Attribute | Ohne Lizenz | Mit Lizenz | Lizenzen bei Vernetzung | Offline-Lizenz | Test-Lizenz
MiVoice 2380 IP Softphone | Anzahl der registrierten MiVoice 2380 IP Softphones | 0 | pro Lizenz 1 zusätzliches IP-Softphone | Im AIN nur auf Master, sonst pro Knoten. |  |
IP-Telefone der MiVoice 5300 Familie | Anzahl der registrierten IP-Systemtelefone MiVoice 5360 IP, MiVoice 5361 IP, MiVoice 5370 IP und MiVoice 5380 IP | 0 | pro Lizenz 1, 20 oder 50 zusätzliche IP-Systemtelefone *Die Lizenzen können auch verwendet werden, wenn die Mitel SIP-Endgeräte-Lizenzen fehlen. | Im AIN nur auf Master, sonst pro Knoten. |  |
Mitel SIP Terminals | Anzahl der registrierten Telefone der Mitel 6000 SIP-Serie | 0 | Pro Lizenz 1, 20 oder 50 zusätzliche Mitel SIP-Telefone | Im AIN nur auf Master, sonst pro Knoten. |  |
Mitel 8000i Videooptionen | Verwendung der Videofunktionalität eines Mitel SIP-Endgerätes | 0 | Zusätzliche Lizenz für Mitel SIP-Endgeräte. 1, 20 oder 50 zusätzliche Mitel SIP-Telefone mit Videofunktionalität pro Lizenz. | Im AIN nur auf Master, sonst pro Knoten. |  |
Mitel Dialog 4200 Telefone | Anzahl der registrierten Digitaltelefone Dialog 4220, Dialog 4222 und Dialog 4223 auf dem Mitel 470-Kommunikationsserver | 0 | pro Lizenz ein zusätzliches Telefon | Im AIN nur auf Master, sonst pro Knoten. |  |
MMC-Nebenstellen | Anzahl der Mobiltelefone, die bei Mitel Mobile Client für den Betrieb mit einem Mitel Mobile Client Controller (MMCC) registriert werden können | 0 | Pro Lizenz 1 zusätzliches Mobiltelefon (mit Mitel Mobile Client) | Im AIN nur auf Master, sonst pro Knoten. |  |
Dual Homing | Anzahl der registrierten Mitel 6000 SIP-Telefone auf einem Backup-Kommunikationsserver | 0 | pro Lizenz 1, 20 oder 50 zusätzliche Telefone | Immer auf dem Backup-Kommunikationsserver |  |
Nebenstellen für Mobiltelefone oder externe Telefone | Anzahl registrierbarer Mobiltelefone (ohne Mitel Mobile Client) | 0 | Pro Lizenz 1 zusätzliches Mobiltelefon (ohne Mitel Mobile Client) | Im AIN nur auf Master, sonst pro Knoten. |  |
SIP-Endgeräte | Anzahl registrierte Standard-SIP-Endgeräte | 0 | pro Lizenz ein zusätzliches Standard-SIP-Telefon | Im AIN nur auf Master, sonst pro Knoten. |  |
Video-Endgeräte | Nutzung der Videofunktionalität eines Standard-SIP-Endgerätes | 0 | Zusätzliche Lizenz für SIP-Endgeräte. Pro Lizenz 1 zusätzliches Standard-SIP-Endgerät mit Videofunktionalität. | Im AIN nur auf Master, sonst pro Knoten. |  |

Tabelle 4. BluStar
Lizenz | Lizenzierte Attribute | Ohne Lizenz | Mit Lizenz | Lizenzen bei Vernetzung | Offline-Lizenz | Test-Lizenz
BluStar Softphones | Anzahl der registrierten IP-Softphones | 0 | 1, 20 oder 50 zusätzliche BluStar-Softphones | Im AIN nur auf Master, sonst pro Knoten. |  |
BluStar Softphone-Videooptionen | Verwendung der Videofunktionalität eines BluStar-Softphones | 0 | Zusatzlizenz für BluStar Softphone. 1, 20 oder 50 zusätzliche BluStar Softphones mit Videofunktionalität pro Lizenz. | Im AIN nur auf Master, sonst pro Knoten. |  |

Tabelle 5. Audiodienste
Lizenz | Lizenzierte Attribute | Ohne Lizenz | Mit Lizenz | Lizenzen bei Vernetzung | Offline-Lizenz | Test-Lizenz
Konferenzbrücke (Einwahlkonferenz) | Nutzung der Konferenzbrücke. | gesperrt | freigegeben | Im AIN nur auf Master, sonst pro Knoten. |  |
Number in Queue | Nutzung der Funktion "Warteschlange mit Ansage" | gesperrt | freigegeben | Im AIN nur auf Master, sonst pro Knoten. |  |
Auto Attendant | Nutzung der Funktion Automatische Vermittlung. | gesperrt | freigegeben | Im AIN nur auf Master, sonst pro Knoten. |  |
Enterprise-Voicemail | Sprachkomprimierung, erweiterte Sprachspeicherkapazität, E-Mail-Benachrichtigung bei neuen Sprachmitteilungen, Weiterleiten von Sprachmitteilungen, Gesprächsaufzeichnung. | gesperrt | Freigegeben (inklusive 2 Audiokanälen für Voicemail, Automatische Vermittlung oder Gesprächsaufzeichnung) | Im AIN nur auf Master, sonst pro Knoten. |  |
Audioaufnahme & Spielkanäle | Sprachkanäle zum Aufzeichnen oder Abspielen von Audiodaten. | gesperrt | pro Lizenz 1 zusätzlicher Audiokanal für Voicemail, Automatische Vermittlung oder Gesprächsaufzeichnung. | Im AIN nur auf Master, sonst pro Knoten. |  |

Tabelle 6. Merkmale
Lizenz | Lizenzierte Attribute | Ohne Lizenz | Mit Lizenz | Lizenzen bei Vernetzung | Offline-Lizenz | Test-Lizenz
Analoges Modem | – | gesperrt | freigegeben | Im AIN nur auf Master, sonst pro Knoten. |  |
Sicheres VoIP | Verschlüsselte VoIP-Verbindungen mit Hilfe von SRTP und TLS. | Unverschlüsselte Übertragung | Verschlüsselte Übertragung | pro Knoten |  |
Stilles Aufschalten | Nutzung des Leistungsmerkmals Stilles Aufschalten. | gesperrt | freigegeben | Im AIN nur auf Master, sonst pro Knoten. |  |

Tabelle 7. Ressourcen
Lizenz | Lizenzierte Attribute | Ohne Lizenz | Mit Lizenz | Lizenzen bei Vernetzung | Offline-Lizenz | Test-Lizenz
Mitel SMBC Basislizenz (Nur Mitel SMBC) | Ermöglicht den Betrieb von Mitel SMBC mit 10 Benutzern. Es sind keine zusätzlichen Lizenzen für das Einrichten eines AIN erforderlich. | Zugriffsbeschränkt | Unbeschränkt mit bis zu 10 Benutzer (auch in einem AIN). | Im AIN nur auf Master, sonst pro Knoten. |  |
Mitel 470 Basislizenz (nur Mitel 470) | Ermöglicht den Betrieb von Mitel 470 mit 20 Benutzern. Es sind keine zusätzlichen Lizenzen für das Einrichten eines AIN erforderlich. | Zugriffsbeschränkt | Unbeschränkt mit bis zu 20 Benutzer (auch in einem AIN). | Im AIN nur auf Master, sonst pro Knoten. |  |
Virtual Appliance mit Basislizenz (Nur virtuelle Appliance) | Ermöglicht den Betrieb von Virtual Appliance. Es sind keine zusätzlichen Lizenzen für das Einrichten eines AIN erforderlich. | Zugriffsbeschränkt | Unbeschränkt (auch in einem AIN). | Im AIN nur auf Master, sonst pro Knoten. |  |
VoIP Channels for Standard Media Switch* | VoIP-Funktionalität | 0 / 2** | pro Lizenz 1 zusätzlicher VoIP-Kanal | Im AIN nur auf Master, sonst pro Knoten. |  |
* Wenn Virtual Appliance als Master verwendet ist, werden die VoIP-Kanäle des Master-Knotens ohne Lizenz vom integrierten Mitel Media Server zur Verfügung gestellt. Für die VoIP-Kanäle der Satelliten müssen jedoch Lizenzen gelöst werden. **Wenn der VoIP-Modus auf G.711 eingestellt ist, können zwei G.711-VoIP-Kanäle pro System ohne Lizenz verwendet werden.

Tabelle 8. Netz
Lizenz | Lizenzierte Attribute | Ohne Lizenz | Mit Lizenz | Lizenzen bei Vernetzung | Offline-Lizenz | Test-Lizenz
Lync-Option für SIP-Access-Kanals (nur Mitel 470) | Erlaubt die Verwendung eines SIP-Access-Kanals mit Lync-spezifischen Optionen und Leistungsmerkmalen. | 0 | Zusätzliche Lizenz für SIP-Zugangskanäle. Pro Lizenz ein zusätzlicher Kanal mit Lync-spezifischen Optionen und Leistungsmerkmalen. | Im AIN nur auf Master, sonst pro Knoten. |  |
B-Kanäle auf PRI-Karten | Gleichzeitig nutzbare B-Kanäle auf einer PRI-Schnittstellenkarte | 10 | pro Lizenz 1 zusätzlicher B-Kanal | Im AIN nur auf Master, sonst pro Knoten. |  |
SIP-basierte Zugriffskanäle | Gleichzeitig nutzbare Kanäle zu einem SIP-Provider | 0 | pro Lizenz 1 zusätzlicher SIP-Access-Kanal | Im AIN nur auf Master, sonst pro Knoten. |  |

Tabelle 9. Private Vernetzung
Lizenz | Lizenzierte Attribute | Ohne Lizenz | Mit Lizenz | Lizenzen bei Vernetzung | Offline-Lizenz | Test-Lizenz
QSIG-Netzwerkkanäle* | QSIG-Kanäle | 0 | Pro Lizenz 4 oder n QSIG-Kanäle (n limitiert durch die Systemkapazität) | pro Knoten |  |
Für Virtual Appliance ist diese Lizenz nur für die QSIG-Vernetzung eines AIN-Satelliten relevant.
Base Mitel AIN Nur Mitel 430 | Betrieb eines AIN | Gesperrt | AIN mit Master und einem Satelliten | nur auf Master |  |
Mitel AIN Satelliten Nur Mitel 430 | Zusätzlicher Satellit in einem AIN | 0 | Zusätzliche Lizenz für Base Mitel AIN. Pro Lizenz 1 zusätzlicher Satellit | nur auf Master |  |

Tabelle 10. Anwendungen
Lizenz | Lizenzierte Attribute | Ohne Lizenz | Mit Lizenz | Lizenzen bei Vernetzung | Offline-Lizenz | Test-Lizenz
Advanced Messaging | SMPP-Protokoll zur Integration eines SMS-Servers, sowie Anmelden von 9d-Schnurlostelefonen. (Inklusive SMPP-Lizenz) | gesperrt | freigegeben | Im AIN nur auf Master, sonst pro Knoten. |  |
CTI First Party via LAN | First-Party-CTI-Clients mit Grundfunktionen an Ethernet Schnittstelle | 0 | freigegeben für eine bestimmte Anzahl Benutzer. | Im AIN nur auf Master, sonst pro Knoten. |  |
Wählvorrichtungen | Anzahl gleichzeitig aktive, an Benutzer gebundene Mitel Dialer-Applikationen. | 0 | pro Lizenz 1, 20 oder 50 zusätzliche Instanzen. | Im AIN nur auf Master, sonst pro Knoten. |  |
CPU2 Fax Box (nur Mitel 470) | Senden Sie Faxnachrichten und konfigurieren Sie Benutzer mit Faxmailboxen. | 0 | 2 Lizenzen CPU2 Faxkanäle und 10 Lizenzen CPU2 Fax-Clients. | Im AIN nur auf Master, ansonsten pro Knoten. |  |
CPU2-Faxkanäle (nur Mitel 470) | Zusätzlicher Faxmediakanal. | 0 | pro Lizenz 1 zusätzlicher Fax-Mediakanal (Max. 8) | Im AIN nur auf Master, sonst pro Knoten. |  |
CPU2-Faxclients (nur Mitel 470) | Zusätzliche Benutzer mit Faxmailboxen. | 0 | pro Lizenz 1, 20 oder 50 zusätzliche Faxmailboxen | Im AIN nur auf Master, sonst pro Knoten. |  |
Hospitality Manager | Verwenden von Hospitality-Manager | gesperrt | freigegeben | Im AIN nur auf Master, sonst pro Knoten. |  |
Hospitality PMS-Schnittstelle | Nutzung der PMS-Schnittstelle und damit des FIAS-Protokolls. | gesperrt | freigegeben | Im AIN nur auf Master, sonst pro Knoten. |  |
Hospitality PMS Zimmer | Anzahl Zimmer bei Verwendung der PMS-Schnittstelle. | 0 | pro Lizenz 1, 20, 50 oder 100 Zimmer | Im AIN nur auf Master, sonst pro Knoten. |  |
Mitel OpenCount Basispaket | Basislizenz: Voraussetzung für alle anderen OpenCount-Lizenzen. Erlaubt die Verbindung mit MiVoice Office 400 und die Nutzung von Basisfunktionen. | gesperrt | freigegeben | Im AIN nur auf Master, sonst pro Knoten. |  |
Mitel OpenCount Healthcare Branch-Paket | Zusatzlizenz: Bietet funktionale Erweiterungen für Alters und Pflegeheime. | gesperrt | freigegeben | Im AIN nur auf Master, sonst pro Knoten. |  |
Mitel OpenCount Public Authorities Branch-Paket | Zusatzlizenz: Bietet funktionale Erweiterungen Stadtverwaltungen, Gemeinden, Ministerien usw. | gesperrt | freigegeben | Im AIN nur auf Master, sonst pro Knoten. |  |
Mitel OpenCount Funktions-Upgrade auf Komfort | Zusatzlizenz: Bietet zusätzliche Funktionen wie z. B. PIN-Telefonie. | gesperrt | freigegeben | Im AIN nur auf Master, sonst pro Knoten. |  |
Mitel OpenCount Funktions-Upgrade auf Premium | Zusatzlizenz: Bietet funktionale Erweiterungen wie z. B. Zwischenabrechnung, Fakturierung usw. | gesperrt | freigegeben | Im AIN nur auf Master, sonst pro Knoten. |  |
Mitel OpenCount Benutzer | Zusatzlizenz: Ermöglicht die Überwachung einer bestimmtem Anzahl der Benutzer via OpenCount. | 0 | pro Lizenz 1, 20 oder 50 zusätzliche Benutzer | Im AIN nur auf Master, sonst pro Knoten. |  |

Tabelle 11. Schnittstellen
Lizenz | Lizenzierte Attribute | Ohne Lizenz | Mit Lizenz | Lizenzen bei Vernetzung | Offline-Lizenz | Test-Lizenz
ATAS-Schnittstelle | Nutzung der ATAS-Schnittstelle | gesperrt | freigegeben | Im AIN nur auf Master, sonst pro Knoten. |  |
ATASpro-Schnittstelle | Nutzung der ATASpro-Schnittstelle | gesperrt | freigegeben | Im AIN nur auf Master, sonst pro Knoten. |  |
BSS-Lizenz | Berechtigt zur Verbindung eines BluStar-Servers | gesperrt | freigegeben | Im AIN nur auf Master, sonst pro Knoten. |  |
BSS-Lync-Schnittstelle | Berechtigt zur Verwendung der BluStar Lync-Schnittstelle | gesperrt | freigegeben | Im AIN nur auf Master, sonst pro Knoten. |  |
CSTA-Sitzungen | Anzahl überwachte Endgeräte über das CSTA-Protokoll. | 0 | pro Lizenz 1, 20, 50 oder 100 CSTA-Sessions | Im AIN nur auf Master, sonst pro Knoten. |  |
Anwesenheitssynchronisation über SIMPLE und MSRP | Anzahl Benutzer, für die Drittapplikationen eines der beiden (oder beide) Protokolle nutzen dürfen. | 0 | pro Lizenz 1, 20 oder 50 zusätzliche Benutzer, die die beiden Protokolle nutzen dürfen. | Im AIN nur auf Master, sonst pro Knoten. |  |
OAI-Schnittstelle | Verwendung der Open Application-Schnittstelle | Gesperrt | Freigegeben | Im AIN nur auf Master, sonst pro Knoten. |  |

Übergeordnetes Thema: Systemkonfiguration
↑