# Lokale Telefonkonfiguration

Die Adress- und Verbindungseinstellungen sind im lokalen Konfigurationsmenü des Telefons abgelegt und sind über einen Webbrowser oder über die Benutzerführung am Telefon zugänglich.

## Zugang zur lokalen Telefonkonfiguration

Um Änderungen an der IP-Adressierung zu aktivieren, muss das Telefon neu gestartet werden. Die Änderungen bleiben auch im stromlosen Zustand erhalten.

Tabelle 1. Einstieg in das lokale Konfigurationsmenü und Navigation am Telefon
Einstieg am Telefon | C-Taste lang drücken oder Foxtaste Menu / Einstellungen / Allgemein / Lokale Einstellungen
Einsteig über den Webbrowser | URL = IP-Adresse des Telefones (Standardeinstellung: 192.168.104.33)
Benutzername | admin (nur relevant für den Einstieg über den Webbrowser)
Kennwort | Das voreingestellte Passwort ist “0000” und kann unter Administration / allgemeiner Admin (Passwort-Syntax geändert werden: 2 bis 10 Ziffern). Anmerkung: Sie können das Passwort für alle angeschlossenen IP-Systemtelefone gleichzeitig einstellen ( =48). Bereits gesetzte Passwörter werden überschrieben. Um die Passwörter lokal und individuell pro Telefon zu vergeben, muss der Eintrag leer sein. Ein Telefon-Erststart muss durchgeführt werden, um das Passwort auf die Standardwerte zurückzusetzen "Betrieb und Wartung".
Navigation am Telefon | Menüpunkt auswählen: Foxtaste drücken Eine Ebene zurück: Foxtaste drücken Ausstieg: C-Taste drücken

## Einstellungen im lokalen Konfigurationsmenü

Tabelle 2. DHCP-Parameter (Menü Administration)
IP-Adressen | Erläuterung
DHCP | DHCP Aktivieren oder deaktivieren(ein / aus - Standardwert: ein)

Tabelle 3. Telefonadresse (Menü Administration / IP-Adresse Einstellungen)
IP-Adressen | Erläuterung
IP-Adresse | IP-Adresse des IP-Systemtelefons. Nur einstellbar wenn DHCP ausgeschaltet ist.
Subnetzmaske | Subnetzmaske des IP-Systemtelefons. Nur einstellbar wenn DHCP ausgeschaltet ist.

Tabelle 4. Gateway-Adresse (im Menü Administration)
IP-Adressen | Erläuterung
GW-Adresse | Telefonseitige IP-Adresse des Routers, welcher den Übergang in die anderen Teilbereiche des IP-Netzwerkes (WAN-Strecke/Internet) bildet. Befinden sich alle IP-Telefone und alle Satelliten im gleichen LAN-Bereich wie der Master, kann für die Gateway-Adresse der Standardwert "000.000.000.000" verwendet werden.

Tabelle 5. Adressierung des einzelnen Systems/Knotens (im Menü Administration / PBX-Einstellungen )
IP-Adressen | Erläuterung
PBX-Adresse | Statische IP-Adresse der Ethernet-Schnittstelle auf dem Basissystems des Einzelsystems/Knotens. Nur lesen, wenn der DNS-Namenseintrag leer ist..
Sicherung der PBX-Adresse | Diese Einstellung ist für den Betrieb an einem MiVoice Office 400 System ohne Bedeutung und kann leer gelassen werden.

Tabelle 6. DNS-Einstellungen (im Menü Administration / DNS-Einstellungen )
IP-Adressen | Erläuterung
DHCP | DHCP ein- oder ausschalten: Standardwert:ein
DNS-Name | Hostname des Einzelsystems/Knotens. Standardwert intelligate. Wenn die IP-Adresse des Kommunikationsservers statische eingetragen werden soll, müssen Sie diesen Eintrag löschen.
Sicherung des DNS-Namens | Diese Einstellung ist für den Betrieb an einem Mitel 430 System ohne Bedeutung und kann leer gelassen werden.
DNS-Serveradresse | Adresse des DNS-Servers (wird durch den DHCP-Server eingetragen)
DNS-Domäne | Domain des DNS-Servers (wird durch den DHCP-Server eingetragen)

Tabelle 7. VLAN-Einstellungen (im Menü Administration / VLAN-Einstellungen )
IP-Adressen | Erläuterung
VLAN | Für die getaggte VLAN-Zuweisung des Endgeräts nach IEEE 802.1/Q setzen Sie den Wert auf ein und weisen Sie unten die VLAN-ID zu. Soll das Telefon keinem VLAN zugewiesen werden oder erfolgt die VLAN-Zuordnung portbasiert auf dem verwendeten Switch, setzen Sie den Wert auf aus (Standardwert).
VLAN-Benutzerpriorität | VLAN-Priorität. Hat nur Einfluss, wenn VLAN = ein
VLAN-ID | ID des VLANS, zu welchem das Telefon zugewiesen werden soll. Anmerkung: der Kommunikationsserver muss demselben VLAN zugewiesen sein. Hat nur einen Einfluss, wenn VLAN = ein

Die folgenden Einstellungen sind nur von Bedeutung, wenn am IP-Telefon ein PC angeschlossen ist

Tabelle 8. VLAN PC-Einstellungen (im Menü Administration / VLAN PC-Port-Einstellungen )
IP-Adressen | Erläuterung
VLAN-PC-Port | Mit dieser Einstellung können Sie den an das Telefon angeschlossene PC einem anderen VLAN zuordnen als das Telefon. Für die getaggte VLAN-Zuweisung des PCs nach IEEE 802.1/Q stellen Sie den Wert auf ein und weisen Sie unten die VLAN-ID zu. Setzen Sie den Wert in den folgenden Fällen auf aus : Weder das IP-Telefon noch der angeschlossene PC werden einem VLAN zugewiesen. Der angeschlossene PC wird dem gleichen VLAN zugewiesen wie das Telefon,
VLANPC_PRIO | VLAN-Priorität. Hat nur Einfluss, wenn VLAN PC-Port = ein
VLAN-PC-Port-TAGS | VLAN-Tags werden am PC nicht ausgewertet und die Netzwerkkarte ignoriert diese normalerweise. Einige ältere und Low-cost-Netzwerkkarten sind nicht in der Lage die VLAN-Tags zu identifizieren und erfolgreich zu ignorieren. Dies kann zu Übertragungsfehler führen. Sie können sie mit der Einstellung verhindern VLAN PC-Port TAGS = aus. Aus Kompatibilitätsgründen mit älterer Terminalsoftware ist der Defaultwert auf ein.
VLAN-PC-ID | ID des VLANS, zu welchem der angeschlossene PC zugewiesen werden soll. Hat nur einen Einfluss, wenn VLAN = ein

Die weiteren Einstellungen der lokalen Endgeräte-Konfiguration sind für den Betrieb eines IP-Endgerätes an einem andern Kommunikationssystem vorgesehen. Bitte lassen Sie die Einstellungen unverändert. Achten Sie insbesondere darauf, dass die Einträge im Menü Administration / 802.1x Einstellungen bleiben leer. Stellen Sie auch sicher, dass die Public media port Einträge im Menü Administration / NAT Einstellungen und TOS-Wert entsprechen den gleichen Einstellungen im Kommunikationsserver nicht und werden an dieser Stelle ignoriert.

Übergeordnetes Thema: Produktinformationen
↑