# Medienressourcen

Für die Echtzeitverarbeitung von Mediadaten diverser Funktionen benötigt das System Mediaressourcen. Für werden die Mediaressourcen vom integrierten , für die angeschlossenen Satelliten durch DSP-Bausteine auf dem Mainboard/CPU1 und auf zusätzlich bestückbaren -Modulen zur Verfügung gestellt.

Für die Echtzeitverarbeitung von Mediadaten diverser Funktionen benötigt das System Mediaressourcen. Diese Ressourcen werden durch DSP-Chips auf der Hauptplatine/CPU1 und auf zusätzlich eingebauten DSP-Modulen bereitgestellt. Hier können Sie die Zuordnung der verfügbaren DSP-Ressourcen zu den Funktionen angeben.

Wählen Sie in einem AIN mit dem Parameter AIN-Knoten, ob nur der Master, nur einzelne Satelliten oder alle Knoten angezeigt werden sollen.

Tabelle 1. Soft-Media-Switch
Parameter | Beschreibung
Aktivieren | Der integrierte Mitel Media Server ist aktiviert (Standardwert).
Status | Betriebsbereit Der Mitel Media Server ist einsatzbereit. Gesperrt / Deaktiviert: Der Mitel Media Server wurde deaktiviert oder ist nicht einsatzbereit. Allenfalls ist ein Neustart des Systems erforderlich.
Aktive VoIP/FoIP-Kanäle | Hier sehen Sie die Anzahl zurzeit aktiv genutzten Sprachkanäle.

Dem DSP-Chip auf dem Mainboard/CPU1 und den einzelnen DSP-Chips auf den DSP-Modulen können eine oder mehrere Funktionen zugewiesen werden. Die DSP-Ressourcen können für DECT-Telefonie, Voice over IP, Faxübertragungen, Audiodienste, integrierte Mobiltelefone, zusätzliche Wählton- und Besetzttonempfänger auf vielen analogen Netzwerkschnittstellen FXO (nur Mitel 470) oder für CAS (Signalisierungsprotokoll für PRI-Netzwerkschnittstelle in bestimmten Ländern) (nur Mitel 470) verwendet werden. Damit stehen pro DSP-Baustein eine bestimmte Anzahl Kanäle für die entsprechenden Funktionen zur Verfügung.

Tabelle 2. Standard-Medienschalter
Parameter | Beschreibung
Aktivieren | Der Standard-Mediaswitch ist aktiviert (Standardwert).
Status | BetriebsbereitDer Standard-Medienschalter ist sofort einsatzbereit. Gesperrt / Deaktiviert: Der Standard-Mediaswitch ist deaktiviert oder nicht betriebsbereit. Allenfalls ist ein Neustart des Systems erforderlich.
VoIP-Modus | Kein VoIP: Es können keine VoIP-Kanäle konfiguriert werden. G.711: Für alle VoIP-Kanäle wird der Codec G.711 verwendet. Dies hat den Vorteil, dass mehr VoIP-Kanäle pro DSP möglich sind. G.711/G.729: Dies ist ein kombinierter Modus, bei dem je nach Situation G.711 oder G.729 verwendet wird. Sicheres G.711: Verschlüsselte Übertragung mit G.711. Sicheres G.711/G.729: Verschlüsselte Übertragung, je nach Situation mit G.711 oder G.729. notes: Ist der VoIP-Modus auf G.711 eingestellt, können zwei VoIP-Kanäle pro System lizenzfrei genutzt werden. Für VoIP-Kanäle und alle anderen VoIP-Modi ist für jeden VoIP-Kanal eine Lizenz für VoIP-Kanäle für Standard Media Switch erforderlich. Für Modi mit Verschlüsselung (sichere Modi) ist außerdem die globale Secure VoIP-Lizenz erforderlich. Weitere VoIP-Einstellungen finden Sie in der VoIP-Ansicht. Im Abschnitt Siehe auch.. finden Sie nähere Informationen zur Struktur von VoIP-Kanälen.
Voicemailmodus | Der Hybridmodus Normal (G.711 oder G.729) verarbeitet beide Audioformate. Im Erweiterten( nur G.729) Modus stehen für den Kommunikationsserver bis zu 12 Audiokanäle zur Verfügung. Allerdings ist die Qualität der Audiodaten durch die Komprimierung etwas schlechter. Anmerkung: Beim Kommunikationsserver Mitel 470 werden für die Audiodienste immer G.711-Kanäle verwendet. Der Parameter Voicemailmodus kann für dieses System daher nicht verändert werden.
Echo-Dauer | Hier wird die Dauer festgelegt, in der die Echokompensation wirksam ist. Vor allem bei Anbindung an das öffentliche Netz via analoge Netzschnittstellen kann vermehrt Echo auftreten. In diesen Fällen kann es helfen, als Echo-Dauer128 ms zu wählen.
Verfügbare VoIP/FoIP-Kanäle | Hier sehen Sie die verfügbaren Sprachkanäle für die Funktionen VoIP und FoIP. Stimmt die Anzahl Sprachkanäle nicht mit der aktuellen Einstellung der DSP-Ressourcen überein, ist ein Neustart des Kommunikationsservers erforderlich.
Aktive VoIP/FoIP-Kanäle | Hier sehen Sie die Anzahl zurzeit aktiv genutzten VoIP- oder FoIP-Sprachkanäle.

Tabelle 3. DSP-Ressourcen (Zuweisung von Audiokanälen zu Funktionen)
Parameter | Beschreibung
DECT | Betrieb eines DECT-Systems an DSI-Schnittstellen mit schnurlosen Telefonen. Bei Verbindungen zwischen DECT- und Nicht-DECT-Endpunkten müssen die Sprachdaten transformiert werden. Dieser Vorgang benötigt DSP-Kapazität. DECT-Kanäle sind lizenzfrei nutzbar.
VoIP | DSP-Ressourcen werden für die Echtzeitverarbeitung der Anrufdaten zwischen IP- und Nicht-IP-Endpunkten benötigt. VoIP-Kanäle können für IP-Systemtelefone, SIP-Telefone, SIP-Netzzugang (SIP-Zugangskanäle), SIP-DECT-Funkgeräte und SIP-Access Points verwendet werden. In einem AIN werden VoIP-Kanäle auch für Gesprächsverbindungen zwischen den Knoten verwendet. Interne Verbindungen von IP-Telefon zu IP-Telefon benötigen keine VoIP-Kanäle. Für jeden VoIP-Kanal ist eine Lizenz für VoIP-Kanäle für Standard Media Switch erforderlich. Anmerkung: Nur Mitel 470: Die IP-Media-Gateway-Funktion kann auch mit IP-Media-Modulen bereitgestellt werden. Die dazu nötigen DSP-Ressourcen befinden sich auf den IP-Media-Modulen selber. Standard-Media-Switch und IP-Media-Switch sind voneinander unabhängig und gemischt einsetzbar.
FoIP | Für zuverlässige Faxübertragungen in Echtzeit über ein IP-Netzwerk mit dem T.38 Faxprotokoll (ITU-T). FoIP-Kanäle sind lizenzfrei nutzbar.
Audio | Die Audiokanäle werden zum Abspielen und Aufzeichnen von Audiodaten verwendet. Zusätzlich ist jedem Sprachkanal ein DTMF-Empfänger zugewiesen, um Benutzereingaben während dem Abspielen zu ermöglichen. Hierzu sind Lizenzen (Enterprise Voice Mail, Audio Record & Play Channels, Auto Attendant) und Medienserver-Ressourcen erforderlich. Audiokanäle können für Voicemail, automatische Vermittlung, Warteschlange mit Ansage, Gesprächsaufzeichnung, Durchsage mit Audiodatei oder Konferenzbrücke verwendet werden. Die Aufteilung ist konfigurierbar. Der Ansagedienst und Musik bei Warten verwenden eigene Ressourcen.
GSM | Erweiterte Funktionalität für integrierte Mobiltelefone durch Bereitstellung von speziellen DTMF-Empfängern während der Gesprächsverbindung. Dadurch können auch Funktionscodes in Nachwahl, z.B. Rückfrage und Aufbau einer Konferenz, ausgeführt werden. Die Anzahl GSM-Kanäle – und somit die Anzahl DTMF-Empfänger – richtet sich nach der Anzahl Benutzer mit integrierten Mobiltelefonen, die diese Funktionalität gleichzeitig nutzen möchten. Für jedes integrierte Mobile or External Phone Extension ist eine Lizenz für die mobile oder externe Telefonerweiterung erforderlich.
FXO (nur Mitel 470) | Mit den Basisressourcen (fixe DSP-Funktionen auf der Call-Manager-Karte) werden 16 FXO-Schnittstellen abgedeckt. Für Systemausbauten mit mehr als 16 FXO-Schnittstellen stehen mit dieser Einstellung zusätzliche Wählton- und Besetztton-Empfänger zur Verfügung. Anmerkung: Die Werte der einstellbaren FXO-Kanäle entspricht dabei der Anzahl FXO-Schnittstellen und nicht der Anzahl zusätzlicher Wählton- und Besetztton-Empfänger.
CAS | CAS (Kanalbezogene Signalisierung) ist ein Signalisierungsprotokoll für PRI-Netzwerkschnittstellen, das in bestimmten Ländern (z. B. Brasilien) verwendet wird. Mit dieser Einstellung werden zur Übertragung der Signalisierinformationen Tonsender und Tonempfänger bereitgestellt.

notes:

- Nach einem ersten Start sind alle DSP-Chips für DECT konfiguriert. Bevor Sie andere Funktionen zuweisen können, müssen Sie diese Konfigurationen löschen (in der Auswahlliste auf das leere Feld klicken).
- Um VoIP-Kanäle konfigurieren zu können, darf der VoIP-Modus nicht auf Kein VoIP eingestellt sein.
- Voicemail-Kanäle und FoIP-Kanäle können nur auf einem DSP-Chip pro Kommunikationsserver konfiguriert werden.
- Der Kommunikationsserver muss neu gestartet werden, damit die Konfigurationsänderungen des DSP wirksam werden.

## DSP-Ressourcen automatisch zuordnen

Aufgrund der erworbenen Lizenzen kann der Assistent den von den Funktionen benötigten DSP-Ressourcenbedarf abschätzen und die Zuordnung automatisch erstellen. Die Anzahl der gelösten Lizenzen, die für die automatische DSP-Konfiguration relevant sind, ist unterhalb der DSP-Ressourcen-Zuordnung aufgelistet. Klicken Sie auf die Schaltfläche Automatische Konfiguration... um die DSP-Ressourcen automatisch zuzuweisen. Zu einem früheren Zeitpunkt vorgenommenen Einstellungen werden überschrieben.

Da für DECT und FoIP keine Lizenz erforderlich ist, können Sie im sich öffnenden Fenster auch angeben, ob Sie hierfür DSP-Ressourcen zuweisen möchten (siehe Tabelle unten).

Tabelle 4. Mediaressourcen automatisch konfigurieren
Parameter | Beschreibung
FoIP-Ressourcen aktivieren | Reservierte DSP-Ressourcen zur Konvertierung von FoIP-Mediendaten. Wählen Sie diese Option, wenn Sie ein oder mehrere Faxgeräte in das IP-Netzwerk integrieren möchten. Der Assistent reserviert keine DSP-Ressourcen für FoIP. Wählen Sie diese Option, wenn keine Faxe über das IP-Netzwerk übertragen werden.
DECT-Ressourcen aktivieren | Reservierte DSP-Ressourcen zum Konvertieren von DECT-Mediendaten. Wählen Sie diese Option, wenn die integrierte DECT-Lösung verwendet wird (Funkgerät über DSI-Schnittstelle angeschlossen). Der Assistent reserviert keine DSP-Ressourcen für DECT. Wählen Sie diese Option, wenn Sie die SIP-DECT-Lösung (Funkeinheit über IP-Netzwerk verbunden) verwenden oder kein schnurloses Telefon verwenden.

Um die Änderungen zu aktivieren, müssen Sie den Kommunikationsserver neu starten.

notes:

- Die automatische Zuordnung erfolgt aufgrund der gelösten Lizenzen und ist unter Umständen für den einwandfreien Betrieb zu wenig genau. Daher empfiehlt es sich, die Zuordnung mit der Mitel CPQ DSP-Konfigurationstabelle (siehe nächster Abschnitt) abzugleichen.
- Die automatische Zuordnung ist nur für Einzelsysteme möglich. In der Konfigurationsansicht eines Masters wird diese Schaltfläche nicht angeboten.

## DSP-Ressourcen manuell zuordnen

Es empfiehlt sich, die aus Mitel CPQ berechneten Werte einzustellen, da es sehr schwierig ist, die für eine Echtzeitfunktion erforderlichen DSP-Ressourcen korrekt abzuschätzen. Mitel CPQ stellt entsprechend der Berechnung nicht nur eine Komponentenliste und ein Slot-Layout bereit, sondern auch eine DSP-Konfigurationstabelle (Registerkarte „Ergebnisse", Abschnitt DSP-Konfiguration). Wenn Sie spezielle ressourcenintensive Anforderungen haben, können Sie die Berechnungsgrundlage in Mitel CPQ für diese Anforderungen ändern (Systeme- / Ressourcen-register).

Um die Änderungen zu aktivieren, müssen Sie den Kommunikationsserver neu starten.

Siehe auch...

Auslegen der VoIP-Kanäle„Gestaltung der VoIP-Kanäle“

## Mediaressourcen konfigurieren

Das System benötigt DSP-Ressourcen für die Echtzeitverarbeitung von Mediendaten verschiedener Funktionen. Diese Ressourcen werden auf der Hauptplatine/CPU1 und auf zusätzlich bestückten DSP-Modulen bereitgestellt.

In der DSP-Konfiguration können Sie die DSP-Ressourcen für die verschiedenen Echtzeitfunktionen reservieren, indem Sie diesen Funktionen die verfügbaren Ressourcen zuweisen. Aufgrund der erworbenen Lizenzen kann der Assistent den von den Funktionen benötigten DSP-Ressourcenbedarf abschätzen und die Zuordnung automatisch erstellen.

Anmerkung:

Änderungen an der Konfiguration der DSP-Ressourcen erfordern einen Neustart des Kommunikationsservers.

Tabelle 5. Mediaressourcen automatisch konfigurieren
Parameter | Beschreibung
DSP-Ressourcen automatisch konfigurieren | Der Assistent weist die DSP-Ressourcen anhand der gelösten Lizenzen den entsprechenden Funktionen zu. Zu einem früheren Zeitpunkt vorgenommenen Einstellungen werden überschrieben. Der Assistent lässt die aktuelle Konfiguration der DSP-Ressourcen unverändert. Wählen Sie diese Option, wenn Sie die DSP-Ressourcen manuell konfigurieren möchten.
FoIP-Ressourcen aktivieren | Reservierte DSP-Ressourcen zur Konvertierung von FoIP-Mediendaten. Wählen Sie diese Option, wenn Sie ein oder mehrere Faxgeräte in das IP-Netzwerk integrieren möchten. Der Assistent reserviert keine DSP-Ressourcen für FoIP. Wählen Sie diese Option, wenn keine Faxe über das IP-Netzwerk übertragen werden.
DECT-Ressourcen aktivieren | Reservierte DSP-Ressourcen zur Konvertierung von DECT-Mediendaten. Wählen Sie diese Option, wenn die integrierte DECT-Lösung verwendet wird (Funkeinheit über DSI-Schnittstelle angeschlossen). Der Assistent reserviert keine DSP-Ressourcen für DECT. Wählen Sie diese Option, wenn Sie die SIP-DECT-Lösung (Funkeinheit über IP-Netzwerk verbunden) verwenden oder kein schnurloses Telefon verwenden.

Übergeordnetes Thema: TDM-DECT
↑