# Integrierten DHCP-Server verwenden

Sie möchten den integrierten DHCP-Server des Kommunikationsservers nutzen, um die IP-Systemtelefone zu adressieren.

Der integrierte DHCP-Server erkennt automatisch, ob eine Anfrage von einem IP-Systemtelefon stammt und kann diesem nebst den Adresskoordinaten für das Telefon auch die IP-Adresse des Kommunikationsservers sowie weitere Konfigurationsdaten übergeben:

Tabelle 1. Standardmässig übermittelte Konfigurationsparameter an die IP-Systemtelefone
Atttribut | Erläuterung
PBX_ADDRESS | IP-Adresse des Kommunikationsservers.
SIP_PORT_PBX | SIP-Port des Kommunikationsservers
SIP_PORT_PHONE | SIP-Port des IP-Systemtelefons
VLAN_PRIO | Die VLAN-Priorität wird aus der Einstellung CoS--Prioritätsstufe ausgelesen (=48).
VLAN_ID/VLAN_ENABLED | Die VLAN-ID wird aus der Einstellung VLAN-ID ausgelesen (=48).

Der integrierte DHCP-Server verwendet die DHCP-Option 60 Herstellerklasse-ID(Option 60) zur Identifizierung der IP-Systemtelefone und DHCP-Option 43 Herstellerspezifische Informationen (Option 43) , um die Konfigurationsdaten zu übertragen.

Alternativ können Sie die Konfigurationsparameter in eine Konfigurationsdatei schreiben und sie auf dem Kommunikationsserver speichern Verwenden des DHCP-Servers mit Optionen.

## Integrierter DHCP-Server einrichten

Gehen Sie wie folgt vor, um den integrierten DHCP-Server einzurichten:

1. Prüfen Sie in der IP-Adressierung, ob der Kommunikationsserver (Einzelsystem oder Master) statisch adressiert und DHCP deaktiviert ist (=9g, Einstellen vom DHCP -Cient).

2. Überprüfen Sie, ob im gleichen IP-Netzwerk noch ein anderer DHCP-Server aktiv ist. Wenn ja, legen Sie zusammen mit dem IT-Administrator für die IP- und SIP-Systemtelefone einen Adressbereich fest und schliessen Sie diesen Adressbereich beim aktiven DHCP-Server aus.

3. Schalten Sie den DHCP-Server ein (=yc, Einstellen vom DHCP-Server).

4. Tragen Sie den Adressbereich ein, welcher mit dem integrierten DHCP-Server abgedeckt werden soll (Einstellungen Erste IP-Adresse / Letzte IP-Adresse).

5. Legen Sie fest, ob der integrierte DHCP-Server auf alle Anfragen oder nur auf Anfragen von Mitel-Endgerät antworten soll (Einstellungen DHCP-Support).

6. Vervollständigen Sie die Grundeinstellungen des DHCP-Servers wie in der Online-Hilfe beschrieben (=yc).

Anmerkung:

Schritt 2: Der Adressbereich des integrierten DHCP-Servers und die IP-Adresse des Kommunikationsservers müssen im gleichen Subnetz liegen.

Schritt 5: Wenn Sie die IP-Adressierung der Satelliten ebenfalls über den integrierten DHCP-Server des Masters erfolgen soll, müssen Sie die Einstellung DHCP-Support = Alle wählen.

## IP-Systemtelefone einbinden

Nachdem der DHCP-Server eingerichtet ist, können Sie die IP-Systemtelefone anschliessen.

Sobald ein IP-Systemtelefon aufgestartet ist, beginnt folgender Ablauf (vereinfacht):

- Das IP-Systemtelefon sendet broadcast eine Adressanfrage zusammen mit seiner MAC-Adresse und der Herstellerklasse-ID.

- Der integrierte DHCP-Server reagiert auf die Anfrage, erstellt und registriert eine neue Bindung der MAC-Adresse zu einer IP-Adresse aus seinem Adressbereich und sendet dem IP-Systemtelefon seine Adresskoordinaten, sowie die IP-Adresse des Kommunikationsservers.

- Das Systemtelefon speichert die erhaltenen Konfigurationsdaten und meldet sich beim Kommunikationsserver. Es ist nun bereit für die Registrierung.

Übergeordnetes Thema: Produktinformationen
↑