# Standard SIP-Telefone registrieren

Die Registrierung von Standard-SIP-Telefonen am Kommunikationsserver wird verwendet für SIP-Telefone von Drittherstellern, z. B. leitungsgebundene Tischtelefone, Softphones als Applikation auf einem PC oder SIP-basierte WLAN- und DECT-Telefone. Mitel 9000 SIP-Telefone sind auch als Standard-SIP-Telefone registriert.

## Registrieren der Telefone

1. Überprüfen Sie, ob eine kostenfreie Lizenz für SIP-Endgeräte verfügbar ist.

2. Eröffnen Sie ein Telefon vom Typ Standard-SIP.

3. Weisen Sie dem Telefon einen Benutzer mit der Schaltfläche .

4. Ergänzen Sie die weiteren Einstellungen nach Bedarf und klicken Sie auf die Schaltfläche Übernehmen.

   Die Parameter SIP-Benutzername und SIP-Passwort werden automatisch ausgefüllt. Sie können diese bei Bedarf anpassen, achten Sie aber darauf, dass die Einträge eindeutig sind.

5. Konfigurieren Sie die Adressierung und Registrierung im SIP-Telefon. Beachten Sie, dass die Bezeichnung der Parameter je nach Endgerät unterschiedlich ist:

   Proxy/Registrar:

   Bei statischer Adressierung geben Sie die IP-Adresse ein, bei dynamischer Adressierung geben Sie den Hostnamen ein. Geben Sie allenfalls auch die Subnetz-Maske und die Gateway-Adresse ein.

   Konto/Benutzer/Authentifizierung:

   Übertragen Sie aus WebAdmin den Inhalt des Parameters SIP-Benutzername.

   Passwort:

   Übertragen Sie aus WebAdmin den Inhalt des Parameters SIP-Passwort.

6. Schliessen Sie das Telefon an das IP-Netzwerk an und starten Sie es neu.

   Das Telefon verbindet sich mit dem Konfigurationsserver. Nach erfolgreicher Registrierung wechselt der Betriebsstatus auf Registriert.

Übergeordnetes Thema: Telefonen und Endgeräten in Betrieb nehmen
↑