# Türfreisprechstelle

Über die Schnittstelle zu einer Türfreisprechstelle wird die Türklingel direkt mit einem Telefon gekoppelt und der Benutzer kann über das Telefon sowohl zur Sprecheinrichtung eine Verbindung aufbauen, als auch den Türöffner bedienen.

Tabelle 1. Türfreisprechstelle
Parameter | Erläuterung
Türfreisprechstelle | Bezeichnung der Türfreisprechstelle
Rufnummer | Rufnummer der Türfreisprechstelle
Name | Name der Türfreisprechstelle
Ziel für Schaltposition x | Bedienung der Türklingel wird abhängig von der aktiven Schaltposition an den eingetragenen Rufzielen signalisiert.

Übergeordnetes Thema: Ziel
↑