# Berechtigungssatz

Ein Berechtigungssatz beinhaltet Einstellungen, die Benutzerberechtigungen regeln. Er kann einem Benutzer oder einer Benutzergruppe zugewiesen werden.

Tabelle 1. Berechtigungssatz
Parameter | Erläuterung
ID | Identifikationsnummer des Berechtigungssatzes
Name | Name des Berechtigungssatzes (optionaler Eintrag)

Tabelle 2. Wahlkontrolle
Parameter | Erläuterung
Externe Ziffernsperre Pos. 1 | Hier weisen Sie dem Berechtigungssatz eine externe Wahlkontrolle für eine der Schaltpositionen der Schaltgruppe1 zu.
Externe Ziffernsperre Pos. 2 | Hier weisen Sie dem Berechtigungssatz eine externe Wahlkontrolle für eine der Schaltpositionen der Schaltgruppe1 zu.
Externe Ziffernsperre Pos. 3 | Hier weisen Sie dem Berechtigungssatz eine externe Wahlkontrolle für eine der Schaltpositionen der Schaltgruppe1 zu.
Interne Ziffernsperre Pos. 1 | Hier weisen Sie dem Berechtigungssatz eine interne Wahlkontrolle für eine der Schaltpositionen der Schaltgruppe1 zu.
Interne Ziffernsperre Pos. 2 | Hier weisen Sie dem Berechtigungssatz eine interne Wahlkontrolle für eine der Schaltpositionen der Schaltgruppe1 zu.
Interne Ziffernsperre Pos. 3 | Hier weisen Sie dem Berechtigungssatz eine interne Wahlkontrolle für eine der Schaltpositionen der Schaltgruppe1 zu.
Externe Wahlkontrolle (für Telefonsperre) | Hier weisen Sie dem Berechtigungssatz eine externe Wahlkontrolle für die Telefonsperre zu.
Interne Wahlkontrolle (für Telefonsperre) | Hier weisen Sie dem Berechtigungssatz eine interne Wahlkontrolle für die Telefonsperre zu.

Die Ziffernsperre wird in der Ansicht Benutzer / Ziffernsperre konfiguriert.

Die Telefonsperre wird in der Ansicht Endgeräte / Standard Endgeräte im Abschnitt Einstellungen (Einstellung Telefonsperre: Aktuellen Status einstellen = Telefon sperren).

Tabelle 3. Anwendungen
Parameter | Erläuterung
Self Service Portal | Bei gültiger Authentifizierung hat der Benutzer über das Self-Service-Portal Zugriff auf seine Telefoneinstellungen und Telefone.
Verwenden Sie das Self-Service-Portal auch von einem fernen Standort aus | Ermöglicht Telearbeitern (externen Benutzern mit IP- oder SIP-Telefonen, die über Mitel Border Gateway verbunden sind) den Zugriff auf ihr Selbstbedienungsportal.
Konfiguration von persönlichen Anruflenkungsprofilen über das Self-Service-Portal | Der Benutzer kann im Selbstbedienungsportal sein persönliches Anruflenkungsprofil konfigurieren.
Freischaltung von Gastgewerbefunktionen, sofern vom Telefon unterstützt | Zeigt das Empfangsmenü bei MiVoice 5380 / 538 IP, Mitel 6873 SIP, Mitel 6940 SIP oder das Hotelmenü bei Mitel 6869 SIP, Mitel 6920 SIP, Mitel 6930 SIP an und aktiviert weitere Hospitality-Funktionen auf all diesen SIP-Telefonen.
Vermittlungsfunktionen aktivieren, sofern vom Telefon unterstützt. | Ermöglicht das Erstellen von Bedienerschlüsseln über WebAdmin und ermöglicht die Bediener-/Vermittlungsfunktion auf den Mitel SIP-Telefonen Mitel 6869 SIP, Mitel 6873 SIP, Mitel 6930 SIP und Mitel 6940 SIP.

Tabelle 4. Abgehende Anrufe
Parameter | Erläuterung
Amtsberechtigung | Berechtigt den Benutzer abgehend ins öffentliche Netz zu telefonieren.
Automatische Amtsleitungsanforderung | Aktivieren Sie die Dial-Out-Funktion für den ausgewählten Benutzer.
Ankündigung | Berechtigt den Benutzer eine Durchsage auf einen einzelnen Benutzer oder eine Durchsagegruppe einzuleiten.
Anklopfen | Autorisiert den Benutzer, einen beschäftigten Benutzer über eine andere Verbindungsanforderung zu benachrichtigen, indem er die Anklopffunktion verwendet. Hat sich der besetzte Benutzer gegen Anklopfen geschützt, erhält der anklopfende Benutzer Besetztton.
Aufschaltung | Berechtigt den Benutzer sich auf das Gespräch eines besetzten Benutzers aufzuschalten. Hat sich der besetzte Benutzer gegen Aufschalten geschützt, erhält der aufschaltende Benutzer Besetztton.
Stilles Aufschalten | Berechtigt den Benutzer sich auf das Gespräch eines besetzten Benutzers ohne Signalisierung aufzuschalten. Hat sich der besetzte Benutzer gegen stilles Aufschalten geschützt, erhält der aufschaltende Benutzer Besetztton. Anmerkung: Die Silent Intrusion-Lizenz ist erforderlich, damit Sie diese Funktion verwenden können.
Least Cost Routing (LCR) | Berechtigt den Benutzer die LCR-Funktion zu verwenden. Dazu muss die LCR-Funktion systemweit aktiviert sein.
Leitweg bei aktivierter LCR erzwingen | Berechtigt den Benutzer das Routing seiner abgehenden Verbindungen auch bei aktivierter LCR-Funktion selber zu bestimmen.
Externe Priorität | Berechtigt den Benutzer jederzeit eine abgehende externe Verbindung zu erstellen. Sind alle Amtskanäle besetzt, wird sofort eine der aktiven Verbindungen freigegeben und diesem Benutzer zur Verfügung gestellt (nützlich für ein Notruftelefon).

Tabelle 5. Ankommende Anrufe
Parameter | Erläuterung
Besetzt bei besetzt | Diese Einstellung ist nur relevant, wenn einem Benutzer mehrere Telefone zugewiesen sind. Ist der Benutzer im Gespräch, wird einem weiteren Anrufer besetzt signalisiert. Ist das Merkmal deaktiviert, wird der Anruf an den anderen, nicht besetzten Telefonen angeboten.
Eintrag in Anrufliste falls Besetzt | Ist der Benutzer besetzt und erhält einen weiteren Anruf, wird der Anrufliste für unbeantwortete Anrufe einen Eintrag hinzugefügt.
Unbeantwortete Anrufe via Sammelanschluss in Anrufliste | Bleibt ein Anruf im Sammelanschluss unbeantwortet, wird der Anrufliste für unbeantwortete Anrufe einen Eintrag hinzugefügt.
Verbleib im Sammelanschluss bei externer Umleitung | Wenn der Benutzer den Anruf an ein externes Ziel oder an die Voicemail weitergeleitet hat, bleibt er in einer Benutzergruppe angemeldet, sofern die Konfiguration der Benutzergruppe dies zulässt (Einstellung Mitglied bleibt in Benutzergruppe, wenn an externes Ziel weitergeleitet).
Anrufumleitung an ARV zulassen (nur Sonderfall) | Jegliche Art der Anrufweiterleitung (AUL, AUL bei besetzt, RWS) ist für die Rufnummer des Anrufverteilungselements möglich. Anmerkung: Dieser Parameter wird nur für einen speziellen Anwendungsfall verwendet. Verwenden Sie diese Funktion nicht als allgemeines Leistungsmerkmal, da sie in den meisten Fällen nicht wie erwartet funktioniert.
Sammelanrufe annehmen 1 | R-Gespräche auf diesen Benutzer zulassen. Diese Einstellung wird nur berücksichtigt, wenn in den Bundle-Einstellungen dem Parameter Sammelrufbearbeitung der Parameterwert je nach Ziel zugewiesen wurde. Standardwert: Anmerkung: Hat der Benutzer auf seine Mailbox umgeleitet, werden die R-Gespräche immer abgewiesen.
Erstruf bei aktivierter unbedingter Anrufumleitung | Bei aktivierter unbedingter Anrufumleitung erhält der Benutzer einen Aufmerksamkeitsruf (Kurzruf) und hat während 5 Sekunden die Möglichkeit, den Anruf zu beantworten. Anmerkung: Diese Funktion wird für Mitel SIP-Telefone nicht unterstützt.
Rufweiterschaltung auch bei besetztem Anrufziel ausführen | Eine aktivierte Rufweiterschaltung wird auch ausgeführt, wenn der Benutzer besetzt ist.
'Anrufschutz' übersteuern | Wenn ein Benutzer eine Berechtigung vergeben hat, kann er dennoch andere Benutzer mit aktivierter DND-Funktion (Anrufschutz) erreichen, da die Anrufumleitung zum alternativen Ziel in diesem Fall nicht aktiv ist.

Tabelle 6. Verbindung
Parameter | Erläuterung
Gesprächsübernahme vorbereiten / Fast Take | Mit dieser Einstellung regeln Sie zwei Berechtigungen gleichzeitig: Gesprächsübernahme vorbereiten: Berechtigt den Benutzer, eine laufende Gesprächsverbindung zwischen zwei anderen Benutzern so vorzubereiten, dass sie durch ihn selber oder durch einen weiteren Benutzer übernommen werden kann. Klassische Anwendung: Radiostudio Fast Take: Berechtigt den Benutzer, einen Anruf auf einen anderen Benutzer oder eine laufende Gesprächsverbindung von einem anderen Benutzer zu übernehmen. Häufigste Anwendung: Übernahme einer laufenden Gesprächsverbindung vom eigenen Tischtelefon zum eigenen Schnurlostelefon.
Anrufaufzeichnung | Nein: Der Benutzer kann seine Gespräche nicht aufzeichnen. Manuell: Der Benutzer kann seine Gespräche nach Bedarf aufzeichnen. Automatisch: Die Gespräche dieses Benutzers werden automatisch aufgezeichnet.
Externe Verbindungen | Berechtigt den Benutzer mit einem externen Benutzer in einer Gesprächsverbindung zu stehen. In Gefängnissen wird dies oft nicht erlaubt, weshalb dieses Merkmal in der Umgangssprache auch als Gefängnisschaltung bekannt ist.
Amt-Amt-Verkehr | Bei einer Amt-Amt-Verbindung werden zwei ins öffentliche Netz belegte Amtsleitungen lokal im Kommunikationsserver verbunden. Nicht zugelassen: Keine Amt-Amt-Verbindungen erlaubt Nur digital-digital: Beide Netzschnittstellen müssen digital sein. Auch digital-analog: Mindestens eine Netzschnittstelle muss digital sein. Auch analog-analog: Beide Netzschnittstellen können analog sein. Gemäß Exchange-Einstellungen: Es werden die systemweit gültigen Amtseinstellungen (siehe Ansicht Anruflenkung / Erweitert / Amt / Allgemein).
Umleitung im Amt (PARE) | Amt-Amt-Umleitungen werden ins öffentliche Netz verlegt, wodurch im Kommunikationsserver keine B-Kanäle besetzt werden. Dieses Leistungsmerkmal wird vom Netzbetreiber für den Punkt-Punkt-Betrieb als Zusatzdienst PARE und im Punkt-Mehrpunkt-Betrieb als Zusatzdienst 'Call Deflection' (CD) angeboten. Viele Netzbetreiber stellen den Dienst im Basisangebot zur Verfügung, bei einigen müssen Sie die Aktivierung anfordern. Der gerufene Benutzer im öffentlichen Netz sieht die Anruferidentifikation des Anrufers, sowie die Information, von welchem internen Benutzer der Anruf umgeleitet wurde. Diese Einstellung muss auch in der Trunk-Gruppen-Konfiguration vorgenommen werden ( =bg).
Datenübernahme vorbereiten | Berechtigt den Benutzer eine bestehende Datenverbindung so vorzubereiten, dass sie von einem (anderen) Benutzer übernommen werden kann.
Makeln Intern-/Leitungstaste | Mit diesem Parameter kann das Verhalten eines Reihenapparates beim Vermitteln eines externen Anrufs bestimmt werden, wenn bereits eine interne Gesprächsverbindung besteht. Der interne Benutzer muss zuerst manuell geparkt werden bevor der Anruf auf der Leitungstaste entgegengenommen wird. Der Anruf kann direkt auf der Leitungstaste entgegengenommen werden und der interne Benutzer wird automatisch auf der persönlichen Taste geparkt.

Tabelle 7. System
Parameter | Erläuterung
Schaltgruppe bedienen | Berechtigt den Benutzer den Zustand der Schaltgruppen (Schaltpositionen 1, 2 und 3) zu verändern.
Tür öffnen | Berechtigt den Benutzer den Steuerausgang für den Türöffner zu betätigen.
Schalten von Steuerausgängen | Berechtigt den Benutzer die Steuerausgänge zu schalten.
Fernzugang | Berechtigt den Benutzer den Kommunikationsserver für Fernwartung freizugeben.
SMS verschicken | Berechtigt den Benutzer, Meldungen (SMS) an ein ESME (External Short Message Entity) zu verschicken.

Tabelle 8. Diverse
Parameter | Erläuterung
PIN ändern | Berechtigt den Benutzer die eigene PIN über seine Systemtelefone zu ändern.
Gesprächsgebühren anzeigen | Verbindungsgebühren werden nach dem Gespräch auf der Telefonanzeige angezeigt.
Rückruf-Message / Message-LED aktivieren | Berechtigt den Benutzer die Message-Funktion zu aktivieren (*38). Dies wird auf einem Systemtelefon mit einer Rückrufaufforderung und der Message-LED signalisiert. Tipp: Mit der Message-Funktion kann ein Benutzer je nach Systemtelefon mehrere Rückrufe gleichzeitig aktivieren.

## Einen Berechtigungssatz eröffnen und bearbeiten

- Um einen neuen Berechtigungssatz zu erstellen, klicken Sie in der Übersicht auf die Schaltfläche Neu und geben Sie dem Berechtigungssatz einen Namen. Die Editieransicht des neuen Berechtigungsprofils wird geöffnet. Nehmen Sie die Einstellungen vor und klicken Sie auf die Schaltfläche Übernehmen, um diese zu speichern.

- Um einen Berechtigungssatz einzusehen, klicken Sie in der Übersichtsansicht auf den Namen oder die Nummer des Berechtigungssatzes. Die Editieransicht wird geöffnet.

- Um einen Berechtigungssatz zu bearbeiten, klicken Sie in der Übersichtsansicht auf den Namen oder die Nummer des Berechtigungssatzes. Nehmen Sie die Einstellungen vor und klicken Sie auf die Schaltfläche Übernehmen, um diese zu speichern.

## Bestimmte Berechtigungssätze suchen und anzeigen

Um bestimmte Berechtigungssätze zu suchen und anzuzeigen, geben Sie als Filterkriterium eine Zeichenfolge ein, die in einer oder mehreren Spalten vorkommt, und klicken auf die Schaltfläche Filter.

Es werden alle Berechtigungssätze angezeigt, bei denen die eingegebene Zeichenkette in mindestens einer Spalte enthalten ist (siehe auch "Filter in Listen").

## Einen Berechtigungssatz kopieren

Um die gesamte Konfiguration eines Berechtigungssatzes auf ein oder mehrere Berechtigungssätze zu übertragen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Klicken Sie in der Übersichtsansicht auf den Namen oder die Nummer des Berechtigungssatzes, den Sie kopieren möchten.

2. Klicken Sie oben auf die Schaltfläche Kopieren.

   Es werden alle eröffneten Berechtigungssätze angezeigt. Links sind Kontrollkästchen sichtbar.

3. Markieren Sie die Berechtigungssätze, auf die Sie die Konfiguration übertragen möchten, und klicken Sie auf die Schaltfläche Übernehmen.

   Der Berechtigungsatz wird kopiert.

## Einen oder mehrere Berechtigungssätze löschen

1. Um einen oder mehrere Berechtigungssätze zu löschen, klicken Sie in der Übersichtsansicht auf die Schaltfläche Löschen.

   Links werden Kontrollkästchen eingeblendet.

2. Markieren Sie die Berechtigungssätze, die Sie löschen möchten, und klicken Sie erneut auf die Schaltfläche Löschen.

Tipp:

Um alle Berechtigungssätze aus- oder abzuwählen, klicken Sie auf das Kontrollkästchen im Titel „Tabelle“.

Übergeordnetes Thema: Benutzeradministration
1 Nur für den Vertriebskanal Brasilien verfügbar
↑