# Durchwahlnummern

Hier finden Sie alle im Kommunikationsserver konfigurierten Durchwahlnummern. Sie können die Durchwahlnummern bei Bedarf benennen oder umbenennen. Der Name wird abhängig von der Systemkonfiguration bei ankommenden Anrufen auf dem Systemtelefon des gerufenen Benutzers angezeigt.

Mit Hilfe der Durchwahl können interne Benutzer direkt vom öffentlichen Netz aus erreicht werden. Hierzu wird der ankommende Anruf aufgrund des Durchwahlteils der Rufnummer mit einem internen Ziel (oder mehreren internen Zielen) verknüpft.

Innerhalb eines Durchwahlplans eröffnen Sie in Absprache mit dem öffentlichen Netzbetreiber Nummernbereiche, die mit den zu erwartenden Durchwahlteilen der Rufnummern übereinstimmen. So wird z. B. in einem 3-stelligen Durchwahlplan ein Nummernbereich von 300…399 und von 500…549 eröffnet.

Tabelle 1. Beispiel für eine Einwahlnummer
Telefonnummer des Benutzers | +41 32 624 1344
Hauptnummer des Netzanschlusses | +41 32 624 1300
Telefonnummer des Benutzers | +41 32 624 1344
Durchwahlteil | 44
Einwahlnummerneinträge in nicht spezifiziertem Format (Unbekannt) | 44, 1344, 6241344, 0326241344 (Beispiele)
Einwahlnummerneintrag im nationalen Format (National) | 326241344
Einwahlnummerneintrag im internationalen Format (international) | 4132 6241344

Übergeordnetes Thema: Ziel
↑