# Digitale Endgeräteschnittstellen (DSI)

Hier sehen Sie die verfügbaren Endgeräteschnittstellen für digitale Systemtelefone. Pro Schnittstelle können Sie 2 Systemtelefone oder ein DECT-Funkgerät anschließen. Die Leitungslänge kann bis 1’200 m betragen.

## DSI-Varianten

Ihr Kommunikationsserver unterstützt an der digitalen Endgeräteschnittstelle Systemtelefone mit der Schnittstelle DSI-AD2. Der Kommunikationsserver Mitel 470 unterstützt auch Systemtelefone mit DSI-DASL-Schnittstelle.

## Digitale Endgeräteschnittstelle DSI-AD2

Abhängig von der Leitungslänge können pro DSI-Schnittstelle 1 oder 2 Systemtelefone angeschlossen werden. Die DECT-Funkeinheit gilt in diesem Zusammenhang auch als Systemtelefon. Damit sich die Signallaufzeit im optimalen Bereich befindet, gelten folgende Anforderungen bezüglich Leitungslänge:

- Bis zu einer Leitungslänge von maximal 700 m können Sie zwei Systemtelefone anschliessen. Die Leitungslänge zwischen den Anschlussstellen der zwei Systemtelefone darf dabei maximal 10 m betragen.

- Wenn Sie nur ein Systemtelefon anschliessen, beträgt die maximale Leitungslänge 1’200 m.

- Die Leitungslänge zwischen der Anschlussbuchse des Kommunikationsservers und der Anschlussbuchse des Systemtelefons muss mindestens 10 m betragen.

Anmerkung:

An eine DSI-AD2-Schnittstelle, an der bereits ein DECT-Funkgerät angeschlossen ist, dürfen Sie keine weiteren Funkgeräte oder Systemtelefone anschließen.

Anmerkung:

Bei hohem Leistungsbedarf der angeschlossenen Endgeräte müssen Sie eine lokale Speisung einsetzen oder die Leitungslänge verringern. Beachten Sie hierzu die Angaben in den Bedienungsanleitungen der Endgeräte und im Systemhandbuch zu Ihrem Kommunikationsserver.

Übergeordnetes Thema: Zugangskontrolle
↑