# Allgemein

Hier finden Sie übergreifende Einstellungen zu den Amtsverbindungen.

Tabelle 1. Automatische Amtsleitungsanforderung
Parameter | Erläuterung
Amtskennziffer anwenden, wenn die Rufnummer gleichviel oder mehr Ziffern hat | Die Amtskennziffer wird hinzugefügt, wenn die gewählte Nummer gleich oder länger als die in diesem Feld angegebene Nummer ist. Die Standardzahl ist 9.
Zeitüberschreitung bei Ziffernwahl (en) | Der Standardwert ist 4 Sekunden
Automatische Vervollständigung der Amtsvorwahl für CTI-Anwendungen | Aktiviert die automatische Vervollständigung des Austauschcodes. Diese Funktion ist für die Anwendungen MiCollab, BluStar, Mitel One und Dialer verfügbar.

Tabelle 2. Trunk-to-Trunk-Modus
Parameter | Erläuterung
Amt-Amt-Verbindung | Mit dieser Einstellung können Sie den Amt-Amt-Verkehr systemweit einschränken oder sperren: Nicht zugelassen: Es können keine Amt-Amt-Verbindungen aufgebaut werden. Nur digital-digital: Um eine Amt-Amtverbindung aufbauen zu können, müssen beide Netzschnittstellen digital sein. Auch digital-analog: Um eine Amt-Amtverbindung aufbauen zu können, muss mindestens eine Netzschnittstelle digital sein. Auch analog-analog: Eine Amt-Amtverbindung ist immer möglich.
Zeitüberschreitung beim Trennen (Min.) | Nur bei Rufart Auch analog-analog: Nach der eingestellten Auslösezeit wird die Verbindung abgebaut.
Warten auf Verbindung | Hier legen Sie fest, ob eine konfigurierte Anrufumleitung ins Amt bei einem externen Anruf immer durchgeschaltet wird oder nur wenn der Angerufene das Gespräch entgegennimmt und damit eine Verbindung aufbaut: Die Anrufumleitung wird nur durchgeschaltet, wenn eine Verbindung aufgebaut wird. Ist der Zielbenutzer besetzt oder nicht erreichbar, wird mit dieser Einstellung vermieden, dass dem Anrufenden Gebühren für die Verbindung bis zum Kommunikationsserver entstehen. Die Rufumleitung sofort wird immer durchgeschaltet.

## Taktreferenz und Taktreferenztabelle

Die Taktfrequenz eines Kommunikationsservers wird über die Basisanschlüsse BRI-T und die Primärratenanschlüsse PRI vom öffentlichen Netz vorgegeben (synchronisiert). Fällt die Synchronisation durch das öffentliche Netz aus (z.B. durch unterbrochene Amtsleitungen), verwendet der Kommunikationsserver einen eigenen Takt. Die automatisch vorgenommenen Standardeinstellungen sind in den allermeisten Fällen hinreichend. Ändern Sie die Einstellungen nur, wenn Sie eine Spezialkonfiguration haben, die dies erfordert (z.B. bei einer privaten Vernetzung oder für CAS/R2).

Tabelle 3. Wiederanruf / Rufdauer
Parameter | Erläuterung
Benutzte Referenz | Dies ist der Port, der derzeit für die Synchronisierung verwendet wird.
Master-Referenz | Dieser Port ist die Master-Referenz.
Synchronisationszustand | Aktueller Synchronisierungsstatus.

Übergeordnetes Thema: Exchange
↑