# Signalisierung

Hier finden Sie verschiedene systemweite Einstellungen zur akustischen Signalisierung

Tabelle 1. Rückfrage bei externer Verbindung
Parameter | Erläuterung
Rufmuster am Rückfrageziel | Hier legen das Rufmuster am internen Ziel fest, wenn Sie eine externe Verbindung in Haltung legen, um eine interne Rückfrage zu machen.

Tabelle 2. Ton-Signalisierung
Parameter | Erläuterung
Konferenz-, Aufschalt- und Anklopfton | Hier legen Sie fest, wie die akustische Signalisierung beim Aufbauen einer Konferenz, beim Aufschalten und beim Anklopfen eingespielt werden soll.

Tabelle 3. Anklopfen / Aufschalten auf Amt
Parameter | Erläuterung
Anklopfen und Aufschalten auf Amtsverbindung | Anklopfen und Aufschalten sind auch mit einem Benutzer während des Sprechens möglich, wenn dieser mit einem externen Anrufer verbunden ist. Anklopfen und Aufschalten ist mit einem Benutzer während des Sprechens nicht möglich, wenn dieser mit einem externen Anrufer verbunden ist.

Tabelle 4. Unmittelbare Weiterschaltung
Parameter | Erläuterung
Unmittelbare Rufweiterschaltung (RWS-Sofortruf) | Die systemweit eingestellte Übertragungsverzögerung der Anrufweiterleitung ist immer aktiv. Anrufe werden unverzüglich weitergeleitet, wenn der vorherige Anruf an diesen Benutzer bereits weitergeleitet wurde.
Gesprächsübergabe ohne Voranmeldung | Hier legen Sie fest, was einem ohne Voranmeldung vermitteltem Benutzer signalisert wird: Rufkontrollton: Der Benutzer in Haltung hört den Rufkontrollton. Übernehmen von M’usik bei Warten’: Der gehaltene Benutzer hört das Signal, das in den systemweiten Einstellungen für Wartemusik definiert ist (Dienst/ Wartemusik =9e Ansicht).

Übergeordnetes Thema: Standorte
↑