# Exchange-Connector

Ermöglicht die Konfiguration des Administrationszugriffs auf den Exchange Connector von OIP.

Tabelle 1. Parameter des OIP Exchange-Konfigurationstreibers
Parameter | Beschreibung
Microsoft Exchange Version | Wählen Sie hier die Version des zu verbindenden Microsoft Exchange Servers
Serveradresse | DNS-Name oder IP-Adresse des Microsoft Exchange-Servers. Bei mehreren Microsoft Exchange-Servern im Netzwerk muss die Adresse des Servers angegeben werden, der in der CAS-Rolle (Client Access Server) definiert ist.
Domänenname | Domäne, die dem Microsoft Exchange-Server zugeordnet ist, z.B. company.com.
Benutzername | OIP Exchange-Administratorbenutzer.
Kennwort | Passwort des OIP Exchange-Administrators
Notifikationsintervall | Intervall, in dem der OIP Exchange-Treiber die Änderungen auf dem Microsoft Exchange Server überprüft.
Protokollebene | Die Protokollebene muss bei einer Fehlfunktion des OIP Exchange-Treibers eingestellt werden. Die Protokollebene entscheidet über die Anzahl der Einträge in der Protokolldatei. Die Protokolldateien werden je nach Betriebssystem in das folgende Verzeichnis geschrieben: Windows XP: c:\Documents and Settings\All Users\Applications data\Aastra\Oip\MsxDrv\Log\ Windows Server 2008/2008 R2 und Windows 7/Vista: c:\ProgramData\Aastra\Oip\MsxDrv\Log\ Die Ordneroption Versteckte Dateien, Ordner und Laufwerke anzeigen muss ausgewählt sein, um die Protokolldateien anzuzeigen.
Protokollaufbewahrung Tage | Anzahl der Tage, nachdem ältere Protokolldateien gelöscht werden.
Maximale Protokolldateigrösse | Maximale Grösse der Protokolldatei. Nach Erreichen der Grösse, wird eine neue Protokolldatei angelegt.

Siehe auch..

## Systemhandbuch Mitel Open Interfaces Platform:

Direktlinks auf den DocFinder:

Deutsch

English

Français

Italiano

Español

Übergeordnetes Thema: Multimedia
↑