# IP-Systemtelefone manuell adressieren

Sie möchten ein IP-Systemtelefon manuell adressieren. Sie haben die Möglichkeit, das Telefon statisch oder mit Hilfe eines DHCP- und DNS-Server zu adressieren.

Die folgende Tabelle zeigt, wie die relevanten Parameter für die verschiedenen Kombinationen von Adressierungsarten eingestellt werden müssen.

1. Schliessen Sie das IP-Systemtelefon an das Stromnetz und an das IP-Netzwerk und warten Sie, bis das Telefon aufgestartet ist.

2. Öffnen Sie das lokale Konfigurationsmenü, indem Sie lange auf die C-Taste drücken.

3. Tragen Sie die Eigenadresse des Telefons, sowie die Adresse des Kommunikationsservers gemäss den folgenden Angaben ein:

Tabelle 1. Adressierung des Telefons eintragen
Lokale Konfiguration | Konfiguration über Webbrowser | Statische Adressierung | DHCP/DNS oder nur DHCP
DHCP | DHCP_ENABLED | aus | ein
IP-Adresse | IP_ADDRESS | IP-Adresse des Telefons (tragen Sie alle 12 Dezimalstellen ein). | Die automatisch zugeordneten Werte werden angezeigt
Subnetzmaske | SUBNET_MASK | Subnetzmaske | Die automatisch zugeordneten Werte werden angezeigt
GW-Adresse | GATEWAY | Gateway-Adresse | Die automatisch zugeordneten Werte werden angezeigt

Tabelle 2. Adressierung des Kommunikationsservers eintragen
Lokale Konfiguration | Konfiguration über Webbrowser | Statische Adressierung | DHCP/DNS | DHCP
PBX-Adresse | PBX_ADDRESS | IP-Adresse des Kommunikationsservers (tragen Sie alle 12 Dezimalstellen ein). | Die beim DNS-Server abgefragte IP-Adresse wird angezeigt | IP-Adresse des Kommunikationsservers (tragen Sie alle 12 Dezimalstellen ein).
DNS-Name | DNS_NAME | DNS-Name des Kommunikatiosservers. | Die automatisch zugeordneten Werte werden angezeigt | Die automatisch zugeordneten Werte werden angezeigt
DNS-Serveradresse | DNS_SERVER | "0.0.0.0" | Die automatisch zugeordneten Werte werden angezeigt | "0.0.0.0"

Übergeordnetes Thema: Adressiermethoden
↑