# SIP-Konto bearbeiten

Hier eröffnen, respektive bearbeiten Sie ein SIP-Konto. Für jeden SIP-Zugang braucht es ein SIP-Konto. Sie können für jeden SIP-Provider mehrere SIP-Konto und damit mehrere Zugänge einrichten.

Die SIP-Konto dienen dazu, sich bei einem SIP-Provider zu registrieren. In der Regel hat jeder Benutzer ein eigenes SIP-Konto, welches ihm über die Durchwahlnummer zugeordnet ist. Es ist aber auch möglich, dass mehrere Benutzer über ein einziges SIP-Konto abgehend telefonieren, nämlich über das Default-Konto. Für jeden SIP-Provider kann ein (1) Default-Konto eingerichtet werden.

In der Overlay-Ansicht Hinzufügen eines SIP-Konto sind nur die wichtigsten Einstellungen verfügbar. In der folgenden Tabelle sind diese Einstellungen mit einem Stern hinter dem Namen gekennzeichnet.

Tabelle 1. Allgemein
Parameter | Anmerkungen
SIP-Provider* | Das SIP-Konto ist diesem SIP-Provider-Profil zugeordnet.
SIP-Konto* | Identifikationsnummer des SIP-Kontos (systemseitig).
Name* | Name des SIP-Kontos (systemseitig).
Anzeigename | Name des SIP-Kontos beim SIP-Provider. Dieser Eintrag ist bei einigen SIP-Providern erforderlich, bei anderen optional. Oft wird die SIP-ID verwendet.
SIP-ID* | Identifikationsnummer des SIP-Kontos beim SIP-Provider.
Benutzername* | Benutzername des SIP-Kontos beim SIP-Provider. Dieser Parameter muss nur angegeben werden, wenn der SIP-Provider Authentifizierung verlangt.
Passwort* / Passwortbestätigung* | Passwort beim SIP-Provider.

Tabelle 2. Registrierung
Parameter | Anmerkungen
Registrierung erforderlich | Der Kommunikationsserver versucht sich beim SIP-Provider zu registrieren. Damit wird der SIP-Provider über den aktuellen Standort des SIP-Benutzers informiert.
Registriert | Statusfeld
Standardkonto | Das Standardkonto ermöglicht Benutzer ohne SIP-Konto Anrufe über den SIP-Trunk zu tätigen.
Registriert sich, wenn offline an | Mit diesem Parameter legen Sie fest, welcher Satellit im Offline-Modus diesen SIP-Account verwendet. Erläuterung In einem AIN werden alle SIP-Anrufe vom Master bearbeitet. Dies bedeutet, dass der Master die SIP-Registrierung für alle SIP-Provider-Accounts durchführt. Wenn ein Satellit offline geht, muss der Satellit in der Lage sein, die eigenen SIP-Konten beim gleichen SIP-Provider zu registrieren, damit die Benutzer auf diesem Satelliten weiterhin externe Anrufe tätigen können. Um dies zu ermöglichen, muss sich der Master von allen SIP-Provider-Konten, die der Satellit verwenden wird, abmelden.

Tabelle 3. Präsentation
Parameter | Anmerkungen
Durchwahlnummer* | Die systeminterne Durchwahlnummer verknüpft das SIP-Konto mit den internen Anrufzielen, die im Durchwahlplan definiert sind. Die Nummer muss im Durchwahlplan eröffnet und konfiguriert sein.
’From’-Feld: Typ | Hier definieren Sie, welche Information bei abgehenden Anrufen als Anruferkennung eingetragen wird.
’From’-Feld: String | Tragen Sie hier die gewünschte Anruferkennung ein, wenn Sie ’From’-Feld: Typ = Benutzerdefiniert.
’Contact’-Feld: Typ | ‘From’-Feld: Der Feldtyp 'Kontakt‘ ist identisch mit dem Feldtyp 'Von‘ (Standardwert). Durchwahlnummer: Das ‘Contact’-Feld-Typ ist vom Typ Durchwahlnummer.
Zeige Benutzer-CLIP in ’From’-Feld | Wenn mehrere Benutzer abgehend über das Default-Konto telefonieren, wird die Benutzer-CLIP in der Standardeinstellung in einem zusätzlichen Feld mitgegeben. Wertet ein SIP-Provider dieses Feld nicht aus, kann die CLIP auch im ‘From’-Feld mitgegeben werden. Die Benutzer-CLIP wird auch im Feld 'Von' angegeben. Im Feld 'P-Preferred-Identity' wird auch die Benutzer-CLIP angegeben (Standardwert).

Übergeordnetes Thema: Eingehende Anruflenkung
↑