# System zurücksetzen

Der Kommunikationsserver kann mit einem Neustart neu initialisiert oder mit einem Erststart auf die Standardwerte zurückgesetzt werden.

## Neustart des Kommunikationsservers

Mit einem Neustart initialisieren Sie das Kommunikationssystem neu. Die Konfigurationsdaten bleiben erhalten.

Anmerkung:

- Trennen Sie niemals den Kommunikationsserver von der Speisung, um einen Neustart auszulösen. Dies kann zu Datenverlusten führen und einen Neustart verunmöglichen.
- Der Neustart wird sofort ausgelöst. Alle aktiven Gesprächs- und Datenverbindungen werden unterbrochen.

## Erststart des Kommunikationsservers

Mit einem Erststart setzen Sie den Kommunikationsserver von Grund auf neu auf. Die systemspezifischen Daten wie System-ID, Systemtyp, Vertriebskanal, Lizenzcode, Software-Generation und IP-Adresse des Systems bleiben erhalten.

notes:

- Der Erststart wird sofort ausgelöst. Alle aktiven Gesprächs- und Datenverbindungen werden unterbrochen.
- Durch einem Erststart werden alle bereits gespeicherten Konfigurationsdaten gelöscht und durch die Standardwerte des Verkaufskanales ersetzt. Erstellen Sie daher vor einem Erststart von den Konfigurationsdaten immer eine Sicherungskopie.

## Herunterfahren des Kommunikationsservers (nur Mitel 415/430)

Bevor Sie die den Kommunikationsserver von der Speisung trennen, muss er kontrolliert heruntergefahren werden. Er verharrt dann 3 Minuten in einem speziellen Shutdown-Modus, bevor er wieder automatisch aufstartet. In diesen 3 Minuten kann der Kommunikationsserver bedenkenlos von der Speisung getrennt werden.

notes:

- Trennen Sie niemals den Kommunikationsserver von der Speisung, bevor er sich im Shutdown-Modus befindet. Dies kann zu Datenverlusten führen und einen Neustart verunmöglichen.
- Im Shutdown-Modus blinken die LED F0 ... F4 rot und die SYS-LED grün.
- Das Herunterfahren wird sofort ausgelöst. Alle aktiven Gesprächs- und Datenverbindungen werden unterbrochen.

## Herunterfahren des Kommunikationsservers (nur Mitel 470)

Bevor Sie die den Kommunikationsserver von der Speisung trennen, muss sowohl die Call-Manager-Karte (CPU1) als auch die Applikationskarte (CPU2-S) kontrolliert heruntergefahren werden. Beide Karten können beim Mitel 470 gemeinsam oder getrennt über die Bedientasten in der Nähe des Displays heruntergefahren werden.

notes:

- Trennen Sie niemals den Kommunikationsserver von der Speisung, bevor er vollständig heruntergefahren ist (CPU1 und CPU2-S). Dies kann zu Datenverlusten führen und einen Neustart verunmöglichen.
- Die Call-Manager-Karte (CPU1) kann nur über die Bedientasten des Displays Mitel 470 heruntergefahren werden. Die Anwendungskarte (CPU2-S) kann auch über WebAdmin heruntergefahren werden.
- Das Herunterfahren wird sofort ausgelöst. Alle aktiven Gesprächs- und Datenverbindungen werden unterbrochen und alle Applikationen werden ohne Vorwarnung der Anwender geschlossen.

## Anwendungskarte herunterfahren oder neu starten (nur Mitel 470 )

Das Betriebssystem der Applikationskarte wird ordnungsgemäss heruntergefahren und die Applikationskarte wird ausgeschaltet respektive neu gestartet.

Anmerkung:

Das Herunterfahren wird sofort ausgelöst. Alle Applikationen werden ohne Vorwarnung der Anwender geschlossen.

Übergeordnetes Thema: Dateiverwaltung
↑