# SIP-Provider bearbeiten

Diese Einstellungen bilden die Schnittstelle zwischen SIP-Provider und Kommunikationsserver. Hier können Sie die Koordinaten Ihres SIP-Providers eingeben und die Kommunikationsparameter zum SIP-Provider angeben.

## Lenkungsweg

- Ein ankommender Anruf folgt dem Lenkungsweg: SIP-Amt -> SIP-Provider-Einstellungen ->SIP-Konto-Einstellungen -> Durchwahlplan -> ...

- Ein abgehender Anruf über ein SIP-Amt folgt dem Lenkungsweg: ... -> Leitweg -> SIP-Provider-Einstellungen -> Durchwahlplan -> SIP-Konto-Einstellungen -> SIP-Amt.

- Jeder SIP-Provider hat sein eigenes SIP-Bündel.

## Ressourcen und Lizenzen

- Für jeden SIP-Provider stehen bis zu 30 SIP-Sprachkanäle zur Verfügung.

- Für jeden SIP-Sprachkanal benötigen Sie einen Lizenz für SIP-Zugangskanäle.

Tabelle 1. Allgemeine Einstellungen
Parameter | Erläuterung
Netzschnittstelle | ID der Netzschnittstelle.
Name | Systeminterne Bezeichnung des SIP-Providers.
Bündeltyp | Typ der Amtsverbindung
Maximal ankommende Anrufe | Sobald die eingestellte Grenze erreicht ist, wird über diesen SIP-Provider kein abgehender Anruf mehr weitergelenkt. Dies wird dem Anrufenden mit dem Gassenbesetztton signalisiert. Damit können Sie gewährleisten, dass Leitungen frei bleiben für ankommende Anrufe.
Maximal abgehende Anrufe | Sobald die eingestellte Grenze erreicht ist, werden von diesem SIP-Provider keine Anruf mehr entgegengenommen. Dies wird dem Anrufenden mit dem Gassenbesetztton signalisiert. Damit können Sie gewährleisten, dass Leitungen frei bleiben für abgehende Anrufe.
Total B-Kanäle | Zeigt bei digitalen Netzschnittstellen die Anzahl der verfügbare B-Kanäle.

Tabelle 2. Netzschnittstelle
Parameter | Erläuterung
SIP-Provider | Systeminterne Referenznummer des SIP-Providers.
Name | Systeminterne Bezeichnung des SIP-Providers.
Registrar | Tragen Sie hier den Hostname des SIP-Providers und den Port ein (Syntax: <Hostname>:<Port>. Wenn Sie den Port nicht eintragen, wird das Standardport 5060 verwendet. Anmerkung: Damit der Hostname aufgelöst werden kann, muss in der Ansicht IP-Netzwerk / IP-Adressierung eine gültige DNS-Serveradresse konfiguriert sein.
Primärer Proxy | Tragen Sie hier die IP-Adresse oder den Hostnamen des primären Proxyservers des SIP-Providers ein. Syntax: <IP-Adresse>:<Port> oder <Hostname>:<Port>. Wenn Sie den Port nicht eintragen, wird das Standardport 5060 verwendet. Sie können den Eintrag auch leer lassen. Der Kommunikationsserver versucht dann mit Hilfe eines SIP-Dienstes die Proxyadresse selber zu evaluieren. Voraussetzung: Unter Registrar ist der Hostname (und nicht die IP-Adresse) eingetragen.
Provider-Authentifizierung | Mit mehreren Konten: Jede Durchwahlnummer ist mit einem SIP-Konto verknüpft. Das SIP-Konto können Sie am Ende dieser Overlay-Ansicht erstellen und verwalten. Mit einem Konto: Es ist nur ein SIP-Konto notwendig für mehrere Durchwahlnummer. Das SIP-Konto können Sie am Ende dieser Overlay-Ansicht erstellen und verwalten. Ohne Konten: Der SIP-Zugang erfolgt direkt und nicht über ein SIP-Konto. Diese Einstellung ist nur relevant, wenn die SIP-Vermittlung kein SIP-Provider, sondern ein anderes Kommunikationssystem ist (siehe auch "Hinweise zur Einstellung Provider-Authentifizierung = Ohne Konten").

## Hinweise zur Einstellung Provider-Authentifizierung = Ohne Konten

Anmerkung:

Diese Einstellung ist nur relevant, wenn das SIP-Amt nicht ein SIP-Provider ist, sondern ein anderes Kommunikationssystem. Vor dem Aktivieren müssen Sie bereits zugewiesene SIP-Konten entfernen.

Tipp:

Konfigurieren Sie vorzugsweise ein privates SIP-Netzwerk mit den Einstellungen im privaten SIP-Netzwerk ( =uy).

## Mit SIP-Providerprofilen arbeiten

Sie haben die Maßnahme, die hauptsächlichen SIP-Provider-Einstellungen in XML-Dateien zu speichern, diese Dateien zu verwalten und ändern und die SIP-Provider aufzurufen:

- Um ein SIP-Provider-Profil zu erstellen, konfigurieren Sie die Einstellungen eines SIP-Providers und klicken dann auf die Schaltfläche SIP-Provider-Profil exportieren . Die Parameter werden in eine XML-Datei exportiert und in einem temporären Verzeichnis auf Ihrem Kommunikationssystem gespeichert. Je nach Ihren Browsereinstellungen wird die Datei im Browser geöffnet oder Sie werden aufgefordert, sie zu speichern.

- Um einen neuen SIP-Provider mit Hilfe eines SIP-Provider-Profilszu erstellen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Kästchen von der entsprechenden Netzschnittstelle in der Übersicht der Anruflenkung und wählen im Kontextmenü den Eintrag SIP-Provider-Profil importieren .

## SIP-Konto verwalten

Um das SIP-Konto zu verwalten, gehen Sie wie folgt vor:

- Um ein neues SIP-Konto zu öffnen, klicken Sie auf die Schaltfläche Neu und bearbeiten Sie die Einstellungen der Overlay-Ansicht SIP-Konto hinzufügen .

- Um ein SIP-Konto zu löschen, klicken Sie auf das Papierkorb-Symbol links neben dem SIP-Konto und befolgen Sie die Benutzeraufforderungen.

- Um ein SIP-Konto zu bearbeiten, klicken Sie auf die Referenznummer des SIP-Konto und bearbeiten die Einstellungen der Overlay-Ansicht SIP-Konto .

Übergeordnetes Thema: Eingehende Anruflenkung
↑