# Berechtigungssatz

Ein Berechtigungssatz beinhaltet Einstellungen, die Benutzerberechtigungen regeln. Er kann einem Benutzer oder einer Benutzergruppe zugewiesen werden.

Tabelle 1. Berechtigungssatz
Parameter | Erläuterung
ID | Identifikationsnummer des Berechtigungssatzes
Name | Name des Berechtigungssatzes (optionaler Eintrag)

Tabelle 2. Wahlkontrolle
Parameter | Erläuterung
Externe Ziffernsperre Pos. 1 | Hier weisen Sie dem Berechtigungssatz eine externe Wahlkontrolle für eine der Schaltpositionen der Schaltgruppe1 zu.
Externe Ziffernsperre Pos. 2 | Hier weisen Sie dem Berechtigungssatz eine externe Wahlkontrolle für eine der Schaltpositionen der Schaltgruppe1 zu.
Externe Ziffernsperre Pos. 3 | Hier weisen Sie dem Berechtigungssatz eine externe Wahlkontrolle für eine der Schaltpositionen der Schaltgruppe1 zu.
Interne Ziffernsperre Pos. 1 | Hier weisen Sie dem Berechtigungssatz eine interne Wahlkontrolle für eine der Schaltpositionen der Schaltgruppe1 zu.
Interne Ziffernsperre Pos. 2 | Hier weisen Sie dem Berechtigungssatz eine interne Wahlkontrolle für eine der Schaltpositionen der Schaltgruppe1 zu.
Interne Ziffernsperre Pos. 3 | Hier weisen Sie dem Berechtigungssatz eine interne Wahlkontrolle für eine der Schaltpositionen der Schaltgruppe1 zu.
Externe Wahlkontrolle (für Telefonsperre) | Hier weisen Sie dem Berechtigungssatz eine externe Wahlkontrolle für die Telefonsperre zu.
Interne Wahlkontrolle (für Telefonsperre) | Hier weisen Sie dem Berechtigungssatz eine interne Wahlkontrolle für die Telefonsperre zu.

Die Ziffernsperre wird in der Ansicht Benutzer / Ziffernsperre konfiguriert.

Die Telefonsperre wird in der Ansicht Endgeräte / Standard Endgeräte im Abschnitt Einstellungen (Einstellung Telefonsperre: Aktuellen Status einstellen = Telefon sperren).

Tabelle 3. Anwendungen
Parameter | Erläuterung
Self Service Portal | Bei gültiger Authentifizierung hat der Benutzer über das Self-Service-Portal Zugriff auf seine Telefoneinstellungen und Telefone.
Verwenden Sie das Self-Service-Portal auch von einem fernen Standort aus | Ermöglicht Telearbeitern (externen Benutzern mit IP- oder SIP-Telefonen, die über Mitel Border Gateway verbunden sind) den Zugriff auf ihr Selbstbedienungsportal.
Konfiguration von persönlichen Anruflenkungsprofilen über das Self-Service-Portal | Der Benutzer kann im Selbstbedienungsportal sein persönliches Anruflenkungsprofil konfigurieren.

Tabelle 4. Abgehende Anrufe
Parameter | Erläuterung
Amtsberechtigung | Berechtigt den Benutzer abgehend ins öffentliche Netz zu telefonieren.
Automatische Amtsleitungsanforderung | Aktivieren Sie die Dial-Out-Funktion für den ausgewählten Benutzer.
Ankündigung | Berechtigt den Benutzer eine Durchsage auf einen einzelnen Benutzer oder eine Durchsagegruppe einzuleiten.
Anklopfen | Autorisiert den Benutzer, einen beschäftigten Benutzer über eine andere Verbindungsanforderung zu benachrichtigen, indem er die Anklopffunktion verwendet. Hat sich der besetzte Benutzer gegen Anklopfen geschützt, erhält der anklopfende Benutzer Besetztton.

Tabelle 5. Ankommende Anrufe
Parameter | Erläuterung
Besetzt bei besetzt | Diese Einstellung ist nur relevant, wenn einem Benutzer mehrere Telefone zugewiesen sind. Ist der Benutzer im Gespräch, wird einem weiteren Anrufer besetzt signalisiert. Ist das Merkmal deaktiviert, wird der Anruf an den anderen, nicht besetzten Telefonen angeboten.
Eintrag in Anrufliste falls Besetzt | Ist der Benutzer besetzt und erhält einen weiteren Anruf, wird der Anrufliste für unbeantwortete Anrufe einen Eintrag hinzugefügt.

Tabelle 6. Verbindung
Parameter | Erläuterung
Fast Take (Anruf oder Gespräch übernehmen) | Mit dieser Einstellung regeln Sie zwei Berechtigungen gleichzeitig: Gesprächsübernahme vorbereiten: Berechtigt den Benutzer, eine laufende Gesprächsverbindung zwischen zwei anderen Benutzern so vorzubereiten, dass sie durch ihn selber oder durch einen weiteren Benutzer übernommen werden kann. Klassische Anwendung: Radiostudio Fast Take: Berechtigt den Benutzer, einen Anruf auf einen anderen Benutzer oder eine laufende Gesprächsverbindung von einem anderen Benutzer zu übernehmen. Häufigste Anwendung: Übernahme einer laufenden Gesprächsverbindung vom eigenen Tischtelefon zum eigenen Schnurlostelefon.
Anrufaufzeichnung | Nein: Der Benutzer kann seine Gespräche nicht aufzeichnen. Manuell: Der Benutzer kann seine Gespräche nach Bedarf aufzeichnen. Automatisch: Die Gespräche dieses Benutzers werden automatisch aufgezeichnet.

Tabelle 7. System
Parameter | Erläuterung
Schaltgruppe bedienen | Berechtigt den Benutzer den Zustand der Schaltgruppen (Schaltpositionen 1, 2 und 3) zu verändern.

Tabelle 8. Diverse
Parameter | Erläuterung
PIN ändern | Berechtigt den Benutzer die eigene PIN über seine Systemtelefone zu ändern.
Gesprächsgebühren anzeigen | Verbindungsgebühren werden nach dem Gespräch auf der Telefonanzeige angezeigt.

## Einen Berechtigungssatz eröffnen und bearbeiten

- Um einen neuen Berechtigungssatz zu erstellen, klicken Sie in der Übersicht auf die Schaltfläche Neu und geben Sie dem Berechtigungssatz einen Namen. Die Editieransicht des neuen Berechtigungsprofils wird geöffnet. Nehmen Sie die Einstellungen vor und klicken Sie auf die Schaltfläche Übernehmen, um diese zu speichern.

- Um einen Berechtigungssatz einzusehen, klicken Sie in der Übersichtsansicht auf den Namen oder die Nummer des Berechtigungssatzes. Die Editieransicht wird geöffnet.

- Um einen Berechtigungssatz zu bearbeiten, klicken Sie in der Übersichtsansicht auf den Namen oder die Nummer des Berechtigungssatzes. Nehmen Sie die Einstellungen vor und klicken Sie auf die Schaltfläche Übernehmen, um diese zu speichern.

## Bestimmte Berechtigungssätze suchen und anzeigen

Um bestimmte Berechtigungssätze zu suchen und anzuzeigen, geben Sie als Filterkriterium eine Zeichenfolge ein, die in einer oder mehreren Spalten vorkommt, und klicken auf die Schaltfläche Filter.

Es werden alle Berechtigungssätze angezeigt, bei denen die eingegebene Zeichenkette in mindestens einer Spalte enthalten ist (siehe auch "Filter in Listen").

## Einen Berechtigungssatz kopieren

Um die gesamte Konfiguration eines Berechtigungssatzes auf ein oder mehrere Berechtigungssätze zu übertragen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Klicken Sie in der Übersichtsansicht auf den Namen oder die Nummer des Berechtigungssatzes, den Sie kopieren möchten.

2. Klicken Sie oben auf die Schaltfläche Kopieren.

   Es werden alle eröffneten Berechtigungssätze angezeigt. Links sind Kontrollkästchen sichtbar.

3. Markieren Sie die Berechtigungssätze, auf die Sie die Konfiguration übertragen möchten, und klicken Sie auf die Schaltfläche Übernehmen.

   Der Berechtigungsatz wird kopiert.

## Einen oder mehrere Berechtigungssätze löschen

1. Um einen oder mehrere Berechtigungssätze zu löschen, klicken Sie in der Übersichtsansicht auf die Schaltfläche Löschen.

   Links werden Kontrollkästchen eingeblendet.

2. Markieren Sie die Berechtigungssätze, die Sie löschen möchten, und klicken Sie erneut auf die Schaltfläche Löschen.

Tipp:

Um alle Berechtigungssätze aus- oder abzuwählen, klicken Sie auf das Kontrollkästchen im Titel „Tabelle“.

Übergeordnetes Thema: Benutzeradministration
↑