# Recursos media

El sistema utiliza los recursos de media para el procesamiento de los datos de media en tiempo real. Para Virtual Appliance, los recursos multimedia del Mitel Media Server integrado están disponibles para los satélites conectados mediante chips DSP en la placa principal / CPU1 y en módulos DSP adicionales.

El sistema utiliza los recursos de media para el procesamiento de los datos de media en tiempo real. Estos recursos son proporcionados por chips DSP en la placa principal / CPU1 y en módulos DSP adicionales. Aquí puede especificar la asignación de los recursos DSP disponibles a las funciones.

En un AIN, elija, con el parámetro Nodos AIN, si desea que se muestren solo el maestro, solo los satélites individuales o todos los nodos.

Tabla 1. Interruptor de medios suave
Parámetro | Descripción
Activar | Mitel Media Server integrado está habilitado (valor predeterminado).
Estado | Operativo Mitel Media Server está listo para su uso. Bloqueado/Deshabilitado: Mitel Media Server se ha desactivado o no está listo para usarse. En todos los casos, debe reiniciar el sistema.
Canales VoIP/FoIP activos | Aquí puede ver el número de canales de voz utilizados activamente en ese momento.

Al chip DSP de la placa base / CPU1 y a los chips DSP individuales de los módulos DSP se les puede asignar una o más funciones. Los recursos DSP se pueden utilizar para telefonía DECT, voz sobre IP, transmisiones de fax, servicios de audio, teléfonos móviles integrados, tonos de marcado adicionales y destinatarios de tono de ocupado en muchas interfaces de red analógicas FXO (solo Mitel 470) o para CAS (protocolo de señalización para la interfaz de red PRI en ciertos países) (solo Mitel 470). Esto significa que para cada chip DSP existe un número específico de canales disponible para las funciones correspondientes.

Tabla 2. Conmutador de medios estándar
Parámetro | Descripción
Activar | Los canales IP integrados están activados (valor predeterminado).
Estado | Operativo El conmutador de medios estándar está listo para usarse. Bloqueado/Deshabilitado: Los canales IP integrados han sido desactivados o no están listos para su uso. En todos los casos, debe reiniciar el sistema.
Modo VoIP | Ninguna VoIP: No se puede configurar ningún canal VoIP. G.711: El códec G.711 se utiliza para todos los canales de VoIP. La ventaja es que son posibles más canales VoIP por DSP. G.711/G.729: Este es un modo combinado en el que se utiliza G.711 o G.729 según la situación. Seguro G.711: Transmisión encriptada con G.711. Seguro G.711/G.729: Transmisión encriptada, según la situación, con G.711 o G.729. notes: Si el modo VoIP está configurado en G.711, se pueden usar dos canales VoIP por sistema sin una licencia. Para los canales de VoIP y todos los demás modos de VoIP, cada canal de VoIP requiere una licencia de Canales VoIP para conmutador de medios estándar. Para los modos con cifrado (modos seguros), también se requiere la licencia de VoIP segura global. Puede encontrar otras configuraciones de VoIP en la vista de VoIP. En la sección Ver también ... puede encontrar información más detallada sobre la estructura de los canales VoIP.
Modo de mensajería vocal | El modo híbrido Normal (G.711 o G.729) maneja ambos formatos de audio. En el modo Expandido (solo G.729) hay disponibles hasta 12 canales de audio por servidor de comunicaciones. Sin embargo, la calidad de los datos de audio es algo más pobre como resultado de la compresión. Nota: Con el servidor de comunicaciones Mitel 470, los canales de voz G.711 siempre se utilizan para los servicios de audio. El parámetro Modo Mensajería vocal no puede por lo tanto cambiarse para este sistema.
Duración del eco | Aquí se define el período durante el cual está activada la cancelación de eco. Puede producirse eco de forma especialmente grave con conexiones a la red pública a través de la interfaz de red analógica. En estos casos puede ser de ayuda seleccionar 128 ms como duración del eco.
Canales VoIP/FoIP disponibles | Aquí puede ver los canales de voz disponibles para las funciones de VoIP y FoIP. Si el número de canales de voz no concuerda con los parámetros actuales de los recursos DSP, el servidor de comunicaciones se deberá reiniciar.
Canales VoIP/FoIP activos | Aquí puede ver el número de canales de voz VoIP o FoIP utilizados en ese momento y activamente.

Tabla 3. Recursos DSP (asignación de canales de audio a funciones)
Parámetro | Descripción
DECT | Funcionamiento de un sistema DECT en las interfaces DSI con teléfonos inalámbricos. Los datos de voz deben transformarse en las conexiones entre las terminaciones DECT y no DECT. Este proceso necesita recursos DSP. Los canales DECT pueden utilizarse sin licencia.
VoIP | Se requieren recursos DSP para el procesamiento en tiempo real de los datos de la llamada entre puntos finales IP y no IP. Los canales VoIP se pueden utilizar para teléfonos con sistema IP, teléfonos SIP, acceso a la red SIP (canales de acceso SIP), unidades de radio SIP-DECT y puntos de acceso SIP. En un AIN, los canales de VoIP también se utilizan para las conexiones de llamada entre los nodos. Las conexiones internas de teléfonos IP a teléfonos IP no necesitan canales VoIP. Se requiere una licencia de Canales VoIP para conmutador de medios estándar para cada canal VoIP. Nota: Solo Mitel 470: la función de gateway de medios IP también se puede proporcionar con módulos de medios IP. Los recursos DSP necesarios se encuentran en los propios módulos IP de media. La función de Canales IP integrados y Canales IP de media son independientes entre sí y se pueden utilizar de forma conjunta.
FoIP | Para transmisiones de fax confiables en tiempo real a través de una red IP utilizando el protocolo de fax T.38 (ITU-T). Los canales FoIP pueden utilizarse sin licencia.
Audio | Los canales de audio se utilizan para reproducir y grabar datos de audio. Además, cada canal de audio se asigna a un receptor DTMF para activar las entradas del usuario durante la reproducción. Licencias (Enterprise Voice Mail, Audio Record & Play Channels, Auto Attendant) y los recursos del servidor de medios son necesarios para esto. Los canales de audio pueden utilizarse para la mensajería vocal, la operadora automática, la cola con anuncio, la grabación de llamadas, el aviso con archivo de audio o el puente de conferencias. Se puede configurar la distribución. El servicio de anuncio y la música en espera utilizan sus propios recursos.
GSM | La funcionalidad adicional para los móviles integrados consiste en proporcionar receptores especiales de DTMF durante la conexión de la llamada. Esto significa que también se pueden llevar a cabo códigos de función de marcación por sufijo (por ejemplo, llamadas de consulta o establecimiento de conferencias). El número de canales GSM – y por consiguiente el número de receptores DTMF – depende del número de usuarios con teléfonos móviles integrados que desean utilizar simultáneamente esta función. Se requiere una licencia de Mobile or External Phone Extension para cada teléfono móvil integrado.
FXO (solo Mitel 470) | Los recursos básicos (funciones fijas DSP de la tarjeta gestor de llamadas) abarcan 16 interfaces FXO. Para configuraciones de sistema con más de 16 interfaces FXO, esta configuración proporciona receptores adicionales de tono de marcación y ocupado. Nota: Los valores de los canales FXO configurables por el usuario se corresponden con el número de interfaces FXO, no con el número de receptores adicionales de tono de marcación y ocupado.
CAS | CAS (señalización asociada al canal) es un protocolo de señalización para interfaces de red PRI que se utilizan en determinados países (por ejemplo, Brasil). Esta configuración proporciona transmisores y receptores de audio para transmitir la información de señalización.

notes:

- Después de un primer inicio, todos los chips DSP se configuran para DECT. Antes de asignar otras funciones es necesario borrar estas configuraciones (hacer clic en el campo vacío de la lista).
- Para configurar los canales VoIP debe asegurarse de que el Modo VoIP no esté configurado como Ninguna VoIP.
- Los canales de correo de voz y los canales FoIP solo se pueden configurar en un chip DSP por servidor de comunicaciones.
- El servidor de comunicaciones debe reiniciarse para que surtan efecto los cambios de configuración del DSP.

## Asignar recursos DSP automáticamente

Debido a las licencias adquiridas, el asistente puede estimar la cantidad de recursos DSP requeridos por las funciones y crear automáticamente la asignación. El número de licencias adquiridas relevante para la configuración automática de DSP se muestra en la asignación de recursos DSP. Haga clic en Configuración automática.. para asignar automáticamente los recursos DSP. Se sobrescribe la configuración existente.

Dado que no se requiere licencia para DECT y FoIP, también puede indicar en la ventana que se abre si desea asignar recursos DSP para eso (consulte la tabla a continuación).

Tabla 4. Configurar recursos de media automáticamente
Parámetro | Descripción
Activar recursos FoIP | Recursos DSP reservados para convertir datos de medios FoIP Elija esta opción si desea integrar uno o más dispositivos de fax en la red IP. El asistente no reserva ningún recurso DSP para FoIP. Seleccionar esta opción si no se transmiten datos de fax sobre la red IP.
Activar recursos DECT | Recursos DSP reservados para convertir datos multimedia DECT. Elija esta opción si se utiliza la solución DECT integrada (unidad de radio conectada a través de la interfaz DSI). El asistente no reserva ningún recurso DSP para DECT. Elija esta opción si está utilizando la solución SIP-DECT (unidad de radio sobre red IP conectada) o si no está utilizando ningún teléfono inalámbrico.

Para activar las modificaciones se debe reiniciar el servidor de comunicaciones.

notes:

- La asignación automática se realiza como resultado de las licencias adquiridas y en ocasiones es imprecisa y puede derivar en complicaciones. Por lo tanto, es aconsejable comparar la asignación con la tabla de configuración de Mitel CPQ DSP (consulte la siguiente sección).
- La asignación automática sólo es necesarias para sistemas individuales. Este botón no está disponible en la vista de configuración del maestro.

## Asignar recursos DSP manualmente

Es recomendable configurar los valores calculados a partir de Mitel CPQ, ya que es muy difícil estimar correctamente los recursos DSP necesarios para una función en tiempo real. Mitel CPQ proporciona, según el cálculo, no solo una lista de componentes y un diseño de ranuras, sino también una tabla de configuración DSP (pestaña Resultados, sección Configuración DSP). Si tiene requisitos especiales de uso intensivo de recursos, puede cambiar la base de cálculo en Mitel CPQ para estos requisitos (registro de sistemas / recursos).

Para activar las modificaciones se debe reiniciar el servidor de comunicaciones.

Ver también...

Diseñar los canales VoIP"Diseño de los canales VoIP"

## Configurar recursos de media

El sistema requiere recursos DSP para el procesamiento en tiempo real de datos multimedia de varias funciones. Estos recursos se proporcionan en la placa principal / CPU1 y en módulos DSP adicionales.

En la configuración de DSP, puede reservar los recursos de DSP para las diversas funciones en tiempo real, asignando los recursos disponibles a estas funciones. Debido a las licencias adquiridas, el asistente puede estimar la cantidad de recursos DSP requeridos por las funciones y crear automáticamente la asignación.

Nota:

El servidor de comunicaciones debe ser reiniciado después de modificar la configuración de recursos DSP.

Tabla 5. Configurar recursos de media automáticamente
Parámetro | Descripción
Configurar recursos DSP automáticamente | El asistente asigna los recursos DSP a las funciones correspondientes basándose en las licencias adquiridas. Se sobrescribe la configuración existente. El asistente deja la configuración actual de los recursos DSP sin cambios. Seleccionar esta opción si se desea configurar los recursos DSP.
Activar recursos FoIP | Recursos DSP reservados para convertir datos de medios FoIP Elija esta opción si desea integrar uno o más dispositivos de fax en la red IP. El asistente no reserva ningún recurso DSP para FoIP. Seleccionar esta opción si no se transmiten datos de fax sobre la red IP.
Activar recursos DECT | Recursos DSP reservados para convertir datos multimedia DECT. Elija esta opción si se utiliza la solución DECT integrada (unidad de radio conectada a través de la interfaz DSI). El asistente no reserva ningún recurso DSP para DECT. Elija esta opción si está utilizando la solución SIP-DECT (unidad de radio sobre red IP conectada) o si no está utilizando ningún teléfono inalámbrico.

Tema principal: TDM-DECT
↑