# Interfaces de terminal digital (DSI)

Muestra las interfaces de terminal disponibles para teléfonos digitales del sistema. Puede conectar 2 teléfonos del sistema o una unidad de radio DECT por interfaz. La longitud de la línea puede configurarse a 1200 m.

## Variantes DSI

Su servidor de comunicaciones soporta, en las interfaces de terminal digitales, teléfonos del sistema con interfaces DSI-AD2. El servidor de comunicaciones Mitel 470 también admite teléfonos del sistema con interfaz DSI-DASL.

## Interfaz de terminal digital DSI-AD2

Dependiendo de la longitud de la línea, se pueden conectar 1 o 2 teléfonos del sistema en cada interfaz DSI. En este contexto, la unidad de radio DECT también se considera un teléfono de sistema. Para garantizar que el tiempo de propagación se la señal se encuentre en un rango óptimo, la longitud de la línea está sujeta a las siguientes condiciones:

- Con longitudes de línea hasta un máximo de 700 m se pueden conectar dos teléfonos del sistema. La longitud de línea máxima entre los puntos de conexión de dos teléfonos del sistema no debe exceder los 10 m.

- Si se conecta sólo un teléfono del sistema, la longitud máxima de la línea es de 1200 m.

- La longitud de la línea entre el conector del servidor de comunicaciones y el del teléfono del sistema debe ser al menos de 10 m.

Note:

No debe conectar ninguna otra unidad de radio o teléfono del sistema a una interfaz DSI-AD2 a la que ya esté conectada una unidad de radio DECT.

Note:

Si la potencia necesaria de los terminales instalados es alta, debe utilizar una fuente de alimentación local o reducir la longitud de la línea. Encontrará más informaciones al respecto en las guías de usuario de los terminales en cuestión y en el manual de sistema de su servidor de comunicaciones.

Parent topic: Control de accesos
↑