# Encontrar el servidor de comunicaciones en la red IP

Puede que los nuevos servidores de comunicaciones conectados a la red IP no estén accesibles en todos los casos sin una previa configuración de la dirección IP. Aquí puede encontrar información sobre cómo configurar una conexión con los nuevos sistemas.

## Respuesta de primera inicialización

Si la dirección IP introducida manualmente ya estaba almacenada en el momento de la inicialización, el servidor de comunicaciones desactiva el servidor DHCP y DNS y arranca con la dirección IP estática.

Cuando se conecta un servidor de comunicaciones a la red IP por primera vez, intenta obtener una dirección IP a través de DHCP:

- Si un servidor DHCP ofrece al servidor de comunicaciones una dirección IP, la dirección se utiliza y el servidor de comunicaciones intenta registrarse con el servidor DNS con el nombre< Nombre del modelo> -< Dirección MAC>.

- Si el servidor de comunicaciones no recibe una oferta de dirección IP, arranca con su dirección predeterminada 192.168.104.13.

Table 1. Valores predeterminados para el direccionamiento IP
Parámetro | Valor del parámetro
dirección IP | 192.168.104.13
Máscara de subred | 255.255.255.0
Dirección del Gateway | 0.0.0.0
DHCP | sí
Nombre de host | <Nombre del modelo> -< Dirección MAC>, (por ejemplo, "Mitel430-00085d8031a6)

## Encontrar un servidor de comunicaciones en la misma subred

La herramienta Búsqueda del Sistema contiene una función para encontrar servidores de comunicaciones MiVoice Office 400 en la red IP. La función de búsqueda busca todos los servidores de comunicaciones conectados en la misma subred. Los servidores de comunicaciones recién agregados pueden direccionarse directamente con Búsqueda del Sistema y abrirse con WebAdmin. Además, puede utilizar la búsqueda del sistema para realizar una carga de emergencia o degradar el sistema.

## Encontrar un servidor de comunicaciones en otra subred

Si Búsqueda del Sistema no puede detectar un nuevo servidor de comunicaciones porque está conectado en una subred diferente, tiene las siguientes posibilidades para ponerse en contacto con el servidor de comunicaciones:

- Si el servidor de comunicaciones pudo registrarse correctamente con el servidor DNS, se puede acceder a él con el nombre de host< Nombre del modelo> -< Dirección MAC> (por ejemplo, Mitel430-00085d8031a6).

- Si el servidor de comunicaciones se ha registrado con la dirección predeterminada, es necesario modificar la configuración IP de su PC de tal forma que la subred se corresponda con la del servidor de comunicaciones. Para ello, es necesario realizar lo siguiente:

- Definir la dirección IP de su PC de tal forma que se encuentre en el mismo rango de direcciones que la dirección predeterminada del servidor de comunicaciones.

- Conectar la interfaz Ethernet directamente al PC o a través de un switch con la interfaz Ethernet en el servidor de comunicaciones. Para ello puede utilizar un latiguillo de cable convencional o un cable cruzado.

- Inicie Búsqueda del Sistema.

  Ahora se muestra el servidor de comunicaciones.

- Utilice Búsqueda del Sistema para modificar la dirección IP del servidor de comunicaciones.

- Volver a conectar el servidor de comunicaciones a la red IP y reiniciar.

- Restaurar la configuración IP correcta en su PC y conectar el PC a la red IP.

- Búsqueda del Sistema de Reinicio.

  El servidor de comunicaciones es ahora visible y está accesible con la nueva dirección IP.

Ver también...

## Manual del sistema Mitel Advanced Intelligent Network (AIN):

Enlaces directos al DocFinder:

Deutsch

English

Français

Italiano

Español

Parent topic: Información de producto
↑