# Teléfonos del sistema IP en enfoque

Los teléfonos IP del sistema están registrados en el servidor de comunicaciones a través de su dirección MAC. Comunican con el servidor de comunicaciones igual que los teléfonos del sistema digitales a través del protocolo DSI-AD2.

Los teléfonos IP del sistema pueden utilizarse en cualquier lugar de la red IP, mientras que la conexión al servidor de comunicaciones cumpla con los criterios de calidad VoIP (Voz sobre IP).

Temas disponibles

Poner en funcionamiento los teléfonos de un sistema IP

Puesta en funcionamiento de teléfonos del sistema IP en AIN

Configuración del teléfono local

Métodos de direccionamiento

Registro de teléfonos del sistema IP en el servidor de comunicaciones

Operación y mantenimiento

Parent topic: Información de producto
↑