# Sistema intercomunicador de puerta

A través de la interfaz del intercomunicador de puerta, se acopla el timbre de puerta directamente a un teléfono, el usuario puede así establecer una conexión al intercomunicador mediante el teléfono y también manejar la apertura de puertas.

Table 1. Intercomunicador de puerta
Parámetro | Explicación
Intercomunicador de puerta | Designación del intercomunicador de puerta
Número de llamada | Número de llamada del intercomunicador de puerta
Nombre | Nombre del intercomunicador de puerta
Destino para la posición de conmutación x | La activación del timbre de puerta se señaliza en los destinos de llamada introducidos dependiendo de la posición del conmutados que haya activado.

## Integrar un intercomunicador de puertas

Puede integrar un intercomunicador de puerta en el sistema a través de la tarjeta de opciones ODAB (solo Mitel 415/430) o mediante cualquier interfaz de terminal analógica.

La tarjeta de opciones ODAB proporciona contactos de potencial libre para la conmutación de tecla de llamada y la apertura de puerta, conexiones para un intercomunicador y una fuente de alimentación de 24 VCC. Para más detalles acerca de la instalación y la conexión de la tarjeta de opciones ODAB, consulte su manual del sistema de su servidor de comunicaciones.

Puede conectar intercomunicadores de puerta con una interfaz PSTN analógica directamente a una interfaz de terminal analógica interna y operar la interfaz en el modo de puerta de dos cables. Es posible configurar una secuencia DTMF para controlar el intercomunicador de puerta (Sistema / Tarjetas y módulos / Interfaces / Analógica)

## Adaptar el número de llamada y nombre del intercomunicador

La conexión al intercomunicador se establece a través del número de llamada para el sistema intercomunicador de puerta. Está definido en el plan de numeración interno.

1. En el plan de numeración, seleccione la categoría intercomunicador de puerta.

2. Haga clic en el ID o número de llamada del intercomunicador de puerta y luego haga clic en el botón Cambiar.

3. Adaptar el número de llamada e introducir el nombre.

4. Completar la entrada haciendo clic en el botón Aplicar.

## Establecer un destino para el timbre de puerta

Para cada posición del conmutador es posible establecer un número interno de llamada como destino de llamada para el timbre de puerta. También puede ser el número de llamada de un grupo de extensiones.

1. Haga clic en el ID o número de llamada del intercomunicador de puerta y luego haga clic en el botón Cambiar.

2. Introducir los números de llamada de los destinos del timbre de puerta para las tres posiciones de conmutación.

3. Completar la entrada haciendo clic en el botón Aplicar.

## Configurar una apertura de puerta

Almacenar la función de apertura de puerta en una tecla de función de los teléfonos del sistema que desee. El usuario podrá abrir la puerta simplemente pulsando la tecla de función.

Parent topic: Operadora automática
↑