# Usando DHCP y servidor DNS

Desea utilizar un servidor DHCP activo para asignar direcciones IP a los teléfonos IP de sistema y un servidor DNS activo para buscar el servidor de comunicaciones. El valor predeterminado intelligate se ingresa en la configuración de un teléfono del sistema IP como el nombre de host del servidor de comunicaciones.

Si el servidor DNS dispone de una entrada bajo ese nombre y se introduce ahí la dirección IP del Maestro o del sistema individual, el teléfono IP de sistema buscar su servidor de comunicaciones.

Puede realizar la entrada DNS manualmente o puede introducir intelligate como nombre de host del servidor de comunicaciones. Ésta última variante requiere que la función de actualización dinámica esté activada en el servidor DNS.

Una vez que se ha configurado el servidor DNS, ya se pueden conectar los teléfonos IP de sistema.

Tan pronto como se inicia el teléfono IP de sistema, comienza la siguiente secuencia (simplificada):

- El teléfono IP de sistema envía una petición de direccionamiento junto con su dirección MAC y el identificador de clase de fabricante.

- El servidor DHCP integrado responde a la solicitud, crea y registra un nuevo enlace entre la dirección MAC y una dirección IP, y envía al teléfono del sistema IP sus coordenadas de dirección.

- El teléfono de sistema busca su servidor de comunicaciones con el nombre intelligate. El servidor DNS envía al teléfono IP de sistema las coordenadas de direccionamiento del servidor de comunicaciones.

- El teléfono de sistema se registra en el servidor de comunicaciones. En este punto está listo para su registro.

Parent topic: Información de producto
↑