# Grupos de conmutación

Los grupos de conmutación se utilizan para adaptar la configuración del encaminamiento de manera flexible a la disponibilidad de los clientes y de las circunstancias. Por ejemplo, las llamadas pueden encaminarse diferentemente durante el día, la noche, las horas punta o las horas en el que el tráfico de llamadas es menor.

Le permite poner un nombre a los grupos de conmutación y asignarlos a las entradas de control.

Puede alternar entre los destinos de llamada y algunas funciones dependiendo de la posición del grupo de conmutación. Cada grupo de conmutación tiene tres posiciones de conmutación. Las posiciones de conmutación se pueden usar, por ejemplo, para Día, Noche y Fin de semana. Dependiendo del sistema existen hasta 50 grupos de conmutación, de los cuales el grupo 1 es el grupo de conmutación predeterminado y puede ser utilizado por cualquiera.

## Destinos y funciones que se pueden conmutar

Destinos y funciones que se pueden conmutar con todos los grupos de conmutación:

- Destinos de llamada de los elementos de distribución de llamada

- El encaminamiento de las llamadas entrantes a un aviso de bienvenida del servicio de anuncios

- El encaminamiento de las llamadas de emergencia

El grupo de conmutación 1 puede también conmutar los siguientes destinos y funciones:

- La restricción de dígitos interna y externa de un usuario

- La asignación de un destino interno para el timbre de puerta

## Conmutar los grupos de conmutación con el teléfono

El usuario puede conmutar los grupos de conmutación a través del menú del teléfono o introduciendo códigos de función (necesita la autorización pertinente). Las autorizaciones se otorgan en la configuración del usuario Puede utilizar la restricción de dígitos interna para restringir el acceso a ciertos grupos de conmutación.

## Conmutar los grupos de conmutación a través de las entradas de control

También es posible utilizar aparatos de conmutación externos para conmutar los grupos a través de las entradas de control del servidor de comunicaciones. Las interfaces FXS configuradas como entradas de control se pueden utilizar como entradas de control o las entradas de control en la tarjeta de opciones ODAB (Mitel 415/430).

Las entradas de control tienen más prioridad que los códigos de función. Esto significa que, un usuario no podrá conmutar un grupo mediante códigos de función si se ha impuesto una señal de entrada de control.

Table 1. Conexión de las entradas de control
Posición del conmutador | 1. Entrada de control | 2. Entrada de control
Posición 1 | Desactivado | Desactivado
Posición 2 | Encendido | Desactivado
Posición 3 | Aleatoria | Encendido

## Cambiar de grupo de conmutadores a través de WebAdmin

También puede cambiar los grupos de interruptores directamente en WebAdmin (configuración de posición, consulte también la tabla a continuación)

Table 2. Grupo de conmutación
Destino | Explicación
ID | Número de identificación del grupo de conmutación
Cambiar nombre del grupo | Nombre del grupo de conmutación (facultativo)
Posición | Posición actual del grupo de conmutación. Aquí puede conmutar el grupo de conmutación estableciéndolo en la posición que desee.
Entradas de control | Para conmutar los grupos utilizando entradas de control, seleccione aquí los puertos de las entradas de control.

Parent topic: Encaminamiento de llamadas entrantes
↑