# Modificar una cuenta SIP

Le permite crear y modificar una cuenta SIP. Para cada acceso SIP es necesaria una cuenta SIP. Para cada proveedor SIP puede configurar varias cuentas SIP y por lo tanto varios accesos.

Las cuentas SIP se utilizan para registrarse con un proveedor SIP. Como regla, cada usuario posee su propia cuenta SIP, la cual se le asigna a través del número de marcación. También es posible que varios usuarios realicen llamadas salientes a través de una única cuenta SIP, por ejemplo a través de una cuenta predeterminada. Es posible configurar una cuenta SIP predeterminada para cada proveedor SIP.

La vista superpuesta Agregar una cuenta SIP le ofrece sólo los parámetros principales. En la tabla a continuación, estos parámetros están marcados con un asterisco después del nombre.

Table 1. General
Parámetro | Observaciones
Proveedor SIP* | La cuenta SIP se asigna a este perfil de proveedor SIP
Cuenta SIP* | Número de identificación de la cuenta SIP (por parte del sistema).
Nombre* | Nombre de la cuenta SIP (por parte del sistema).
Nombre para mostrar | Nombre de la cuenta SIP en el proveedor SIP. En algunos proveedores SIP esta entrada es obligatoria, en otros es opcional. El ID del SIP se usa a menudo.
ID del SIP* | Número de identificación de la cuenta SIP en el proveedor SIP.
Nombre de usuario* | Nombre de usuario de la cuenta SIP en el proveedor SIP. Este parámetro se configurará solamente si el proveedor SIP requiere autenticación.
Contraseña* / Confirmación de contraseña* | Contraseña con el proveedor SIP.

Table 2. Registro
Parámetro | Observaciones
Necesario registro | El servidor de comunicaciones intenta registrarse en el proveedor SIP. El proveedor SIP entonces se pone al corriente sobre la localización actual del usuario SIP.
Registrado | Estado de la consola de operadora
Cuenta predefinida | La cuenta predefinida permite a los usuarios sin cuenta SIP realizar llamadas a través de un enlace SIP.
Se registra cuando está desconectado en | Con este parámetro, usted define qué satélite en modo fuera de línea usará esta cuenta SIP. Explicación: En un AIN, todas las llamadas SIP son manejadas por el maestro. Esto significa que el maestro realiza el registro SIP para todas las cuentas de proveedores SIP. Cuando un satélite se desconecta, el satélite debe poder registrar las cuentas SIP propias en el mismo proveedor de SIP, de modo que los usuarios de este satélite puedan realizar llamadas externas. Para habilitar esto, el maestro debe cancelar el registro de todas las cuentas de proveedores SIP que usará el satélite.

Table 3. Presentación
Parámetro | Observaciones
Número de marcación directa * | El número de marcación interno del sistema vincula a la cuenta SIP con los destinos de llamada internos definidos en el plan de marcación directa. El número debe crearse y configurarse en el plan de marcación directa.
Campo ‘From’: Tipo | Aquí es posible definir la información que debe introducirse como identificación de llamada para las llamadas salientes.
Campo ‘From’: String | Introducir aquí la identificación de llamada que se desea al seleccionar el campo ‘From’: Tipo = definido por el usuario.
Campo 'Contacto' : Tipo | Campo ‘De’: El tipo de campo 'Contacto' es idéntico al tipo de campo 'De' (valor predeterminado) Número de marcación: El tipo de campo 'Contacto' es un número SDE.
Señalizar CLIP de usuario en el campo 'De' | Cuando varios usuarios realizan llamadas externas a través de la cuenta predefinida, el CLIP de usuario se muestra también en los parámetros predeterminados en un campo adicional. Si un proveedor SIP no consigue evaluar este campo, el CLIP también se puede proporcionar en el campo 'De' El CLIP de usuario también se proporciona en el campo 'De'. El CLIP de usuario también se proporciona en el campo 'P-Identidad-Preferida' (valor predeterminado).

Parent topic: Encaminamiento de llamadas entrantes
↑