# Dual Homing

Dual Homing permite que los teléfonos Mitel 6700 SIP / 6800 SIP funcionen de forma redundante en dos servidores de comunicaciones. En el funcionamiento normal, los teléfonos se registran en el servidor de comunicaciones primario. Si este servidor falla, los teléfonos se registran automáticamente en el servidor de comunicaciones de backup.

## Modo básico de funcionamiento

Dual Homing ofrece seguridad para los teléfonos Mitel 6700 SIP / 6800 SIP en caso de falla de hardware, falla de la red IP o trabajo de mantenimiento en el servidor de comunicaciones principal.

Cuando un terminal de backup pierde su conexión con un servidor de comunicaciones primario, se registra automáticamente con el servidor de comunicaciones de backup y puede recibir llamadas con el mismo número de llamada de forma inmediata. No es necesario reiniciar el teléfono ni el servidor de comunicaciones. En este modo de respaldo, que se muestra en el terminal, se garantizan funciones básicas como timbre, conversación, consulta, espera, conferencia, por ejemplo, (teclas de función configuradas) no están disponibles.

Cuando la conexión con el servidor de comunicaciones primario se restablece, el terminal de backup se registra automáticamente de nuevo con el servidor de comunicaciones primario. Antes del cambio, las llamadas en curso se pueden finalizar sin ninguna interrupción.

Otras prestaciones:

- Para conocer el número máximo de servidores de respaldo, consulte el manual del sistema.

- El servidor de comunicaciones primario también se puede utilizar como servidor de comunicaciones de backup para otros servidores de comunicaciones primarios.

- El protocolo de transporte TLS no está soportado para los terminales de backup.

- No se puede utilizar la función Dual Homing para terminales de asiento libre.

- Dual Homing también es compatible con redes SIP y en Mitel Advanced Intelligent Network (AIN). En un AIN, recomendamos utilizar un servidor de comunicaciones de respaldo separado que no sea parte del AIN.

- Los datos para registrar los terminales de backup en el servidor de comunicaciones de backup se guardan en el correspondiente archivo de configuración para cada terminal y se guardan en el servidor de comunicaciones primario dentro de la carpeta tftp. En el servidor de comunicaciones de backup no se guardan archivos de configuración para los terminales de backup.

- El servidor de comunicaciones de respaldo debe tener una licencia Dual Homing para cada terminal de respaldo.

## Servidor de comunicaciones de backup

Puede definir hasta 10 servidores de comunicación de respaldo para sus propios teléfonos Mitel 6700 SIP / 6800 SIP aquí.

Table 1. Ajustes
Parámetro | Descripción
Nombre | Nombre del servidor de comunicaciones de backup
Dirección IP / nombre de host | Le permite introducir la dirección IP o el nombre de host del servidor de comunicaciones de backup.
Puerto | Puerto del servidor de comunicaciones de backup (valor estándar: 5060)
Sincronización - Estado | Aquí se puede ver el estado de sincronización de datos entre el servidor de comunicaciones primario y el servidor de comunicaciones de backup.

Table 2. Acciones
Botón | Descripción
Establecer para todos los teléfonos MitelSIP | Con este botón, todos los teléfonos Mitel SIP registrados en el servidor de comunicaciones principal se pueden asignar al servidor de comunicaciones de respaldo.
Sincronizar datos | Mediante este botón se inicia una sincronización manual de los datos.

La sincronización de datos se puede utilizar para copiar ciertos datos de usuarios y terminales desde los teléfonos Mitel 6700 SIP / 6800 SIP al servidor de comunicaciones de respaldo y definir las instancias correspondientes para los usuarios de respaldo y los terminales de respaldo allí. Para todos los parámetros no descritos a continuación se aplicarán los valores estándar.

Se copiarán los siguientes datos de usuario:

- Número de llamada

- Nombre

- PIN/contraseña

Se copiarán los siguientes datos de terminal:

- Tipo

- Puerto SIP

- Puerto del terminal

- Nombre de usuario SIP

- Contraseña SIP

- Protocolo de transporte

- Idioma

## Servidor de comunicaciones primario

Esta configuración solo es relevante si el servidor de comunicaciones se utiliza como servidor de comunicaciones de respaldo para teléfonos Mitel 6700 SIP / 6800 SIP por otros servidores de comunicaciones primarios. Es posible definir hasta 10 servidores de comunicaciones primarios en un servidor de comunicaciones de backup.

Table 3. Ajustes
Parámetro | Descripción
Nombre | Dirección del servidor de comunicaciones primario
Dirección IP / nombre de host | Le permite introducir la dirección IP o el nombre de host del servidor de comunicaciones primario.

## Pasos de configuración para Dual Homing

Proceda de la siguiente manera para configurar el Dual Homing para un terminal de respaldo:

1. Establezca una conexión con el servidor de comunicaciones de respaldo con WebAdmin.

2. En Dual Homing: servidores de comunicaciones primarios, haga clic en Nuevo.

3. Introducir la Dirección IP/nombre de dominio del servidor de comunicaciones principal y asignarle un nombre.

4. Haga clic en el botón Aplicar.

5. Establezca una conexión con el servidor de comunicaciones principal con WebAdmin.

6. En Dual Homing: servidores de comunicación de respaldo, haga clic en Nuevo.

7. Introducir la Dirección IP/nombre de dominio del servidor de comunicaciones de respaldo y asignarle un nombre.

8. Haga clic en Configurar para todos los teléfonos SIP de Mitel.

9. Hacer clic en el botón Sincronizar datos.

Note:

- Los número de llamada del usuario que desea sincronizar, no se deben crean en el plan de numeración interno del servidor de comunicaciones de respaldo. De lo contrario la sincronización falla.
- Si no utiliza el mismo servidor de comunicaciones de respaldo para todos los teléfonos Mitel 6700 SIP / 6800 SIP, deberá asignar los servidores de comunicaciones posteriores deseados individualmente en la configuración del terminal después de definir los otros servidores de comunicaciones de respaldo.

Con este paso concluye la configuración. El terminal es ahora visible en el servidor de comunicaciones de respaldo en Terminales de backup.

## Configuración de depuración de Dual Homing

Pruebe la función Dual Homing interrumpiendo temporalmente la conexión LAN, por ejemplo, en el servidor de comunicaciones principal. El terminal de backup debería registrarse con el servidor de comunicaciones de backup tras un breve espacio de tiempo, como muy tarde cuando se realice un intento de establecer una conexión. Esto se muestra en el terminal de backup y el estado del mismo en el servidor de comunicaciones de respaldo cambiará a Registrado.

Parent topic: TDM-DECT
↑