# General

Aquí encontrará los parámetros globales para las conexiones a enlace.

Tabla 1. Solicitud de línea de intercambio automático
Parámetro | Explicación
Aplique el prefijo de intercambio si el número de marcación tiene dígitos iguales o más | El prefijo de intercambio se agrega si el número marcado es igual o mayor que el número especificado en este campo. El número predeterminado es 9.
Tiempo de espera de marcación de dígitos (s) | El valor predeterminado es 4 segundos
Completado automático del prefijo de intercambio para aplicaciones CTI | Habilita la finalización automática del código de intercambio. Esta función está disponible para las aplicaciones MiCollab, BluStar, Mitel One y Dialer.

Tabla 2. Modo troncal a troncal
Parámetro | Explicación
Conexión enlace-enlace | Este parámetro le permite restringir o bloquear el tráfico de enlace a enlace en todo el sistema: No permitido: No se puede configurar ninguna conexión enlace-enlace Sólo Digital-Digital: Para poder configurar una conexión enlace-enlace, ambas interfaces de red deben ser digitales. También digital-analógico: Para poder configurar una conexión enlace-enlace, al menos una interfaz de red debe ser digital. También analógico-analógico: La conexión enlace-enlace es siempre posible.
Tiempo de espera de desconexión (min) | Sólo para tipo de llamada También analógico-analógico: La conexión se libera después del tiempo de desconexión establecido.
Esperar la conexión | Le permite especificar si el desvío incondicional de llamada al enlace, en caso de llamada externa, debe ejecutarse siempre o sólo si la persona llamada contesta a la llamada y en este caso se establece la conexión de llamada: El desvío incondicional de llamada se ejecuta sólo si se ha establecido la conexión. Si el usuario de destino está ocupado o inaccesible, este parámetro garantiza que el llamante no tenga gastos por el establecimiento de conexión con el servidor de comunicaciones. El reenvío de llamadas incondicional siempre se conmuta.

## Reloj de referencia y tabla del reloj de referencia

La red pública proporciona (sincroniza) la frecuencia de reloj del servidor de comunicaciones, usando los accesos básicos BRI-T y los accesos primarios PRI. Si la sincronización por la red pública falla (por ejemplo por cortes en la línea de enlace), el servidor de comunicaciones utilizará su propio reloj. Los parámetros predeterminados realizados automáticamente son suficientes en la mayoría de los casos. Modifique estos parámetros únicamente si desea una configuración especial que requiere cambios (por ejemplo, para conexión en red privada o para CAS/R2).

Tema principal: Exchange
↑