# Poner en funcionamiento los teléfonos de un sistema IP

Quiere configurar los teléfonos del sistema IP para que funcionen en un solo servidor de comunicaciones o para que funcionen AIN en el maestro.

## Procedimiento estándar

Utilice el procedimiento estándar si todos los teléfonos se encuentran en la misma subred y el direccionamiento IP está gestionado a través de DHPC/DNS.

1. Crear los teléfonos IP del sistema y asignar un usuario a cada uno de ellos.

2. Conectar los teléfonos IP del sistema a la red IP.

   Si sus teléfonos IP del sistema no están alimentados a través de la red IP, deberá además conectarlos a una fuente de alimentación compatible (en venta en su distribuidor).

   Si los teléfonos IP del sistema ya están conectados, desconéctelos brevemente de la alimentación para forzar un reinicio y recuperar la conexión con el satélite.

   Aparecerá un mensaje en la pantalla del teléfono. Ingrese el código de registro:

3. Ingrese el código de registro y confirme la entrada con OK o Aceptar.

   Cuando haya introducido el código de registro, el correspondiente teléfono IP del sistema se registra en el servidor de comunicaciones mediante su dirección MAC y se conecta con los datos del terminal que sean pertinentes. Si necesario, el servidor de comunicaciones actualiza el software del teléfono IP del sistema y ejecuta un reinicio.

Los teléfonos están listos para ser utilizados. Si el teléfono está desconectado de la red IP o de la alimentación, o si se reinicia, se registra automáticamente en el servidor de comunicaciones de forma correcta.

## Procedimiento avanzado

Utilice el procedimiento avanzado si debe utilizarse otro método de direccionamiento además de DHPC/DNS.

1. Abra los teléfonos del sistema IP en el sistema único o el maestro y asígnelo a los usuarios (=qd).

2. Direccione los teléfonos del sistema IP como se describe en "Métodos de direccionamiento".

3. Registre los teléfonos del sistema IP en el servidor de comunicaciones como se describe en "Registro de teléfonos del sistema IP en el servidor de comunicaciones".

Parent topic: Información de producto
↑