# Usuarios de PISN

Aquí podrá crear y gestionar usuarios externos y usuario de otro PINX que desee integrar al plan de numeración interno.

Los usuarios RPSI son usuarios que pertenecen a la misma red privada pero que están conectados a un PINX diferente. Un PINX consiste en varios servidores de comunicaciones conectados entre sí para formar una red privada (RPSI).

Los usuarios RPSI virtuales son usuarios externos que han sido integrados en el plan de numeración interno. Puede tratarse de usuarios individuales o de otro PINX en la misma RPSI.

Table 1. Configuración de PISN
Parámetro | Observaciones
Máximo número de PINXs de tránsito | Si es su función de PINX este sistema de comunicaciones reenvía una llamada a otro PINX asume una función de tránsito y es por lo tanto el PINX de tránsito para esta llamada. Es posible limitar aquí el número máximo de PINX de tránsito para una llamada. Si una llamada ya ha pasado por el número de PINX de tránsito introducido aquí, la llamada se rechaza.
Ruta de tránsito | Las llamadas pasadas por este sistema de comunicación como PINX de tránsito se encaminan a través de la ruta indicada aquí.

Table 2. Usuarios de PISN
Parámetro | Observaciones
Número de llamada | Números de llamada RTC (entrada en el plan de numeración interno)
Nombre | Nombre RPSI (para elegir el nombre de usuario RPSI)
Ruta | La ruta usa la asignación del grupo de troncales para determinar qué interfaz de red se usa para enrutar una llamada saliente.
Número de llamada externo | El número de llamada externo de un usuario RPSI virtual. Dejar el campo vacío si no se trata de un usuario RPSI virtual.
Selección CLIP | Normal: El número de llamada RPSI se utiliza como CLIP. Si el usuario RPSI está asociado a un número de marcación, se mostrará dicho número de marcación. CLIP del usuario: Se forma un CLIP de la misma forma que para una llamada a la red pública. Esto significa que también se puede transmitir un número CLIP permanentemente definido en la red privada.
Terminal de fax | Si el usuario RPSI utiliza un terminal de fax, seleccione aquí el tipo de conexión. Ningún terminal fax: El terminal no es un dispositivo de fax. Conexión de voz establecida. Dispositivo de fax (T.38): Terminal de fax sin sistema de mensajería vocal. Para las conexiones a través de IP, se establece una conexión T.38 siempre que sea posible. Dispositivo combinado (voz / T.38): Terminal de fax con sistema de mensajería vocal. Primero se establece una conexión de voz. Al transmitir datos de fax, es mejor cambiar a una conexión T.38 siempre que sea posible en el caso de conexiones a través de IP. Fax sobre VoIP (G.711): Transmisión de datos por fax como datos de voz en la red IP. Siempre se utiliza el protocolo G.711.
Suprimir desvío inmediato si no hay respuesta | Si Deflect está activo, las llamadas siempre se desvían solo después del tiempo de retardo definido para todo el sistema ( =ty ) incluso si la función Reenvío directo (CFNR inmediato) ( =nr) está activado.

## Crear usuarios RPSI

Para crear usuarios RPSI, haga clic en el botón Nuevo y seleccione una de las siguientes opciones:

- Para crear un usuario RPSI individual, introduzca al menos el número de llamada y el nombre del usuario RPSI.

- Para crear varios usuarios RPSI, marque la casilla Crear bloque de usuarios e introduzca el primer y último número de llamada del bloque.

- Para crear varios usuarios RPSI bajo un usuario RPSI, utilice el espaciador 'x'. Puede obtener más información sobre esto en la siguiente sección.

También puede crear usuarios PISN en el plan de numeración ( =g4).

## Crear un bloque de números con espaciador

Desea crear, bajo un usuario RPSI, una zona completa de usuarios RPSI con las mismas propiedades, por ejemplo, todos los usuarios internos de otro PINX.

Es posible crear un bloque de números interconectados con una única entrada utilizando la letra 'x' como espaciador. El número total de caracteres determina la longitud del número de llamada. Ejemplo: 36xx incluye los bloques de números 3600 a 3699.

Es posible definir algunas excepciones dentro de los bloques de números creando otros números con otras propiedades. Éstos pueden ser otros bloques de números con espaciadores. En el ejemplo a continuación, el bloque de números principal 36xx se descompone en otros dos bloques de números más pequeños y dos números individuales. En el ejemplo, la ruta ha sido utilizada como representativa de una propiedad típica de usuario RPSI.

Table 3. Ejemplo de bloque de números RPSI con espaciador en el plan de numeración
Entrada en el plan de numeración | Ruta | Números de llamada válidos
36xx | 10 | 3600-3609 3630-3699
361x | 11 | 3610, 3613-3619
362x | 12 | 3620-3629
36113612 | 13 | 3611 3612

## Exportar/Importar usuarios RPSI

También es posible importar y exportar usuarios RPSI mediante la función de importación y exportación. Observe que durante la importación se eliminarán como primer paso los usuarios RPSI ya configurados. Encontrará más información sobre la función de importación / exportación en la ayuda en línea en Descripción general ( =0k).

Ver también...

## Exportar e importar usuarios RPSI

Los usuarios RPSI forman parte de un archivo de exportación Excel y pueden editarse solo externamente. Para obtener más detalles, consulte "Importar y exportar datos de configuración".

Parent topic: Red privada
↑