# Direccionamiento IP

Aquí es posible consultar la dirección IP de su servidor de comunicaciones.

Table 1. Direccionamiento IP
Parámetro | Explicación
Nombre de host | Nombre de host del servidor de comunicaciones para la asignación de la dirección en el servidor DNS o mediante multidifusión DNS (entrada predeterminada: <Nombre del modelo>-< Dirección MAC>, por ejemplo, "Mitel430-00085d8031a6")
dirección IP | Dirección IP del servidor de comunicaciones (entrada predeterminada: "192.168.104.13").
Máscara de subred | Entrada predeterminada: “255.255.255.0”
Gateway | Gateway predeterminado del servidor de comunicaciones (entrada predeterminada: “0.0.0.0”).
dirección MAC | Dirección MAC del servidor de comunicaciones.

Table 2. Parámetros CLIP/CLIR
Parámetro | Explicación
Cliente DHCP | La dirección IP se recupera del servidor DHCP y se utiliza en el servidor de comunicaciones. La dirección IP es estática y debe ingresarse manualmente.
Servidor DNS principal | Dirección del servidor DNS principal (esta entrada se lee desde el servidor DNS).
Servidor DNS secundario | Dirección del servidor DNS secundario (esta entrada se lee desde el servidor DNS).
Dominio | Nombre del dominio (esta entrada se lee desde el servidor DNS).
Soporte multidifusión DNS | Activa el Respondedor de DNS multidifusión integrado. Los teléfonos del sistema SIP lo necesitan para poder encontrar el servidor de comunicaciones por sí mismos y registrarse en él (configuración predeterminada: ).

Ver también...

Encaminamiento óptimo de llamada - Least Cost Routing (LCR)

Parent topic: Configuración del sistema
↑