# Usando el servidor DHCP integrado

Desea utilizar el servidor DHCP del servidor de comunicaciones para asignar direcciones IP a los teléfonos IP de sistema.

El servidor DHCP integrado reconoce automáticamente si la solicitud proviene de un teléfono del sistema y no sólo transmite las coordenadas de la dirección del teléfono sino también la dirección IP del servidor de comunicaciones y otros datos de configuración.

Table 1. Parámetros de configuración transmitidos de forma estándar a los teléfonos IP de sistema
Atributo | Explicación
PBX_ADDRESS | Dirección IP del servidor de comunicaciones.
SIP_PORT_PBX | Puerto SIP del servidor de comunicaciones
SIP_PORT_PHONE | Puerto SIP del teléfono IP de sistema
VLAN_PRIO | La prioridad de VLAN se lee desde el nivel de prioridad de CoS de configuración (=48).
VLAN_ID/VLAN_ENABLED | La ID de VLAN se lee de la configuración VLAN-ID (=48).

El servidor DHCP integrado utiliza el identificador de clase de proveedor de la opción 60 de DHCP (opción 60) para identificar los teléfonos del sistema IP y la información específica del proveedor de la opción 43 de DHCP (opción 43) para transmitir los datos de configuración.

Alternativamente, puede escribir los parámetros de configuración en un archivo de configuración y almacenarlos en el servidor de comunicaciones utilizando el servidor DHCP con opciones.

## Configurar el servidor DHCP integrado

Para configurar el servidor DHCP integrado hay que realizar lo siguiente:

1. Compruebe en el direccionamiento IP si el servidor de comunicaciones (sistema único o maestro) se dirige estáticamente y si DHCP está deshabilitado (=9g, configuración cliente DHCP).

2. Comprobar si existe algún otro servidor DHCP activo en la misma red IP. Si es así, ponerse en contacto con el administrador IP para especificar un rango de direcciones para los teléfonos IP y SIP de sistema y excluir el rango de direcciones en el servidor DHCP activo.

3. Encienda el servidor DHCP (=yc, configurando el servidor DHCP).

4. Introducir el área de direcciones que debe cubrir el servidor DHCP integrado (parámetros Primera dirección IP / Última dirección IP).

5. Especifique si el servidor DHCP integrado debe responder a todas las solicitudes o solo a las solicitudes de los terminales Mitel (configuración de compatibilidad con DHCP).

6. Complete la configuración básica del servidor DHCP como se describe en la ayuda en línea (=yc).

Note:

Paso 2: El área de dirección del servidor DHCP integrado y la dirección IP del servidor de comunicaciones deben encontrarse en la misma subred.

Paso 5: Si el direccionamiento IP de los satélites también se va a realizar utilizando el servidor DHCP integrado del maestro, seleccionar el parámetro Soporte DHCP = Todo.

## Integrar los teléfonos IP de sistema

Después de configurar el servidor DHCP, ya se pueden conectar los teléfonos IP del sistema.

Tan pronto como se inicia el teléfono IP de sistema, comienza la siguiente secuencia (simplificada):

- El teléfono IP de sistema envía una petición de direccionamiento junto con su dirección MAC y el identificador de clase de fabricante.

- El servidor DHCP integrado responde a la petición, crea y registra un nuevo enlace entre la dirección MAC y una dirección IP de su rango de direcciones, y envía al teléfono IP de sistema sus coordenadas de direccionamiento así como la dirección IP del servidor de comunicaciones.

- El teléfono de sistema almacena los datos de configuración recibidos y se registra en el servidor de comunicaciones. En este punto está listo para su registro.

Parent topic: Información de producto
↑