# Directorio Activo

Aquí configura el enlace de Active Directory (AD) para Mitel Dialer.

Table 1. Active Directory (AD) para Mitel Dialer
Parámetro | Explicación
Directorio Activo | Habilite el enlace de Active Directory (configuración predeterminada: ).
Nombre de servidor o dirección IP | Nombre DNS o dirección IP del servidor de Directorio Activo.
Puerto | Puerto del servidor de Directorio Activo.
Nombre de usuario | Autenticación de usuario del servidor de Directorio Activo. Entradas de ejemplo: CN=CS_AD_Administrador, CN=Usuarios, DC=mitel, DC=com o sc_ad_admin@mitel.com
Contraseña | contraseña para la autentificación en el Directorio Activo.
DN inicial | Directorio Activo de base. Entradas de ejemplo: CN=CS_AD_Administrador, CN=Usuarios, DC=mitel, DC=com

## Conexión al Directorio Activo

Para conectar el servidor de comunicaciones a un Directorio Activo, proceda como sigue:

1. En el dominio, cree una cuenta de usuario para CS_AD_Administrador (por ejemplo, cs_ad_admin) y agréguela al grupo de usuarios del dominio.

2. Activar y configurar la conexión al Directorio Activo según la descripción de parámetros anterior.

Parent topic: Seguridad IP
↑