# Modificar la interfaz de red analógica

Las interfaces de red analógicas admiten DTMF y marcación por pulsos. Varios parámetros le permitirán realizar adaptaciones específicas para el país y para el proveedor de red.

Table 1. Parámetros de la interfaz de red analógica
Parámetro | Explicación
Puerto | Número de puerto de la interfaz de red digital
Restringir salientes | Esta interfaz de red está prohibida para llamadas salientes.
Grupos de enlaces | Asignación del grupo de enlaces
Otros parámetros:
Detrás del servidor de comunicaciones | Active esta configuración si esta interfaz de red no está conectada directamente con la central sino que se desconecta de un servidor de comunicaciones primario. La restricción de dígitos está generalmente desactivada; se debe utilizar la restricción de dígitos del servidor de comunicaciones primario. Las llamadas entrantes se retransmiten al usuario de forma transparente.
Atenuación de línea | Corto / Corto D: Para líneas con una resistencia de bucle por debajo de 280 Ohm. Largo / Largo D: Para líneas con una resistencia de bucle por encima de 280 Ohm. Las variantes -D se utilizan para aumentar el volumen en un tipo de conexión "central analógica - usuario digital" en 3 dB en ambas direcciones, ya que este tipo de conexión generalmente se percibe como demasiado silenciosa.
Impedancia AC | Aquí se selecciona la impedancia de la línea analógica. Estos parámetros varían según el país y de unos proveedores de red a otros. Los parámetros predeterminados varían según el país configurado.
Modo de marcación | DTMF: Marcación por frecuencias IMP: Marcación por pulsos Seleccionar DTMF cuando están soportados ambos tipos de marcación en el circuito de conexión a enlace.
Ciclo(s) de timbre | En llamadas entrantes la señal de timbre interno es interrumpida si el tiempo entre cada señal de timbre en el enlace es mayor que el ciclo de timbre programado. Este es el caso por ejemplo cuando el llamante externo cuelga en la fase de señalización de la llamada.
Detección del tono de marcación | El servidor de comunicaciones espera el tono de marcación de la centralita antes de que comience la marcación.
Tiempo detección del tono marcación (s) | Tiempo de espera máximo para el tono de marcación: Si la detección del tono de marcación está activada, la PABX busca el siguiente enlace libre cuando ha expirado el tiempo de espera. Si la detección del tono de marcación está desactivada, la marcación comienza después del tiempo de espera establecido.
Tono de marcación internacional | Si selecciona un tono de marcación internacional, el proceso de marcación se interrumpe tras una de las diez secuencias de dígitos predefinidas para esperar al tono de marcación internacional. Las secuencias se pueden definir en el la vista tono de marcación internacional ( = g9).
Restricción de dígitos en el enlace | Seleccionar aquí la restricción de dígitos en el enlace para esta interfaz de red. Si esta interfaz de red no está conectada directamente al enlace, sino a un circuito de enlaces de un servidor de comunicaciones primario (parámetro Detrás del servidor de comunicaciones), debe seleccionar una restricción de dígitos en el enlace en la que esté introducido el prefijo de acceso a enlace en el servidor de comunicaciones. Configure la restricción de dígitos de intercambio en Enrutamiento de llamadas / Intercambio / Restricción de dígitos de intercambio ( = pm). --> en el momento (R3.2) todavía falta. es intencional ???
Señal de liberación:
Señal de liberación | Si una conexión es terminada sólo unilateralmente por la parte externa de la llamada, la conexión se mantiene hasta que la central envía una señal de liberación. Si el interlocutor externo termina una conexión sólo unilateralmente, la conexión se mantiene. Puede generar altos costes. Note: No todos los proveedores de red envían una señal de liberación.
Tipo de señal de liberación | El tipo de señal de liberación depende del proveedor de red. El Tono de ocupado/congestión: La frecuencia y la secuencia de tiempos del tono de congestión varían de un país a otro. La detección se adapta automáticamente al país configurado.
Nivel de tono de ocupado/congestión | El nivel del tono de ocupado y de congestión no es necesariamente el mismo en todas las líneas de enlace. Le permite adaptar la detección al nivel existente.
Detección de CLIP:
Detección de CLIP | El proveedor de red admite CLIP en este acceso de intercambio y el servidor de comunicaciones debe tomarlo y reutilizarlo. El proveedor de red no admite CLIP en este acceso de intercambio.
Tipo de señal de llamada | Le permite seleccionar la manera de transmitir los datos del CLIP al proveedor de red. No hay señal de alerta: La transmisión de datos se realiza entre la primera y la segunda señal de llamada. La primera señal de llamada se utiliza como señal de alerta. Pulso de timbre: La transmisión de datos tiene lugar antes del primer tono de llamada. Como señal de alerta se utiliza un pulso de timbre. Tono dual: La transmisión de datos tiene lugar antes del primer tono de llamada. Dos tono sucesivos (tono dual) se utilizan como señal de alerta. Inversión de línea& Tono dual: La transmisión de datos tiene lugar antes del primer tono de llamada. Como señal de alerta se utiliza una línea de inversión de polaridad seguida por dos tonos sucesivos (tonos duales). Sin definir: No se ha detectado ningún dato.
Modo de detección de CLIP | Este es un parámetro específico del país. FSK: Los datos del clip se transmiten como señal FSK (Modulación por desplazamiento de frecuencia). Este parámetro predeterminado se aplica a la mayor parte de los países. DTMF: Los datos de CLIP se transmiten mediante señales DTMF (se aplica por ejemplo para Arabia Saudí).

Parent topic: Encaminamiento de llamadas entrantes
↑