# Estaciones base

Las estaciones base SIP-DECT se distribuyen a través de una red IP y ofrecen interfaces DECT, WLAN e IP.

Table 1. Parámetros de la estación base SIP-Dect
Parámetro | Descripción
Nombre | Nombre de la estación base DECT.
dirección MAC | La dirección MAC de la estación base.
DECT activado | Esto permite que solo una RFP se encienda / apague.
dirección IP | Dirección IP de la estación base.
Modo | Indica si RFP está actuando como OMM.
Tipo HW | Tipo de hardware de RFP.
Clúster | El valor predeterminado es 1.
RPN | Si RFP tiene un Número de pieza de radio (RPN), OMM lo asigna automáticamente a RFP.
Entorno reflectante | El entorno reflectante es el sistema de radiofrecuencia. Cuando hay muchas perturbaciones de conexión en la interfaz de aire, se puede habilitar el entorno reflectante, de modo que el SIP-DECT sea más resistente (ejemplo: paredes metálicas).
Conferencias | La conferencia está habilitada para RFPs.
Conectado | La RFP está registrada en OMM.
Activa | - indica que la suscripción está habilitada para el terminal SIP-DECT en RFP.
Versión | Versión de firmware de la RFP.

## Agregar una nueva estación base

Proceda de la siguiente manera para agregar nuevas RFPs:

1. En SIP-DECT - Estaciones base, haga clic en Nuevo.

2. Ingrese los valores apropiados para los campos respectivos.

3. Haga clic en el botón Aplicar.

notes:

- Todas las RFPs deben mostrarse como Conectadas y Activas. De lo contrario, puede abrir los detalles haciendo clic en una de las RFPs de la lista. Asegúrese de que el ID del clúster sea correcto (Pista: clúster 1)
- Si desea agregar más de 255 estaciones base, configure mediante OMM Webadmin.
- Cuando el modo VoIP es G.711 / G.729 en los recursos de medios, se puede configurar una conferencia para cada estación base; de lo contrario, se pueden configurar cinco conferencias para cada estación base.

## Buscar nuevas estaciones base

Para buscar las nuevas estaciones base, haga clic en el botón Iniciar. Las estaciones base encontradas se muestran en la tabla.

## Búsqueda y visualización de estaciones base específicas

Para buscar y mostrar una estación base específica, ingrese como criterio de filtro una cadena de caracteres contenida en una o más columnas y luego haga clic en el botón Filtro.

Notas: Puede buscar desde cualquiera de los parámetros.

## Eliminar una o más estaciones base

Procese de la siguiente manera para eliminar una o más RFPs:

1. En el botón SIP-DECT - Estaciones base, haga clic en Eliminar. La casilla de verificación se muestra al principio de la tabla para seleccionar las estaciones base que se eliminarán.

2. Pulse el botón Eliminar.

Parent topic: TDM-DECT
↑