# Registro de teléfonos del sistema IP en el servidor de comunicaciones

Durante el proceso de registro, la dirección MAC del teléfono IP del sistema se introduce en el conjunto de configuración del teléfono y el servidor de comunicaciones establece una conexión de datos al teléfono, para poder actualizar el software del aparato y transmitir los datos de configuración,

Puede ingresar las direcciones MAC manualmente ( =32, configurando dirección MAC) o registre los teléfonos del sistema IP con la ayuda del sistema utilizando el siguiente método:

1. Compruebe que todos los teléfonos del sistema IP estén abiertos y que sus usuarios estén asignados ( =32 , configurando Usuario / grupo asignado).

2. Verifique si se ingresó un código de registro para todos los teléfonos del sistema IP y, si es necesario, complételo ( =32, configurando el Código de registro).

   El teléfono IP del sistema encuentra su conjunto de configuración a través del código de registro. Debe ser claro para cada teléfono IP del sistema. El número de teléfono el usuario asignado se introduce como estándar.

3. Conectar los teléfonos IP de sistema a la red IP o reiniciar los teléfonos si ya están conectados a la red IP.

   Una vez que se ha establecido la conexión al servidor de comunicaciones, la pantalla de los teléfonos muestra el siguiente mensaje: Ingrese el código de registro:

4. Introduzca el código de registro correspondiente en todos los teléfonos uno tras otro y confirme la entrada con Ok o Aceptar.

Cuando haya introducido el código de registro, el teléfono IP del sistema se registra en el sistema individual/Maestro mediante su dirección MAC y se conecta con su conjunto de comunicación pertinente.

- El Maestro comprueba la versión de software del teléfono. Si el software almacenado en el servidor de comunicaciones es más reciente que el que se ha cargado en el teléfono, el Maestro actualiza el software y reinicia el teléfono. Esto se indica en la pantalla del teléfono.

- El teléfono está ahora completamente operativo. Si se desconecta de la red IP o de la fuente de alimentación o si se realiza un reinicio, automáticamente se conecta de nuevo al servidor del nodo correctamente "Operación y mantenimiento".

Note:

- Para borrar las asignaciones telefónicas incorrectas a los datos del terminal, elimine la dirección MAC ( =32, configurando dirección MAC).
- De momento, el menú de la tecla Fox Eliminar no tiene ninguna función.

Parent topic: Información de producto
↑