# Regiones

Una región es un conjunto de parámetros dependientes a nivel regional. La región 1 es la región estándar. Si el servidor de comunicaciones y los terminales o teléfonos se encuentran en la misma ubicación, no necesitará ninguna región adicional. Sin embargo, si ha configurado terminales / teléfonos remotos o si tiene un AIN con satélites remotos, puede definir y configurar regiones específicas adicionales aquí.

## Regiones en AIN

A cada nodo se le asigna necesariamente un área AIN. Después del primer inicio, esta es la región 1 de AIN. Esta región está asignada de forma permanente al Maestro. Después del primer comienzo, esa área es un área. Si un satélite está situado en un área que requiere otras configuraciones, debe crear una nueva área AIN, modificar la configuración y asignar la nueva área AIN al nodo.

Los ajustes relacionados con el país que son iguales en todo el AIN se toman de los ajustes de la región 1 de AIN.

Note:

Antes de la configuración, asegúrese de que ya está establecido el canal de ventas correcto en la tarjeta EIM. Es posible cambiar de canal de ventas más tarde si fuera necesario. Sin embargo, esto implica un reinicio del sistema y deberá volver a activar las licencias (las licencias dependen del canal de ventas).

Table 1. Ejemplos de asignación de áreas AIN
Situación | Asignación
Todos los nodos están en el mismo área | A cada nodo se le asigna una región AIN 1 (valor predeterminado)
El Maestro está situado en España con un satélite en Portugal | España es seleccionada como país de la región AIN 1. Para el satélite se crea una nueva región AIN; Portugal se selecciona como país y se asigna al nodo satélite. Note: La configuración del canal de ventas en la tarjeta EIM debe coincidir con el país del área AIN (consulte la observación anterior).
El Maestro en España está situado en una zona fronteriza con Francia y tiene un circuito de enlace directo con un proveedor francés. | La región 1 de AIN determina la configuración del nodo. Se crea una nueva área AIN para el grupo troncal con el circuito de línea de central francesa; Francia se selecciona como país y se asigna al grupo de líneas troncales.

## Parámetros relacionados con las regiones

Table 2. Regiones
Parámetro | Explicación
Región | Número de referencia para la región.
Nombre | Nombre de la región
País | Los valores de los parámetros no configurables relacionados con el país se determinan cuando elige un país. Después del primer inicio, el país del área 1 corresponde al país almacenado en la tarjeta EIM. Note: El ajuste del país debe coincidir con el país del conjunto de canales de ventas en la tarjeta EIM como una serie de parámetros del sistema del condado relacionada están determinados por la tarjeta EIM, no el área AIN. Ejemplo: Detección del tono de congestión en una interfaz de red analógica.
Código de país | El código de destino nacional debe seleccionarse para poder establecer las conexiones entre regiones de un mismo país. Introducir en este campo el código de la propia región. (Ejemplo para la región de Berlín: 30).

Table 3. Zona horaria
Parámetro | Explicación
Diferencia zona horaria: | +/- diferencia con respecto al horario del maestro
Hora del maestro | (Solo mostrar): El servidor de comunicaciones es el maestro en un AIN.
Sincronización de la hora vía red RNIS | La sincronización de la hora se realiza a través del acceso a enlace RDSI sobre la red telefónica pública. Note: La sincronización de la hora a través de un servidor de hora NTP no debe estar activada al mismo tiempo. La sincronización horaria a través de RNSI no aplica en la plataforma SMBC.
Zona horaria del teléfono Mitel SIP | Para teléfonos Mitel SIP remotos

Table 4. Prefijos locales propios
Parámetro | Explicación
Prefijo internacional | Se debe seleccionar el prefijo internacional para poder establecer conexiones internacionales desde un país determinado. Introducir en este campo el prefijo del propio país. (Ejemplo para Alemania: 00)
Código de país | Es necesario seleccionar el código del país para poder establecer conexiones internacionales en en un país determinado. Introducir en este campo el código del propio país. (Ejemplo para Alemania: 49)
Prefijo nacional | El prefijo nacional debe seleccionarse para poder establecer las conexiones entre regiones de un mismo país. Introducir en este campo el prefijo del propio país. (Ejemplo para Alemania: 0)
Código de destino nacional | El código de destino nacional debe seleccionarse para poder establecer las conexiones entre regiones de un mismo país. Introducir en este campo el código de la propia región. (Ejemplo para la región de Berlín: 30).
Note: En algunos países es posible marcar en la propia región el prefijo nacional y el código de destino nacional pero no son obligatorios (por ejemplo, en Alemania) mientras que en otros países deben marcarse obligatoriamente (por ejemplo, en Suiza). En estos países estos campos pueden o deben respectivamente dejarse en blanco.

Table 5. Tarificación de llamadas
Parámetro | Explicación
Valor del paso | Introduzca aquí el factor de multiplicación utilizado en las interfaces de red analógicas para convertir los pulsos de tarificación enviados por el proveedor al valor actual del pulso.
Tasa mínima para centro de coste (OCL) | Las llamadas salientes realizadas mediante selección de centro de coste se registrarán según el valor de tarificación definido aquí.
Tasa mínima para llamadas privadas (OCL) | Las llamadas salientes realizadas mediante un acceso a enlace privado se registrarán según el valor de tarificación definido aquí.
Mínima tasa para llamadas de empresa (OCL) | Las llamadas salientes realizadas mediante un acceso a enlace de empresa se registrarán según el valor de tarificación definido aquí.
Tasa mínima para llamadas de habitación (OCL) | Las llamadas salientes realizadas mediante un acceso a enlace de empresa se registrarán según el valor de tarificación definido aquí.
Redondeo | Aumento de los niveles de redondeo. Redondea una tarificación al siguiente nivel. Ejemplo: Si está configurado en 0.1 (predeterminado), la tarificación se redondea de 1.23 a 1.3. Si está configurado en 0.2, la tarificación se redondea de 1.23 a 1.4.
Tasa de cambio | Ingrese aquí el tipo de cambio actual si desea administrar los cargos de llamadas en una moneda diferente a la utilizada por el proveedor para su información de cargos de llamadas en la interfaz de red digital.

Table 6. Señalización apertura de bucle terminales
Parámetro | Explicación
Flash Máximo | Tiempo máximo en milisegundos después del cual el terminal interpreta una apertura de bucle como carácter de control (flash).
Flash Mínimo | Tiempo mínimo en milisegundos después del cual el terminal interpreta una apertura de bucle como carácter de control (flash).
T.Desconexión | Tiempo mínimo en milisegundos después del cual el terminal interpreta una interrupción de bucle como señal de liberación (colgar).

Table 7. Señalización de bucles a la red
Parámetro | Explicación
Flash (ms) | Tiempo en milisegundos para señalizar a la red pública una señal de flash (señal de control).
Razón apertura / cierre | Seleccionar la razón apertura / cierre. Este parámetro es importante sólo para conexiones analógicas de la red pública que utilizan la marcación por pulsos.
Intervalo interdígito | Intervalo interdígito en milisegundos. Este parámetro es importante sólo para conexiones analógicas de la red pública que utilizan la marcación por pulsos.

Table 8. CLIP para terminales analógicos
Parámetro | Explicación
Tipo de señal de llamada | Existen tres métodos distintos para enviar los datos de CLIP en terminales analógicos. Para detectar el CLIP es necesaria una señal de alerta. No hay señal de alerta: La transmisión de datos se realiza entre la primera y la segunda señal de llamada. La primera señal de llamada se utiliza como señal de alerta. Pulso de timbre: La transmisión de datos tiene lugar antes del primer tono de llamada. Como señal de alerta se utiliza un pulso de timbre. Sin definir: No se ha detectado ningún dato.

## Otros parámetros relacionados con las regiones

Para muchos parámetros ya existe la posibilidad de configurar varias variantes sin utilizar áreas AIN y asignarlas según sea necesario. Esto se puede utilizar para configurar variantes condicionadas regionalmente.

La siguiente tabla enumera los parámetros principales para los que son apropiados valores con diferentes configuraciones regionales y que no se configuran mediante las áreas AIN.

Table 9. Parámetros que se pueden definir según la región a través de la configuración
Parámetro | Asignación
AIN | Nodo | Grupos de enlaces | Usuario
Prefijo de acceso de intercambio |  |  |  |
Formato de tarificación de llamadas |  |  |  |
Transferencia explícita de llamada si/no |  |  |  |
Conferencia a tres en el enlace si/no |  |  |  |
EOL |  |  |  |
Mensajes 1 |  |  |  |
Restricción de dígitos |  |  |  |
Llamada prioritaria |  |  |  |
Referencia del reloj / Sincronización de reloj |  |  |  |
Activación L2 |  |  |  |
Sistemas intercomunicadores de puerta |  |  |  |
Destinos para números de emergencia |  |  |  |

Parent topic: Ubicaciones
1 estándar Sin embargo, los mensajes estándar disponibles pueden estar predefinidos en diferentes idiomas
↑