# Teléfonos inalámbricos

Los teléfonos inalámbricos DECT tienen que estar dados de alta en el sistema de comunicaciones. Los teléfonos inalámbricos del sistema Mitel 600 DECT y Office 135/135pro pueden registrarse en varios servidores de comunicaciones.

Como operadora de sistema, aquí puede registrar los teléfonos inalámbricos y eliminar los registros.

## Teléfono inalámbrico registrado

Proceda como sigue para registrar un teléfono inalámbrico en el servidor de comunicaciones:

1. En la lista, haga clic en el teléfono inalámbrico que desea registrar.

2. Haga clic en el botón Registrar. Ahora se le solicitará que inicie el procedimiento de registro en el teléfono inalámbrico. Con los teléfonos Mitel 600 DECT, se le proporciona el código de autenticación (AC) que debe ingresar en el teléfono inalámbrico en la siguiente fase.

3. Iniciar el procedimiento de registro en el teléfono inalámbrico. Esto depende del teléfono utilizado. Puede encontrar una descripción detallada del procedimiento de registro en la guía de usuario del teléfono. La pantalla del teléfono inalámbrico muestra Buscando...

4. Confirme el inicio de sesión en el cuadro de diálogo abierto con Aceptar. La pantalla de estado en la vista Editar muestra Listo para registrarse y se busca el teléfono inalámbrico.

5. Si después de un cierto tiempo, el servidor de comunicaciones no logra encontrar al teléfono inalámbrico, haga clic otra vez en el botón Espere por favor....

Una vez que el teléfono inalámbrico se ha conectado correctamente al servidor de comunicaciones, la pantalla de estado en la vista Editar cambia a Registrado.

## Desactivar de un teléfono inalámbrico

Proceda como sigue para desactivar un teléfono inalámbrico en el servidor de comunicaciones:

1. Abrir la vista de edición del teléfono que desea desactivar.

   La pantalla de estado en la vista Editar indica Registrado.

2. Haga clic en el botón Desconectar. Ahora se le solicitará que inicie el procedimiento de anulación de registro en el teléfono inalámbrico.

   Se ha desconectado el teléfono inalámbrico del servidor de comunicaciones.

Parent topic: Destino
↑