# Modificar el proveedor SIP

Estos parámetros le proporcionan la interfaz entre el proveedor SIP y el servidor de comunicaciones. Puede ingresar las coordenadas de sus proveedores SIP aquí y especificar los parámetros de comunicación al proveedor SIP.

## Ruta de encaminamiento

- Una llamada entrante sigue la ruta de encaminamiento: Línea SIP -> Parámetros del proveedor SIP -> Parámetros de la cuenta SIP -> Plan de marcación directa -> ...

- Una llamada saliente a través de una línea SIP sigue la ruta de encaminamiento: ... -> Ruta -> Parámetros del proveedor SIP -> Plan de marcación directa -> Parámetros de la cuenta SIP -> Línea SIP.

- Cada proveedor SIP dispone de su propio grupo de enlaces SIP.

## Recursos y licencias

- Para cada proveedor SIP existen hasta 30 canales de voz SIP disponibles.

- Para cada canal de voz SIP, necesita una licencia de Canales de acceso SIP.

Table 1. Parámetros generales
Parámetro | Explicación
Interfaz de red | ID de la interfaz de red
Nombre | Número de designación interno en el sistema del proveedor SIP
Tipo de grupo de enlaces | Tipo de conexión a enlace
N° máximo de llamadas entrantes | Cuando se alcanza el tiempo límite establecido no se encaminan más llamadas salientes a través de este grupo de enlaces. Esto se le señala al comunicante por medio del tono de congestión. De esta manera se garantiza que queden líneas libres para las llamadas entrantes.
N° máximo de llamadas salientes | Cuando se alcanza el límite establecido, el proveedor SIP no acepta más llamadas. Esto se le señala al comunicante por medio del tono de congestión. De esta manera se garantiza que queden líneas libres para las llamadas salientes.
Canales B totales | Muestra el número de canales B disponibles en el caso de conexiones de red digitales.

Table 2. Interfaz de red
Parámetro | Explicación
Proveedor SIP | Número de referencia interno en el sistema del proveedor SIP
Nombre | Número de designación interno en el sistema del proveedor SIP
Parámetros Registrar | Introducir aquí el nombre de host del proveedor SIP y el puerto (sintaxis: <Nombre de host>:< Puerto>. Si no introduce el puerto se utiliza el puerto estándar 5060. Note: Para garantizar la resolución del nombre de host, asegúrese que ha configurado una dirección del servidor DNS válida en la vista Red IP / Direccionamiento IP.
Proxy primario | Le permite introducir la dirección IP o el nombre de host del servidor proxy primario del proveedor SIP. Sintaxis: <Dirección IP>:< Puerto> o < Nombre de host>:< Puerto>. Si no introduce el puerto se utiliza el puerto estándar 5060. También puede dejar la entrada vacía El servidor de comunicaciones intentará evaluar la dirección del proxy mediante un servicio SIP. Requisito: En Parámetros Registrar se introduce el nombre de host (no la dirección IP).
Autenticación del proveedor | Con múltiples cuentas: Cada número SDE se asocia a una cuenta SIP. Puede crear y administrar la cuenta SIP al final de esta vista superpuesta. Con una cuenta: Sólo se necesita una cuenta SIP para varios números SDE. Puede crear y administrar la cuenta SIP al final de esta vista superpuesta. Sin cuentas: El acceso SIP es directo y no a través de una cuenta SIP. Esta configuración solo es relevante si el intercambio SIP no es un proveedor SIP, sino un sistema de comunicación diferente (ver también "Notas sobre la configuración Autenticación del proveedor = Sin cuentas").

## Notas sobre la configuración Autenticación del proveedor = Sin cuentas

Note:

Este parámetro es importante sólo si la línea SIP no es un proveedor SIP sino un sistema de comunicaciones diferente. Antes de activarlo, se debe suprimir cualquier cuenta SIP que ya haya sido asignada.

Tip:

Es preferible configurar una red SIP privada utilizando la configuración en Red SIP privada ( = uy).

## Trabajar con perfiles de proveedor SIP

Tiene la posibilidad de almacenar la configuración principal del proveedor SIP en archivos XML, administrar y modificar estos archivos y llamar a los proveedores SIP:

- Para crear un perfil de proveedor SIP, configure los parámetros del proveedor SIP y después haga clic en el botón Exportar perfil del proveedor SIP. Los parámetros se exportan a un archivo XML y se almacenan en una carpeta temporal del sistema de comunicaciones. Dependiendo de la configuración de su navegador, el archivo se abre en el navegador directamente o se le solicita guardarlo.

- Para crear un nuevo proveedor SIP con la ayuda de un perfil de proveedor SIP, haga clic con el botón derecho en el cuadro de la interfaz de red correspondiente en la descripción general de enrutamiento y seleccione la entrada Importar perfil de proveedor SIP en el menú contextual.

## Administrar una cuenta SIP

Para administrar la cuenta SIP, debe proceder del siguiente modo:

- Para abrir una nueva cuenta SIP, haga clic en el botón Nuevo y edite la configuración en la vista de superposición Agregar cuenta SIP.

- Para eliminar una cuenta SIP, haga clic en el icono de la papelera de reciclaje a la izquierda de Cuenta SIP y siga las instrucciones del usuario.

- Para editar una cuenta SIP, haga clic en el número de referencia de la cuenta SIP y edite la configuración en la vista de superposición de la cuenta SIP.

Parent topic: Encaminamiento de llamadas entrantes
↑