# Función controlada por tiempo

Aquí se pueden definir las funciones controladas por tiempo (códigos de función */#) que se ejecutan una vez en un momento determinado (fecha y hora) o se repiten en ciertos días de la semana o en todos ellos a una hora concreta. Los códigos de función */# pueden usarse para prestaciones específicas de usuario o para funciones aplicables a todo el sistema.

Table 1. Funciones controladas por tiempo
Parámetro | Descripción
ID | Aquí se muestra el identificador de la función controlada por tiempo.
Nombre | Campo de texto editable con el nombre de la función.
Función | Campo de texto editable con el código de función. Note: Las entradas no válidas, que no pueden ejecutarse, no generan un mensaje de error.
Modo | Repetitivo: En este modo, puede hacer que una función se ejecute en un día, varios días sucesivamente o todos los días de la semana, a una hora configurable. Ejecución única: Este modo permite ejecutar una función en una fecha y a una hora configurable. Preparación (sin ejecución): Aquí se puede preconfigurar algunas funciones sin que se ejecuten. También se puede utilizar esta configuración para desactivar temporalmente las funciones controladas por tiempo.
Día de inicio | Para el modo Repetitivo, seleccionar el día de la semana en el que se debe ejecutar la función la primera vez para cada semana.
Día de fin | Para el modo Repetitivo, seleccionar el día de la semana en el que se debe ejecutar la función por última vez para cada semana. Si los días de fin e inicio son idénticos, la función sólo se ejecuta una vez a la semana.
Fecha de ejecución | Para el modo Ejecución única, hacer clic en el símbolo del calendario y seleccionar la fecha de ejecución o introducirla manualmente con el formato DD.MM.AAAA.
Hora de ejecución | Introducir la hora de ejecución en formato HH:MM.
Asignación del grupo de conmutación | A cada función se le puede asignar un grupo de conmutación. Esto permite, por ejemplo en los periodos de vacaciones, activar o desactivar grupos enteros de funciones. Todas las funciones ubicadas en un grupo de conmutación están activas en la posición de conmutación 1 e inactivas en las posiciones de conmutación 2+3.

Table 2. Ejemplos de funciones controladas mediante por tiempo:
ID | Nombre | Función | Repetitivo | Día de inicio | Día de fin | Fecha y hora de ejecución | Asignación del grupo de conmutación | Significado
1 | Desactivar desvío del gestor | *0620#21 |  | Lunes | Viernes | 08:00 | - | Desactivar el desvío del usuario 20
2 | Activar desvío del gestor | *0620*2124 |  | Lunes | Viernes | 17:00 | - | Activar desvío desde el usuario 20 al usuario 24
3 | Apagar la calefacción | #74 854 |  |  |  | 23.12.2014 22:00 | - | Desactivar salida de control 854 (por ejemplo, la calefacción)
4 | Encender la calefacción | *74 854 |  |  |  | 05.01.2015 05:30 | - | Activar salida de control 854 (por ejemplo, la calefacción)

Table 3. Ejemplo de funciones controladas por tiempo con asignación de grupo de conmutación
ID | Nombre | Función | Repetitivo | Día de inicio | Día de fin | Fecha y hora de ejecución | Grupo de conmutación | Significado
5 | Anuncio de fin de jornada laboral | *931 02 |  | Lunes | Viernes | 07:00 | 7 | Activar el anuncio de bienvenida 02 del servicio de anuncios
6 | Aviso de trabajo | #931 02 |  | Lunes | Viernes | 18:00 | 7 | Desactivar aviso de bienvenida 02 del servicio de llamada por voz
7 | Comienzo de las vacaciones de Navidad | *85072 |  |  |  | 23.12.2014 16:00 |  | Cambiar en el grupo de conmutación 7 a la posición del conmutador 2: Todas las funciones ubicadas en el grupo de conmutación 7 se desactivan.
8 | Fin de las vacaciones de Navidad | *85071 |  |  |  | 05/01/2015 08:00 |  | Cambiar en el grupo de conmutación 7 a la posición del conmutador 1: Todas las funciones ubicadas en el grupo de conmutación 7 se activan.

Otras propiedades:

- Todas las funciones controladas en remoto se pueden activar con control de tiempo. Las funciones específicas del usuario se activan con * 06< Número de usuario.>

- A diferencia del control de prestaciones o la modificación de configuraciones a través del terminal, las funciones controladas por tiempo no están sujetas a autorizaciones o restricciones que se apliquen individualmente a los usuarios.

- Las prestaciones y configuraciones pueden también activarse, desactivarse y modificarse a través del control de tiempo así como a través de los terminales. El estado particular se controla por eventos, es decir, el último comando ejecutado determina el estado actual. No se verifica el estado previo de las funciones. Si se retira una función de la tabla, el estado se conserva.

## Reinicio controlado por tiempo

Además del control mediante códigos de función * / #, también es posible un reinicio controlado por tiempo del sistema o de los teléfonos Mitel SIP.

Para reiniciar el servidor de comunicaciones introduzca en Función la palabra reset. En el registro de bloqueos y fallos encontrará la entrada pertinente en Error-ID 08625.

Para reiniciar el teléfono Mitel SIP ingrese, en Función, la frase reset mitel sip.

## Funciones controladas por tiempo en el AIN

En un AIN, la ejecución de una función controlada por tiempo siempre está determinada por el tiempo del Maestro. Una diferencia de zona horaria configurada para un nodo no se considera automáticamente.

Ver también...

## Exportar e importar funciones controladas por tiempo

Las funciones controladas por tiempo forman parte de un archivo de exportación Excel y pueden editarse solo externamente. Para obtener más detalles, consulte "Importar y exportar datos de configuración".

Parent topic: Operadora automática
↑