# Señalización apertura de bucle

Le permite especificar los parámetros para la señalización apertura de bucle del lado de la red. Encontrará los mismos parámetros en la vista ... / Sistema / Parámetros del país

Los siguientes parámetros se aplican para la señalización del servidor de comunicaciones con interfaces analógicas en relación con la red pública. Los valores varían según los países. Los parámetros predeterminados dependen del canal de ventas.

Table 1. Señalización apertura de bucle
Parámetro | Explicación
Flash | Introduzca aquí (en milisegundos) la duración de la señal de Flash (señal de control) enviado por el servidor de comunicaciones a la red.
Razón apertura / cierre | Introduzca aquí la razón apertura / cierre para líneas de enlace analógicas con marcación por pulsos.
Intervalo interdígito | Introduzca aquí el intervalo interdígito para líneas de enlace analógicas con marcación por pulsos.

Parent topic: Exchange
↑