# Métodos de direccionamiento

Para que un teléfono IP de sistema se registre correctamente en el servidor de comunicaciones, debe poseer su propia dirección IP y debe conocer la dirección de su servidor de comunicaciones. Para el funcionamiento de teléfonos individuales, es más fácil ingresar estas coordenadas manualmente en la configuración local del teléfono Direccionamiento manual de los teléfonos del sistema IP.

Para poner en marcha varios teléfonos es recomendable automatizar la configuración local en los mismos mediante DHPC. Para ello, existen tres posibilidades:

- Utilice el servidor DHCP integrado del servidor de comunicaciones ya integrado con los datos específicos del fabricante Usando el servidor DHCP integrado.

- Usted expande el servidor DHCP en su red IP con información específica del fabricante, a través de la cual transmite las coordenadas del servidor de comunicaciones a los teléfonos Usando el servidor DHCP con opciones.

- Utilizar el servidor DHCP de su red IP sin datos específicos del fabricante. En lugar de esto, ingrese el nombre de host intelligate para el servidor de comunicaciones en el servidor DNS usando DHCP y servidor DNS.

Temas disponibles:

Direccionamiento manual de los teléfonos IP del sistema

Usando el servidor DHCP integrado

Utilizar el servidor DHCP con opciones

Usando DHCP y servidor DNS

- Direccionamiento manual de los teléfonos IP del sistema

Parent topic: Información de producto
↑