# Operación y mantenimiento

Aquí puede averiguar cómo se reemplaza o mueve un teléfono con sistema IP y cómo se puede ampliar el sistema de comunicación o AIN con más teléfonos con sistema IP.

## Primer inicio y reinicio

Al reiniciar los teléfonos IP de sistema se inicia el software local y se vuelve a registrar el teléfono en el Maestro.

Puede ejecutar un reinicio a través del menú Offline o cortando brevemente la corriente.

Note:

- Durante el reinicio no se pueden realizar llamadas.
- Una inicialización del teléfono IP del sistema restablece todas las direcciones.

Puede activar un primer inicio a través del menú de configuración local "Configuración del teléfono local" en el teléfono o mediante el siguiente procedimiento:

1. Desconectar el cable de alimentación del teléfono IP de sistema.

2. Mantener pulsada la tecla de corrección y volver a conectar el teléfono a la alimentación al mismo tiempo.

   Se muestra el menú de arranque.

3. Pulsar la tecla “7”.

   El teléfono vuelve al estado de inicialización y se reinicia.

## Reemplazo de un teléfono con sistema IP

Las siguientes instrucciones explican el procedimiento para reemplazar un teléfono IP de sistema.

1. Elimine la dirección MAC del teléfono anterior en la configuración del terminal del servidor de comunicaciones ( = 32, configurando la dirección MAC).

2. Desenchufar todos los conectores del teléfono IP de sistema.

3. Dirección del teléfono de reemplazo "Direccionamiento manual de teléfonos del sistema IP".

4. Registrar el nuevo teléfono "Registro de teléfonos del sistema IP en el servidor de comunicaciones".

5. Efectuar una comprobación de la conexión.

## Conecte el teléfono del sistema IP en otro lugar

Las siguientes instrucciones explican cómo modificar el punto de conexión de un teléfono IP de sistema sin cambiar el número de teléfono, el nombre del usuario o los parámetros del terminal. No hay que desconectar el servidor de comunicaciones. Para ello, es necesario realizar lo siguiente:

1. Desenchufar todos los conectores del teléfono IP de sistema.

2. Conectar el teléfono IP de sistema a la fuente de alimentación y a la red IP en la nueva ubicación.

3. Si el teléfono tiene una dirección estática y el nuevo sitio está ubicado en otra subred, debe ajustar la dirección IP "Métodos de direccionamiento". En todos los demás casos este paso no es necesario.

4. Efectuar una comprobación de la conexión.

## Implementación de teléfonos del sistema IP adicionales

Compruebe los siguientes límites de expansión y diseño antes de utilizar otro teléfono IP del sistema.

- Número máximo de teléfonos del sistema

- Canales VoIP disponibles

- Ancho de banda disponible en todas las partes concernidas de la red IP.

Para ello, es necesario realizar lo siguiente:

1. Crear los datos del terminal en el servidor de comunicaciones y asignarlos a un usuario.

2. Abordar los teléfonos "Métodos de direccionamiento"

3. Registrar los teléfonos "Registro de teléfonos del sistema IP en el servidor de comunicaciones"

4. Compruebe la configuración del control de ancho de banda con respecto a los nuevos teléfonos del sistema IP ( =q2).

5. Efectuar una comprobación de la conexión.

## Actualización de software en el teléfono del sistema IP

El paquete de software para el servidor de comunicaciones también incluye el software de aplicación para los teléfonos IP del sistema. El servidor de comunicaciones actualiza el software de aplicación de los teléfonos IP del sistema automáticamente.

El software de arranque se actualiza al mismo tiempo que el software de aplicación.

La información acerca de las versiones de software actuales la encontrará en el menú offline o en la interfaz web de los teléfonos IP.

Parent topic: Información de producto
↑