# Configurar el encaminamiento predeterminado

Le permite definir el encaminamiento de llamadas sin ruta específica definida.

## Encaminamiento de llamadas

En el parámetro predeterminado todas las llamadas se encaminan a través de la ruta predeterminada.

Para encaminar llamadas a través de circuitos de enlace digitales y proveedores SIP a través de los números de marcación se deben crear los números SDE en la columna Plan SDE de la vista gráfica y asociarlos al circuito de enlace digital y al proveedor SIP respectivamente.

Para configurar un encaminamiento individual para llamadas realizadas a través de un circuito de enlace analógico, seleccione la opción Encaminamiento individual en la configuración del circuito de enlace y configure los destinos de llamada.

## Destinos de llamada

Es posible definir los destinos internos dependiendo de la posición de conmutación del grupo de conmutación principal (grupo de conmutación 1). El grupo de conmutación puede utilizarse por ejemplo para las conmutaciones para Día, Noche y Fin de semana con la entrada de control del servidor de comunicaciones. También se puede controlar con funciones controladas por tiempo o con funciones gestionadas manualmente con un teléfono.

Table 1. Destinos internos para el encaminamiento predeterminado
Parámetro | Explicación
Grupo de extensiones | Introduzca aquí el número del grupo de extensiones (no confundir con el número de llamada interno del grupo de extensiones). Si la llamada no debe ser encaminada a través del grupo de extensiones, deje el campo vacío.
Usuario | Introduzca aquí el número de llamada interno de un usuario. Si la llamada no debe ser encaminada directamente al usuario interno, deje el campo vacío.
Destino de llamadas ocupado, si el usuario está ocupado | Si el usuario está ocupado, el llamante recibe el tono de ocupado aunque otros destinos estén libres. Si el usuario está ocupado, se ofrece la llamada a otro destino.
Transferencia | La llamada se encamina a la operadora en PC.
Aviso de bienvenida (MoH) | Aquí es posible seleccionar si se desea reproducir un aviso de bienvenida ( =96 servicio de anuncio) y de ser así, cuál de ellos.

Parent topic: Encaminamiento de llamadas entrantes
↑