# Registro de teléfonos del sistema IP

Los teléfonos IP del sistema están registrados en el servidor de comunicaciones a través de su dirección MAC.

## Registrar en el sistema individual o en el Maestro

Utilice el siguiente procedimiento estándar si todos los teléfonos se encuentran en la misma subred y el direccionamiento IP está gestionado a través de DHPC/DNS.

Utilice el procedimiento de implementación ampliado como se describe en los temas de enfoque en "Teléfonos del sistema IP en enfoque", si se debe utilizar otro método de dirección que no sea el direccionamiento DHCP / DNS.

1. Crear los teléfonos IP del sistema y asignar un usuario a cada uno de ellos.

2. Conectar los teléfonos IP del sistema a la red IP.

   Si sus teléfonos IP del sistema no están alimentados a través de la red IP, deberá además conectarlos a una fuente de alimentación compatible (en venta en su distribuidor).

   Si los teléfonos IP del sistema ya están conectados, desconéctelos brevemente de la alimentación para forzar un reinicio y recuperar la conexión con el satélite.

   Aparecerá un mensaje en la pantalla del teléfono. Ingrese el código de registro:

3. Ingrese el código de registro y confirme la entrada con OK o Aceptar.

   Cuando haya introducido el código de registro, el correspondiente teléfono IP del sistema se registra en el servidor de comunicaciones mediante su dirección MAC y se conecta con los datos del terminal que sean pertinentes. Si necesario, el servidor de comunicaciones actualiza el software del teléfono IP del sistema y ejecuta un reinicio.

Los teléfonos están listos para ser utilizados. Si el teléfono está desconectado de la red IP o de la alimentación, o si se reinicia, se registra automáticamente en el servidor de comunicaciones de forma correcta.

## Registrar en modo de funcionamiento satélite offline

Si desea utilizar teléfonos del sistema IP en un AIN en el modo de funcionamiento fuera de línea por satélite. Para ello, debe registrar los teléfonos tanto en el maestro como en el satélite (ver también "Satélite en modo sin conexión"). Para ello, es necesario realizar lo siguiente:

1. Configure el satélite en modo de funcionamiento fuera de línea ( =3q).

2. Crear los teléfonos IP del sistema tanto en el maestro como en el satélite. Asignar un usuario a cada teléfono.

3. Iniciar el satélite en modo offline desconectando el Maestro de la red IP.

   El satélite se reinicia y se inicia en modo de funcionamiento fuera de línea.

4. Ahora puede registrar el teléfono en el satélite. Para ello, siga las instrucciones anteriores a partir del paso 2.

5. Desconectar de nuevo de la red IP los teléfonos IP de sistema de los satélites que acaba de configurar.

6. Finalice el modo de funcionamiento fuera de línea del satélite volviendo a conectar el maestro a la red IP.

   El satélite se reinicia y se inicia en el modo de funcionamiento AIN.

7. Registrar ahora el teléfono en el maestro. Para ello, siga las instrucciones anteriores a partir del paso 2.

Los teléfonos intentan registrarse en el satélite. El satélite reenvía la petición al Maestro.

## Cancelar un registro

Para eliminar un teléfono IP de sistema ya registrado, eliminar la dirección MAC.

## Ampliar un teléfono IP del sistema con módulos de expansión

Para ampliar un teléfono IP del sistema con módulos de expansión, es necesario realizar lo siguiente:

1. Conectar los módulos de expansión al teléfono del sistema.

2. Pulse en cualquier tecla configurable durante al menos dos segundos.

   El servidor de comunicaciones detecta los nuevos módulos de claves de expansión y puede configurar las claves mediante WebAdmin.

Ver también...

## Temas centrales

"Teléfonos del sistema IP en enfoque"

Parent topic: Puesta en funcionamiento de teléfonos y terminales
↑