# Encaminamiento de desbordamiento RTC

El encaminamiento alternativo RTC encamina automáticamente las llamadas cuando no hay más canales VoIP disponibles a través de la red IP.

Al utilizar el enrutamiento de desbordamiento de PSN, en AIN, por ejemplo, puede definir los canales de audio y los anchos de banda en las redes IP para una carga de tráfico media y retransmitir parte de las llamadas a través de la PSTN durante los períodos pico. Esto permite una rápida configuración del encaminamiento.

## Utilizar el encaminamiento alternativo RTC

El enrutamiento de desbordamiento PSTN es adecuado para enrutar cargas máximas entre AIN nodos a través de la PSTN y para enrutar las conexiones de fax en el AIN (como alternativa a FoIP).

El encaminamiento de desbordamiento RTC está soportado para las siguientes conexiones directas:

- interna a interna

- interna a externa

- externa a interna

## Restricciones

El enrutamiento de desbordamiento de PSTN no es adecuado para enrutar todas las conexiones de llamadas en un AIN a través de la PSTN como cuestión de principio. Tener en cuenta las siguientes restricciones:

- El Break-In y el Break-Out del encaminamiento alternativo RTC están soportados a través de las conexiones de enlace RDSI (BRI-T y PRI).

- Cuando un satélite está conectado con el Maestro a través de QSIG, el break-in y el break-out del encaminamiento alternativo RTC también está soportado a través de las interfaces QSIG. Esto, sin embargo, solo si el AIN tiene un satélite.

- Una llamada que ya ha sido contestada a través del encaminamiento alternativo RTC no puede ser desviada también mediante encaminamiento alternativo RTC.

- Las llamadas entrantes o salientes de los teléfonos IP y SIP se encaminan siempre a través de la red IP.

- El encaminamiento alternativo RTC está disponible sólo para conexiones de punto a punto. La función no está disponible para conferencias, llamadas en espera, intrusiones de llamada y llamadas por voz.

- Cuando se llama a un grupo de extensiones cuyos miembros están distribuidos por varios satélites, sólo se llamará a los miembros del primer satélite en caso de encaminamiento alternativo RTC. Los miembros de los otros nodos sólo reciben la llamada si se puede establecer la conexión a través de la red IP. Esto también se aplica si los otros satélites están conectados al Maestro a través de RTC.

- A lo largo de la AIN se pueden enrutar un máximo de 30 llamadas a través de la PSTN simultáneamente utilizando el desbordamiento de la PSTN.

## Configuración

Table 1. Encaminamiento alternativo RTC
Parámetro | Observaciones
Habilitar el desbordamiento de PSTN en AIN | El enrutamiento de desbordamiento de PSTN está habilitado en AIN. El enrutamiento de desbordamiento de PSTN está bloqueado en AIN.
Permitir desbordamiento RTC en RPSI | El encaminamiento de desbordamiento RTC está activado en RPSI. El encaminamiento de desbordamiento RTC está bloqueado en RPSI.

Table 2. Nodo AIN
Parámetro | Observaciones
Nodo AIN | Número de nodo en AIN
Encaminamiento para Break-Out | Ruta para encaminar la conexión saliente de desbordamiento
Número break-in | El Break-in tiene lugar a través de este número de llamada. El número de llamada debe estar definido en el nodo como número SDE y debe estar asociado al elemento de distribución de llamadas de Break-in. Introducir el número de llamada completo sin prefijo de acceso. Completar el código de país si el nodo se encuentra en otro país.
Conexiones break out permitidas | Aquí puede limitar el número de conexiones de break-out en este nodo.

Table 3. Elementos de distribución de llamadas
Parámetro | Observaciones
Elemento de distribución de llamadas | ID del elemento de distribución de llamadas
Nombre | Nombre del elemento de distribución de llamadas
N° de llamada almacenado | Número de llamada del elemento de distribución de llamadas
Permitir desbordamiento RTC | Este parámetro es importante si se define un terminal en un elemento de distribución de llamadas como destino en otro nodo. También se puede implementar en la configuración del elemento de distribución de llamadas: Para conexiones que lleven a un terminal en otro nodo mediante este elemento de distribución de llamadas, se puede utilizar el encaminamiento de desbordamiento RTC. Para conexiones que lleven a un terminal en otro nodo mediante este elemento de distribución de llamadas, no se puede utilizar el encaminamiento de desbordamiento RTC.

Table 4. Terminales
Parámetro | Observaciones
ID del terminal | ID del terminal
Descripción | Descripción del terminal específica para el cliente
Nodo | Nombre del nodo al que se conecta el terminal.
Puerto | Puerto del terminal en el servidor de comunicaciones.
Permitir desbordamiento RTC | No: No se puede utilizar el encaminamiento de desbordamiento RTC para conexiones en las que esté implicado este terminal. Si necesario: El encaminamiento de desbordamiento RTC se puede utilizar para este terminal si la ruta normal de conexión no esta disponible a través de la red IP. Permanentemente: El encaminamiento de desbordamiento RTC debe utilizarse siempre para conexiones en las que esté implicado este terminal.

Para configurar el encaminamiento alternativo RTC, primero es necesario especificar las autorizaciones y a continuación crear la configuración de break-in y break-out:

## Especificación de autorizaciones

1. Habilite el enrutamiento de desbordamiento de PSTN en general para todo AIN (autorice el desbordamiento de PSTN en AIN).

   Los nodos conectados a través de QSIG se pueden activar por separado para el encaminamiento alternativo RTC (Permitir desbordamiento RTC en RPSI).

2. Deshabilite el enrutamiento de desbordamiento de PSTN para que todos los teléfonos y terminales estén excluidos de esta función (Terminal estable, Configuración Habilitar desbordamiento de PSTN =No).

3. En los elementos de distribución de llamadas, desactive el desbordamiento de PSTN para los teléfonos en los números DDI que se excluirán de esta función (tabla de distribución de llamadas tabla, configuración Habilitar desbordamiento de PSTN =).

4. Habilite el desbordamiento de PSTN para todos los teléfonos y terminales cuyas llamadas deben enrutarse a través de PSTN solo si la conexión no se puede configurar a través de la red IP (por ejemplo, para todas las máquinas de fax si se va a utilizar FoIP para las conexiones de fax en funcionamiento normal (Terminales tabla, configuración de desbordamiento de PSTN = Si es necesario).

5. Forzar el desbordamiento de la PSTN para todos los teléfonos y terminales cuyas llamadas siempre deben enrutarse a través de la PSTN y nunca a través de la red IP, por ejemplo, para todas las máquinas de fax (tabla de terminales, configuración de terminales = Siempre).

## Crear la configuración de break-in

1. Para todo AIN abra solo un elemento de distribución de llamadas para el robo. Para ello, abra un nuevo elemento de distribución de llamadas y defina para todas las posiciones de conmutación el desbordamiento de la RTPC de destino. No modificar los restantes parámetros EDL, dejándolos en sus valores predeterminados.

2. Para cada nodo, definir un número SDE para break-in y asociarlo con el elemento de distribución de llamadas de break-in que se acaba de crear.

## Crear la configuración de break-out

1. Defina la ruta de ruptura para cada nodo (nodo Tabla AIN, configuración Ruta).

2. Especifique para cada nodo cuántas llamadas de cada nodo se pueden desviar a través de la red pública (nodo Tabla AIN, configuración Conexiones de ruptura habilitadas).

Se ha efectuado el encaminamiento alternativo RTC.

Ver también...

## Temas centrales:

"Información general sobre Mitel Advanced Intelligent Network (AIN)"
Parent topic: AIN
↑