# Asistencia del servicio de emergencia

En MiVoice Office 400 se implementan dos funciones de llamada de emergencia diferentes. En función del tipo de número de emergencia marcado, el comportamiento del sistema es totalmente diferente:

- Números de emergencia definidos en el plan de numeración interno ( =g4). Cuando se marca un número de emergencia del plan de numeración interno, se llama a uno de los tres números de llamada de un determinado destino de emergencia (asignado en el nodo), en función de la posición del conmutador del grupo de conmutación asignado. Si se asigna un destino de emergencia a un terminal, estos destinos de emergencia tienen prioridad.

- Números de emergencia públicos definidos en la lista de llamadas de emergencia públicas ( = we). Si se llama a uno de estos números, se ejecutan acciones específicas: La ubicación del autor de la llamada se envía al proveedor, se informa a un equipo de respuesta, se emiten las alarmas y se actualizan los registros. Esta función se denomina asistencia del servicio de emergencia.

En este tema central solo se describe la segunda función (asistencia del servicio de emergencia).

Temas disponibles

Introducción

Configuración del sistema para la asistencia del servicio de emergencia

Determinación de la ubicación del autor de la llamada

Notificación al equipo de respuesta de emergencia

Parent topic: Funciones de mensajería vocal para alojamiento
↑