# Control de ancho de banda de enlaces de vídeo

El flujo de vídeo de los enlaces de vídeo es tratado por separado por el control de ancho de banda.

Una llamada de vídeo requiere ancho de banda adicional para la transmisión de datos de vídeo (flujo de vídeo), pero no recursos DSP adicionales, ya que el flujo de vídeo no está implementado a través del servidor de comunicaciones. El requisito de ancho de banda para vídeo en el modelo de ancho de banda se considera como segunda prioridad en el cálculo: Si no hay ancho de banda suficiente para el flujo de vídeo, la conexión se establece si vídeo.

Para evitar que un enlace WAN se bloquee a causa de una llamada de vídeo, es posible reservar un requisito de ancho de banda mínimo para el flujo de audio. El requisito mínimo debe ser tal que el número requerido de conexiones simultáneas se pueda establecer como conexiones de audio.

Figure 1. Gestionar el flujo de vídeo en el control de ancho de banda

Table 1. Leyenda y explicación
| Ancho de banda disponible |  | Flujo de vídeo de una llamada
| Ancho de banda reservado para audio (Vista Parámetro =q2, Ancho de banda reservado para audio) |  | Esta conexión o parte de conexión se puede establecer.
| Flujo de audio de una llamada |  | Esta conexión o parte de conexión no se puede establecer.
A | Se establece una conexión de audio, se añaden otras dos.
B | Se establece una conexión de video, se añade una segunda conexión de audio y ya no se puede establecer una tercera conexión de audio.
C | Se establece una conexión de audio, se añade otra. La tercera llamada es una llamada de vídeo. Debido a la falta de espacio, solamente se establece como conexión de audio.
D | Una llamada de video se establece como conexión de audio porque el ancho de banda requerido para el flujo de video es mayor que el ancho de banda disponible. Es posible establecer una llamada de audio adicional.

Parent topic: Ubicaciones
↑